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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том I «Архитектурно-планировочные проблемы развития территории» подготовлен в соответствии с Муниципальным контрактом № 10-К  от 08 октября 2007 г., заключенным между Администрацией Вяземского района Смоленской области и ЦНИИП градостроительства РААСН на выполнение работы «Схема территориального планирования муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

Главная цель работы заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории района за счет принятия градостроительных решений.

В качестве исходных материалов использованы полученные по запросам соответствующих организаций официальные данные, характеризующие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории района, а также составленные на их основе материалы по обоснованию проекта схемы. 
В основе данного раздела: «Природные условия и ресурсы, экологическое состояние» – база данных, сформированная в НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства в 2008г. Основные источники информации:

1. ГИС-слои топографической основы масштаба 1:25000;

2. «Схема территориального планирования Смоленской области»;
3. «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»: региональные нормативы градостроительного проектирования; 

4. Архивные и фондовые материалы, предоставленные заказчиком
Материал разработан авторским коллективом под руководством:

М. Я. Вильнер, заместитель директора института, руководитель НМЦ «Теринформ» – руководитель работы;

Э. О. Товмасьян, руководитель отдела градостроительного планирования территорий – руководитель архитектурно-планировочного блока.

Члены авторского коллектива:

Э. М. Яффе – главный архитектор проекта;

Е. А. Розанов – с. н. с., архитектор;
К. В. Кивва – начальник отдела природных и экологических проблем развития территорий, к. г. н.;

А. С. Заграничная – главный специалист по транспорту, инженер;

К. В. Шишов – инженер по обустройству территории;
С. К. Регамэ – с. н. с., архитектор;

Т. И. Ярославцева – главный специалист, экономист;

О. И. Лозинская – инженер;

И. Ю. Щербань – архитектор; 

А. В. Елистратов – инженер; 
Н. В. Гусева – инженер;

И. В. Левченко –  инженер;

Л. И. Левитин – главный специалист по транспорту, инженер;

Н. П. Синицкая – зав. Группой по транспорту, инженер;

А. А. Анциферова – научный сотрудник, ГИС-аналитик, географ;

А. Б. Зайцев – младший научный сотрудник, географ;

А.А. Петров – младший научный сотрудник, географ;

С.С. Никитина – техник-оператор ПК, картограф.  

Авторский коллектив выражает благодарность всем организациям и ведомствам, специалистам Администрации Вяземского района и лично и.о. главы администрации муниципального образования «Вяземский район» В.В. Крылову, председателю комитета по строительству и архитектуре В.Б. Волкову.  

В процессе работы над разделом «Природные и экологические условия развития территории» авторскому коллективу большую помощь оказал заместитель директора Почвенного института им. В.В. Докучаева РАСХН, д.с.-х.н., профессор В.П. Белобров, которому авторский коллектив выражает искреннюю благодарность и признательность.

I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ 

1. Анализ условий, тенденций и предпосылок 

планировочной организации территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

1.1. Место муниципального образования «Вяземский район» в Смоленской области и внешние связи, влияющие на развитие его территории

(Положение муниципального образования «Вяземский район» в Смоленской области и  в окружении за ее пределами показано на картосхеме «Положение района»). 

Муниципальное образование «Вяземский район» – внутренний  район в восточной части Смоленской области, граничащий с семи районами области: с Новодугинском на севере, Гагаринским на северо-востоке, с Темкинским на востоке, с Угранским на юге, с Дорогобужским на северо-западе, Сафоновским на западе, с Холм-Жирковским на северо-западе. 
	


	
	Дата образования района – август 1930 года. Он самый крупный район в области по территории (3352,66 км²) и населению (78,21 тыс. человек).  Доля городского населения  70,4%. Численность экономически активного населения – 39,45 тыс. человек. Центр района – город Вязьма,  образованный в 1239 году, второй город в области после Смоленска по численности населения (55,08 тыс. жителей). Численность сельского населения – 23135 человек, проживающих в 22 сельских поселениях
.


Доля сельского населения в районе существенно (на 1,16%)  выше средней величины по области в целом, что характеризует его место  в области в качестве сельскохозяйственного района. Показатели плотности населения ниже средних значений по области, что объясняется природными особенностями территории района, в котором находится водораздел бассейнов рек Днепр и Волга. По территории района протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала. Крупное озеро: Семлевское. В юго-западной части района (недалеко от деревни Марьино) находится наивысшая точка всей Смоленской области – 319 м. 

Леса также один из важнейших компонентов природы района. Они занимают 49,1% территории.
Уникальное географическое положение – самая привлекательная черта района. Он отличается наибольшей связанностью с другими территориями – по количеству транспортных направлений, выходящих за его пределы.  
Магистральные – автомобильная и железная – дороги, проходящие с востока на запад через территорию района, образуют международный транспортный коридор №2 «Транссиб» в направлении: Западная и Центральная Европа – Беларусь – центральные регионы России – Поволжье – Урал – Сибирь – Дальний восток – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивающий кратчайшие связи Западной Европы с Центральной Россией. Он – главная транспортно-планировочная ось района. Расстояние от Вязьмы по нему до областного центра – 163 км, до Москвы – 230 км. Находясь в опорной сети и на связи с Московским столичным регионом, в меньшей степени, чем Гагарин, расположенный в зоне сильного транспортного тяготения (в границах МСР),  Вязьма, как и Рославль, находятся в зоне умеренного тяготения к Москве, с которыми установлена прямая автобусная связь более ранняя (до 1959 г.), чем со Смоленском. 

Функции района по отношению к Московскому региону заключаются в обеспечении г. Москвы и области одним из крупнейших узлов железных дорог в структуре Московско-Смоленского отделения железной дороги, чистым воздухом и рекреационными ресурсами, в использовании при этом Старой Смоленской дороги с памятниками истории и архитектуры в качестве «проводника» в развитии туристско-рекреационного комплекса. 

Вторая по значимости транспортно-планировочная ось сложилась по железнодорожной магистрали, связывающей Смоленскую область через Вязьму с Калугой и Тулой.  Характеристика связанности района с областным центром  Смоленском и близлежащими районными центрами дополняется наличием автодорог регионального и местного значения. С соседним районным центром Новодугино  он связан по кольцевой дороге, соединяющей, в соответствии с предложением в Схеме территориального планирования Смоленской области, центры муниципальных районов области. Район характеризуют выгодные транспортные развязки, развитая  инфраструктура, достаточное количество электроэнергии, наличие рабочих кадров. 

Центр района Вязьма – крупный пятилучевой узел автомобильных и железных дорог с развитой инфраструктурой: таможенный пост, терминал, складские помещения и базы, подъездные пути – уникальное место для строительства мультимодального транспортно-логистиче​ского комплекса
. Вяземский узел железных дорог (на Москву, Калугу, Брянск, Смоленск, Ржев) является одним из крупнейших в структуре Московско-Смоленского отделения железной дороги. Участок Вязьма-Гагарин по пассажирообороту основных станций узла по размеру движения пар пассажирских поездов в сутки занимают 1-е место в области, грузовых поездов – 3-е место (2-е и 1-е место соответственно – участок Вязьма – Сафоново).
Район находится в зоне сельского расселения области с относительно низкой плотностью населения (7-8 чел./км²) с повышением плотности выше среднего в зоне влияния Вязьмы (более 10 чел./км²), с крупными сельскими населенными пунктами,  расположенными на всех основных транспортно-планировочных осях. Территория района на момент переписи 2002 г. характеризовалась относительной устойчивостью: 1) наличием сельских населенных пунктов, численность которых стабильна или возросла; 2) относительно небольшой убылью населения (8-10% за 1989-2002 гг.); 3) относительно высокой плотностью всего населения (20-40 чел./км²); 4) меньшей долей сельского населения в возрасте старше трудоспособного (20-30 %).  

Таблица 1
Сельское расселение (на 1.1.2003г.)*

	Наименование административных районов


	Территория, тыс. км²
	Численность сельского населения, чел.
	Плотность сельского населения, чел/км²
	Число сельских округов, ед.
	Число сельских населенных пунктов, ед.
	Плотность сельских населенных пунктов с населением, ед./1000 км²
	Средняя людность сельских населенных пунктов, чел.

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. без населения
	
	

	Велижский 
	1,47
	6331
	4,3
	11
	158
	17
	107
	40

	Вяземский 
	3,34
	24415
	7,3
	25
	329
	28
	98
	74

	Гагаринский 
	2,90
	18875
	6,5
	23
	239
	22
	82
	79

	Глинковский 
	1,22
	6247
	5,1
	9
	92
	4
	75
	68

	Демидовский 
	2,51
	7566
	3,0
	16
	240
	23
	96
	31

	Дорогобужский 
	1,77
	6469
	3,7
	14
	125
	16
	71
	52

	Духовщинский 
	2,61
	8348
	3,2
	18
	232
	32
	89
	36

	Ельнинский 
	1,81
	6917
	3,8
	16
	171
	7
	94
	40

	Ершичский 
	1,04
	9129
	8,8
	9
	79
	4
	76
	116

	Кардымовский 
	1,09
	7886
	7,2
	10
	161
	21
	148
	49

	Краснинский 
	1,51
	11034
	7,3
	14
	183
	13
	121
	60

	Монастырщинский 
	1,51
	9160
	6,1
	20
	208
	16
	138
	44

	Новодугинский 
	1,93
	7738
	4,0
	13
	217
	28
	112
	36

	Починковский 
	2,38
	29814
	12,5
	26
	232
	11
	97
	128

	Рославльский 
	3,01
	20294
	6,7
	23
	312
	20
	103
	65

	Руднянский 
	2,11
	14250
	6,8
	18
	210
	13
	100
	68

	Сафоновский 
	2,26
	12542
	5,5
	19
	222
	15
	98
	56

	Смоленский 
	2,90
	47731
	16,5
	23
	424
	31
	146
	113

	Сычевский 
	1,79
	7173
	4,0
	14
	131
	17
	73
	55

	Темкинский 
	1,32
	7244
	5,4
	10
	133
	14
	101
	54


*/ По материалам Комстата Смоленской области.

По числу сельских муниципальных образований до административной реформы (25 сельских округов) Вяземский район находился на 2-м месте – после Починковского района (26 сельских поселений). В настоящее время
 с 22-мя сельскими поселениями район занимает 1-е место. По плотности сельских населенных пунктов район на момент разработки СТП Смоленской области характеризовался средним показателем по области (98 ед./1000 км²) и относительной мелкоселенностью, как восточная часть области  в целом, особенно в секторах между  направлениями Вязьма – Угра, Вязьма – Гагарин и Вязьма – Холм-Жирковский. По показателю средней людности сельских населенных пунктов район занимал на тот момент 6 место (74 чел. – при среднем показателе по области 64 чел.). В настоящее время с 34-мя сельскими населенными пунктами без населения он находится на 9-м месте (первые три места занимают Угранский – 56, Духовщинский – 54  и  Смоленский – 50 районы).
К Вяземскому району, как и к другим, относительно крупным районам – Смоленскому,  Рославльскому – на общем фоне уменьшения числа населенных пунктов, понижения их ранга – относится сохранение населенных пунктов, принадлежность к своим группам, переход в группу с большей численностью населения. За последний после переписи период население выросло в 10-ти из 22-х центров сельских поселений (от 0,12% - ст. Семлево до 1439,7% или в 14,4 раза – с. Вязьма-Брянская
).
В центре района Вязьме, как и в других центрах восточной части области – Гагарине  и Сычевке – отмечены наименьшие среди районных центров области показатели убыли населения (3,3-4,9 и %%).  

По числу крупных сельских населенных пунктов – с населением 501-1000 и более 1000 человек (9 и 4 снп соответственно) Вяземский район находился на момент последней переписи на 2-ом месте после Смоленского района. В настоящее время в Вяземском районе 15 крупных сельских поселений (500 и более человек), в том числе 3 – более 1000 человек. 
Вязьма, с ее относительно устойчивым развитием
,  историческими традициями лидерства
 и  историко-культурным потенциалом, сравнимыми лишь со Смоленском, рассматривалась в Схеме территориального планирования Смоленской области как город, имеющий предпосылки для дальнейшего устойчивого развития и выполнения центральных функций в одном из трех внутриобластных планировочных районов
 – восточном Вяземском внутриобластном планировочном районе. Из этого следует особое к району и его центру отношение, предусматривающее выполнение им функций обеспечения занятости и обслуживания населения не только своего района, но и еще 8 районов (Гагаринского,  Дорогобужского, Новодугинского, Сафоновского, Сычевского, Темкинского, Угранского, Холм-Жирковского).
Рассматривались в СТП области предпосылки для выполнения городом функций центра туризма в границах Вяземского, Новодугинского, Дорогобужского и Гагаринского районов разного уровня: от местного, культурно-обра​зова​тельного, для местных жителей до межрегионального и международного. По количеству объектов историко-культурного наследия район (включая его центр) относится ко 2-й группе после Смоленска и Смоленского района (более 200 объектов).  

Основными видами экономической деятельности Вяземского района являются обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Инвестиционные вложения в обрабатывающие производства занимают наибольший удельный вес – 28,9%. 

По выпуску промышленной продукции район характеризуется средними показателями, входя во вторую группу районов из четырех (от 0,5 до 1,5 млн. руб. в 2003 г.). Объем инвестиций в основной капитал за 2006 г. составил 438,4 млн. руб. 

Район характеризуется средним уровнем сельскохозяйственной освоенности территории по удельному весу сельскохозяйственных угодий – 40,6% и  уровнем ниже среднего по доле пахотных земель – до 30% (29% всех земель и 71,8% сельскохозяйственных угодий). По кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий район характеризуется показателями выше среднего – 9,8 тыс. руб./га. Специализация сельского хозяйства района: молочно-мясное животноводство, производство фуражного зерна, кормов, картофеля, льна. Специализация по переработке сельскохозяйственного сырья: мукомольно-крупяная и мясная. 

Усилия в районе в последнее время направлены на создание благоприятного инвестиционного климата для развития района в целом, его  экономики, торговли,  жилищного строительства, рекреационной сферы с освоением потенциала рекреационных ресурсов в соответствии с собственными потребностями и потребностями Московского региона, развития его административного центра – города Вязьмы.

1.2. Ретроспективный анализ становления и развития планировочной структуры района

Ретроспективный анализ становления и развития планировочной структуры района приведен в приложении 1. Ниже в сжатом виде излагаются основные положения этого анализа.

Главными осями расселения и структурными элементами организации территории в древние времена исторически были реки. К числу древнейших городов Смолен​ской земли, России принадлежит современный центр района город Вязьма. Ранняя история города не получила достаточного освещения в письменных источниках, но археологические исследования в городской черте в начале и конце XX века дают право утверждать, что люди жили здесь задолго до официально признанной даты возникновения города.  В период X- XIII вв. Смоленщина была покрыта густой сетью водных путей благодаря использованию системы волоков. Это позволяло значительно активизировать внешнеторговые операции, способствовало укреплению и развитию Вязьмы. Она быстро превратилась в важный торговый центр. Город не только выгодно располагался в бассейне трех рек, по которым шел основной торговый путь, но и стоял  (уже в то время) на главной сухопутной дороге, соединявшей центральные области Руси со странами Западной Европы и вошедшей в историю как Старая Смоленская дорога.
 Древнее смоленское зодчество периода с конца XI в. по праву считается одним из блестящих страниц в истории русской архитектуры.
История административного деления смоленских земель, в которой город Вязьма,  наряду со Смоленском, играл значительную роль, организуя прилегающие к ней территории для их защиты, хозяйствования, обустройства, лежит в основе становления планировочной структуры Вяземского района. Территория Вяземского княжества была к началу XV в. намного больше территории современного района. В конце XV в. основу экономической жизни города составляла торговля и таможенные транзитные сборы с купцов, проезжавших через Вязьму. Продукция сельского хозяйства стала вывозиться даже в немецкие города.

На протяжении XVI-XVII вв. Вязьма не раз становилась главным лагерем русских войск в западных кампаниях. Центральное московское правительство придавало особое значение Вязьме как форпосту обороны западной границы государства. Этот период характерен развитием каменного зодчества, получившего общенациональный характер. В середине XVI в. была проведена земская реформа, которая заменила наместничье управление в городах, черных
 и дворцовых
 волостях
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ным выборным самоуправлением. В конце XVI в. Вязьму можно было назвать узлом «сообщений». Уже существовали, дороги, связывающие с Вязьмой Сычевку, Белый и Юхнов, в которых при Петре I будут построены речные пристани, дороги, проходящие через город на Москву, Смоленск, Торжок, Калугу, Белый. Эти дороги формируют улицы посада и слобод города. Вязьма получает торговые связи с Москвой, Ригой, Нарвой и Поволжьем.  В первой четверти  XVII в. Вяземский уезд Российского государства, используя свое выгодное приграничное положение, переживал новый подъем. Вязьма сохраняла значение торгового и ремесленного города. Население города в этот период превысило население Смоленска. В течение 3,5 месяцев с конца 1654 года Вязьма из-за разразившейся в Москве эпидемии стала временной резиденцией Российского правительства. На протяжении всей истории город являлся крупным религиозным центром России. К концу XVII в. в городе насчитывалось 25 православных храмов. Вязьма и Дорогобуж были теснее связанны с центральными районами страны, чем Смоленск, который еще не являлся средоточием жизни Смоленщины. 
В XVII в. Вязьма оставалась не только военным, но и торгово-ремесленным городом, затем ее оборонное значение сошло на нет. Как военная база по снабжению русских войск город сохранил значение и в начале XVIII в. На протяжении XVIII века статус города Вязьмы часто менялся в связи с фор​мированием новых губерний, названных наместничествами. XVIII в. – время рас​цвета центра Вяземского уезда.  Это крупный город, превосхо​дящий даже губернский Смо​ленск. В городе ведется значи​тельное каменное строитель​ство. Уже сформированный к этому времени каркас «сообщений» Вязьмы по пяти направлениям был ис​пользован и закреплен с соз​данием в этот период крупней​ших речных пристаней: Гжат​ской, Бельской, Юхновской, пристаней в Сычевке, Смолен​ске.  Продолжалось, начатое в XVI в., формирование  и обуст​ройство Смоленского тракта,  соединившего Вязьму с Моск​вой, Смоленском и зарубеж​ными странами. Дома по​стройки второй половины XVIII – XIX вв. составили основу гра​жданского архитектурного ан​самбля города, сохранившегося в определенной степени и до сих пор. На месте де​ревянных церквей возводились каменные, как правило, - на средства купцов. Начиная с середины XVIII в. в губернии, особенно в ее восточных уездах, заметным стано​вится усадебное строительство. Как правило, его памятники гораздо ближе столич​ному, нежели местному искусству. Со временем оно сконцентрировало едва ли не все лучшие достижения архитектуры. Самый ранний из них – усадьба Грибоедовых в с. Хмелита – лучший гражданский памятник барокко в области, вполне сопоставимый с постройками Петербурга середины XVIII в. Эти усадьбы становятся не только укра​шением губернии, но и очагами культуры. В окрестностях Вязьмы было сосредото​чено немало памятников усадебной архитектуры и паркового искусства (более 20). Интересные памятники истории и культуры находились и находятся вблизи исторической оси – Старой Смоленской дороги. Первый регулярный план города Вязьмы был утвержден в 1779 г. Яркой и трагической страницей в истории Вязьмы стала Отечественная война 1812 г.  К середине и вплоть до второй половины XIX в. город вновь стал наи​более значительным торгово-промышленным центром Смоленской губернии. Вязьма выполняла роль торгового посредника с Петербургом и столицами западных держав. Объем каменного строительства в городе возрастал. С развитием транзит​ной части сухопутного транспортно-планировочного каркаса Вязьма становилась крупнейшим железнодорожным узлом. Вокруг Вязьмы образовывались кусты посе​лений. Промышленный и торговый уровень города был довольно высок, но благоус​троенной Вязьму назвать было трудно. 

В период перестройки сразу же после революции 1917 года Вязьма потеряла более половины храмов, что сильно обеднило живописную панораму города на холмистом рельефе. В существующем виде Вяземский район образован в 1929 году на территории бывших Вяземского и Юхновского уездов Смоленской губернии. В 1930 г. было открыто движение по Вязьма-Брянской железной дороге. До войны основной отраслью народного хозяйства в Вязьме была легкая промышленность. Страшной трагедией для города Вязьмы стала Великая Отечественная война. В 1943 г. было принято постановление СНК СССР и РСФСР о первоочередных мерах по восстановлению города, в конце 1945г. – постановление СНК СССР о включении Вязьмы в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К сожалению, генеральный план 1962 г. (автор П. И. Болдырев), не был нацелен на сохранение архитектурного наследия, исторического облика Вязьмы. Снос церквей  и старинных гражданских здания продолжался. В 1950-60 гг. строительство основных улиц и площадей велось по типовым проектам. Генеральный план 1973 г. (Гипрогор) в связи с постановлением Госстроя РСФСР и коллегии Министерства культуры РСФСР 1970 г. о включении Вязьмы в число исторических городов,  предусматривал сохранение исторической планировки и памятников архитектуры в центре города. С конца 60-х гг. началась реставрация памятников древнего зодчества. Градостроительная уникальность Вязьмы все-таки уцелела и прочитывается в наши дни. Генеральный план Вязьмы 1991 г. (Гипрогор), учитывал сложившуюся планировочную структуру, бережно относясь к средневековой ее части. Затем Министерство культуры РСФСР разработало и утвердило проект зон охраны и регулирования застройки Вязьмы (руководитель авторского коллектива архитектор С. М. Золотарев). Город далеко вышел за исторические границы. На восточной и южной окраинах возникли многоэтажные микрорайоны «Березы» и «Московский». Во 2-й половине 90-х гг. интенсивно застраивалась 9-этажными домами южная часть древнего города.
Все названные генеральные планы устарели не только по срокам их действия, а, главное, из-за произошедших в стране значительных изменений, связанных с частной собственностью на землю, приватизацией жилищного фонда, изменения в соотношении муниципального и частного строительства. Непосредственно с этим связано сохранение и развитие историко-культурного наследия, требующее разработки особых регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории исторических городов и других населенных пунктов.

Динамика развития города и района, изменение численности населения по этапам (включая переписи населения) – отражены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Динамика изменения численности населения Вяземского района,  тыс. человек

	1861
	1897
	1914
	1926
	1939
	1943
	1959 
	1970
	1979
	1989
	2002
	2004
	2008

	 – 
	 – 
	 – 
	 – 
	 – 
	 – 
	77,0
	80,3
	80,7
	84,1
	81,9
	80,7
	78,2



Динамика изменения численности населения Вязьмы,  тыс. человек

	1861
	1897
	1914
	1926
	1939
	1943
	1959 
	1970
	1979
	1989
	2002
	2004
	2008

	 – 
	 – 
	 – 
	 – 
	 – 
	 – 
	31,9
	44,1
	51,7
	59,0
	57,5
	57,0
	55,1 


1.3 .    Территориальное планирование района в предыдущий период

В таблице 1.3.1 дается перечень проектной документации  по планированию территории района, разработанной ранее, в которой решались вопросы местоположения, роли района в границах одного из трех планировочных районов Вяземской группы административных районов, проблемы территориального развития собственно района и его районного центра Вязьмы. Сведения о времени разработки генеральных  планов  основных центральных усадеб не получены.
Из приведенного перечня удалось ознакомиться с последним Проектом районной планировки Вяземского района Смоленской области, разработанным в 1984 году РосгипроНИИсельстрой. Срок его действия истек в 2000 году. К этому времени и после этого срока фактически изменились и условия развития района, и,  в соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, положения разработки документации его планирования. 

Таблица 1.3.1

Перечень градостроительных документов

	Наименование градостроительного документа
	Год разработки
	Организация–разработчик

	 Генеральный план г. Вязьмы
	1972
	Росгипрониисельстрой 

(г. Москва)

	 Проект районной планировки Вяземской района
	1973
	РосгипроНИИсельстрой 

(г. Москва)

	 ТЭО комплексной районной планировки Смоленской области
	1975
	Гипрогор 

(г. Москва)

	Генеральные планы на центральные усадьбы совхозов
	1970-1983 гг.
	нет данных

	Генеральный план 

г. Вязьмы
	1980
	Гипрогор 

(г. Москва)

	 Проект районной планировки Вяземской группы административных районов  (Вяземского, Гагаринского, Сычевского, Новодугинского, Угранского, Темкинского)
	1984
	РосгипроНИИсельстрой 

(г. Москва)

	Проект районной планировки Вяземского района Смоленской области
	1984
	РосгипроНИИсельстрой 

(г. Москва)


В настоящее время ведется разработка нового генерального план города Вязьмы, которая  начата в 2007 году ФГУП «Российский научно-исследовательский и проектный институт Урбанистика» (Санкт-Петербург). Завершение работы намечено в текущем году. Познакомиться с его положениями пока не удалось. 
Здесь приведена краткая характеристика проектных предложений, и, по возможности, их реализации. Более подробный материал представлен в приложении 2.
В основных положениях проекта районной планировки района 1984 г. внимание акцентируется, в первую очередь, на роли Вязьмы в группе административных районов – на основе положений Проект районной планировки Вяземской группы административных районов  (Вяземского, Гагаринского, Сычевского, Новодугинского, Угранского, Темкинского). 
В Вяземском районе, занимавшем в группе районов первое место в экономическом развитии, отмечается рост городского и сокращение сельского населения. Численность населения в районе на 1982 г. – 78,6 тыс. человек, в том числе в Вязьме 53,3 тыс. человек. Занятость в народном хозяйстве – 56% населения. Промышленность – ведущая отрасль хозяйства. Машиностроение и металлообработка – на  третьем месте (22,5%). Сельское хозяйство в общем объеме валовой продукции составило 9%.
К основным сдерживающим факторам развития хозяйства района относятся:  устойчивая тенденция сокращения численности сельского населения за счет механического оттока и отсутствие свободных трудовых ресурсов в районе и области;  низкий уровень урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота и низкий уровень механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве.

Отмечается относительная необеспеченность территории района  автодорогами, имеющими асфальтобетонное покрытие (39,8%, что меньше среднего областного показателя).

Направление дальнейшего развития района определено в соответствии с ТЭО комплексной районной планировки Смоленской области (разработанным Гипрогором в 1975 году) и генеральным планом г. Вязьмы (разработанным Гипрогором ранее в 1972 году), которые предусматривали: 
- повышение промышленного потенциала района;

- интенсификацию сельскохозяйственного производства;
- дальнейшее развитие строительной базы;

- строительство и реконструкцию дорожной сети;

- формирование групповых систем расселения. 

В основу организации  расселения на территории района положен принцип групповой системы расселения – в соответствии с идеями Генеральной схемы расселения. На перспективу проектом предложены следующие системы расселения:
1) межрайонная групповая система расселения с центром в Вязьме с зоной обслуживания территорий 8 административных районов, входящих в групповую систему;

2) районная система расселения с центром Вязьмой с зоной обслуживания территории административного района с общей численностью населения 106,8 тыс. человек;

3) межхозяйственные системы расселения, центрами которых являются г. Вязьма (53,3 тыс. человек), Семлево (1117 человек), Андрейково (1008 человек), Туманово (1327 человек) – самые крупные населенные пункты;
4) внутрихозяйственные системы расселения.
Планировочная организация территории.

Раздел «Планировочная организация территории» включает подразделы 1. «Планировочная структура» и 2. «Функциональное зонирование». 

В первом подразделе внимание акцентировано на Вязьме в качестве центра района и группы районов в границах внутриобластного Вяземского планировочного района. Планировочная структура Вязьмы, как и района в целом, представлены как исторически сложившиеся и устойчивые структуры. В проекте Вязьма, благодаря условиям транспортного обслуживания, оценивается в качестве перспективного, растущего города. Наряду с Вязьмой, выделены 23 подчиненных ей сельских населенных пункта – центральные усадьбы совхозов, а также 2 поселка, не связанные с сельскохозяйственным производством. 

Существующая на тот момент и проектируемая сеть дорог с твердым покрытием призвана обеспечить 1,5-часовую транспортную доступность от г. Вязьмы ко всем центральным усадьбам в зоне его влияния. При этом площадь территории в границах доступности явно завышена.

Железная дорога и проходящая в том же направлении автодорога общегосударственного значения Москва – Минск является главной планировочной осью района. Меридиональная ось (железная дорога Брянск – Ржев и автодорога республиканского значения Калуга – Зубцов) – второстепенная планировочная ось.

Совершенствование планировочной структуры предполагалось по следующим направлениям:

- рост численности населения г. Вязьмы, усиление его роли как главного планировочного центра района и формирование его как центра культурно-бытового обслуживания для Вяземской системы расселения;

 - усиление роли межхозяйственных центров обслуживания (Туманово, Семлево, Андрейково);

- создание системы сельских населенных пунктов, формирующих центры внутрихозяйственного обслуживания и органично входящие в общую систему расселения района и области;

- развитие и совершенствование транспортной сети района, являющейся основой формирования планировочной структуры района;

- широкое развитие учреждений кратковременного и длительного отдыха, выделяемого в специальные зоны отдыха.
Названные центры и сейчас среди крупных сельских населенных пунктов – центров сельских поселений, но появился и более крупный центр за счет перераспределения населения в установленных новых границах – село Вязьма-Брянская (в 2004 году в связи с изменениями в административно-территориальном делении района).

В проектном плане предусматривалось улучшение автодорожной сети района с выделением направлений и участков первоочередного строительства. Во-первых, предусмотрен северный обход центра района Вязьмы – участок автодороги общегосударственного значения Москва – Минск. Выделены следующие участки автодорог первоочередного строительства:

- участка автодороги республиканского значения Вязьма – Семлево – на Смоленск (по направлению Старой Смоленской дороги);

- автодорог областного значения: Вязьма – Хмелита – Холм-Жирковский; Вязьма – Искаково – Темкино;

- участков автодорог местного значения: Касня – Хмелита – с выходом на автодорогу областного значения Вязьма – Холм-Жирковский; участка связи центральной усадбы Туманово с автодорогой  общегосударственного значения Москва – Минск; подъездов к автодороге республиканского значения от центральных усадеб Юшково и Ефремово. 

На названных участках дорог к настоящему времени существуют соответственно усовершенствованные шоссе и шоссе (дороги с усовершенствованным покрытием и дороги с покрытием). Исключение составляет участок Старой Смоленской дороги от Семлево до границы с Дорогобужским и Сафоновским районами, который до сих пор включает участок грунтовой дороги.

Предполагалось все центральные усадьбы совхозов, железнодорожные станции и крупные населенные пункты к расчетному сроку связать общей сетью дорог с твердым покрытием. Увеличение плотности дорог предполагалось в 1,5 раза (с 9,8 до 15,2 км/100 км²).

Работы по совершенствованию дорожной сети были ограничены укладкой покрытия на участках дорог с внешними выходами из Вязьмы за границы района (Вязьма – Зубцов, Вязьма – Калуга, Вязьма – Темкино). При этом запланированный обход Вязьмы не был построен. 

В настоящее время плотность дорог общего пользования составляет          17,12 км/100 км², в том числе плотность дорог федерального значения  2,08 км/100  км². Практически все дороги общего пользования (99,2%) имеют твердое покрытие, в том числе протяженность дорог с усовершенствованным покрытием составляет 80,9%.   
И тогда и сейчас отмечаются недостатки, к которым относятся следующие:   
- радиальная направленность основной дорожной сети к районному центру не обеспечивает альтернативных путей сообщения на территории района;

- при наличии кратчайших связей центров сельских поселений с районным центром отсутствуют кратчайшие связи между ними;

-  отсутствуют участки дорог на границах с соседними районами;

-  нет автодорожного северного обхода Вязьмы (общегосударственного значения), связки Кайдаково - Относово – они не были осуществлены;

- большое количество (в настоящее время 117) населенных пунктов района не обеспечено подъездами с твердым покрытием.

  Во втором подразделе проекта 1984 г. «Функциональное зонирование» наряду с выделением ряда  недостатков – отсутствие организованных зон массового отдыха, отсутствие санитарно-защитных зон и необходимого благоустройства промышленных предприятий – выделены  4 основные функциональные зоны:

I   - перспективного городского строительства;

II  - перспективного развития сельского хозяйства;

III  - перспективного развития лесного хозяйства;

IV - охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта и рекреации. 

Городское строительство продолжается, хотя и с потерей населения (на 1990 г. прогноз – 61,1 тыс. чел.; фактически 59,0 тыс. чел. – на 1989 г.), вместо прогнозируемого населения на 2000 год – 72,4 тыс. чел. (57,5 тыс. чел. на 2002 г.).
В таблице 1.3.2 из общего количества сельских поселений (населенных пунктов) выделены центральные усадьбы и неперспективные населенные пункты, намеченные к сселению (которое осуществлялось более медленными темпами и происходило не в центральные усадьбы, а в результате миграции сельского населения в город).

Таблица 1.3.2

Количество сельских населенных пунктов на исходный год, 1990 и 2000 годы

	Наименование
	Категории поселений
	Количество поселений

	
	
	Исходный год
	1990 г.
	2000 г.

	Итого по сельской местности
	-
	375
	375
	375

	в том числе
	
	
	
	

	центры с/х предприятий
	цу
	23
	23
	23

	прочие поселения, сохраняемые на расчетный срок
	пр
	352
	320
	298

	поселения с тенденцией сселения
	прст
	-
	32
	54


Общая тенденция в проекте: поэтапное уменьшение общего числа сельских населенных пунктов – от 375 в 1982 году до 343 – в 1990 году и до 321 – в  2000 году.
В таблицах 1.3.3 - 1.3.5 дана характеристика изменений в структуре сельских населенных пунктов – на исходный год и на 1990 и 2000 годы.
На этом общем фоне предполагалось увеличение числа малых (от 6 до 10 человек), больших (201-500 человек) и крупных (до 1000 человек) сельских населенных пунктов. Прогнозировалось уменьшение числа сельских населенных пунктов остальных пяти групп – от самых малых до самых крупных. На 2000 год предполагалось продолжение увеличения двух групп населенных пунктов – от 6 до 10 и от 501 до 1000 человек, а также самых малых (до 5 человек). Количество больших (до 500 человек) осталось на исходном уровне. 
Таблица 1.3.3

Сравнительная характеристика по числу сельских населенных пунктов

	Группы населенных пунктов по численности населения (челвек)
	на исходный год
	на 1990 год
	на 2000 год

	
	един.
	%%
	един.
	%%
	един.
	%%

	0
	-
	5
	43
	11.5
	40
	11,7
	62
	19.3

	6
	-
	10
	53
	14,1
	68
	19,8
	72
	22,4

	11
	-
	50
	187
	49,9
	171
	49,9
	131
	40,8

	51
	-
	100
	51
	13,6
	26
	7,6
	20
	6,3

	101
	-
	200
	11
	2.9
	6
	1.7
	5
	1.6

	201
	-
	500
	20
	5,3
	21
	6,1
	20
	6,2

	501
	-
	1000
	6
	1,6
	8
	2,3
	9
	2,8

	более
	1000
	4
	1,1
	3
	0,9
	2
	0,6

	по сельской местности 
	375
	100,0
	343
	100,0
	321
	100,0


Прогнозировалось уменьшение численности населения в сельских населенных пунктах – на 7,4% (к 1990 г.) и на 14% (к 2000 г.). При этом население уменьшается  в большинстве групп, кроме самых малых (до 10 человек), больших (до 500 человек) и крупных (до 100 человек). Причем рост численности больших населенных пунктов прогнозируется лишь до 1990 года, а далее к 2000 году население их уменьшается, но остается большим, чем на исходный год.

Таблица 1.3.4

Сравнительная характеристика 

по численности населения в сельских населенных пунктах

	Группы населенных пунктов по численности населения (челвек)
	на исходный год
	на 1990 год
	на 2000 год

	
	человек
	%%
	человек
	%%
	человек
	%%

	0
	-
	5
	114
	0,5
	161
	0,5
	248
	1,1


	6
	-
	10
	439
	1,7
	546
	1,7
	562
	2,6

	11
	-
	50
	4650
	18,4
	4267
	18,4
	2893
	13,3

	51
	-
	100
	3421
	13,5
	1903
	13,5
	1477
	6,8

	101
	-
	200
	1399
	5,5
	762
	5,5
	708
	3,2

	201
	-
	500
	6896
	27,3
	7213
	27,3
	7042
	32,4

	501
	-
	1000
	3979
	15,8
	5349
	15,8
	6656
	30,6

	более
	1000
	4380
	17,3
	3215
	17,3
	2174
	10,0

	по сельской местности 
	25278
	100,0
	23416
	100,0
	21760
	100,0


Таблица 1.3.5

Город Вязьма

	Численность населения Вязьмы по переписям  и на исходный год, 

тыс. человек 
	Расчетная численность населения, тыс. человек

	
	
	на 1990 год
	на 2000 год

	перепись 1959  г.
	31,8
	ожидаемая
	61,1
	72,4

	перепись 1970 г.
	44,2
	по трудовому балансу
	70,0
	85,0

	исходный год
	53,3
	принятая по проекту 
	70,0
	85,0


Общая численность населения района, на которую рассчитывался проект (более 93 тыс. человек к 1990 г. и более 106 тыс. человек к 2000 г.),  к 2002 г. была 81,9 тыс. человек (2002 г.) и 78,2 тыс. человек (2008 г.).
Намеченный рост населения  Вязьмы  в соответствии со всеми вариантами – с 53,3 тыс. человек в 1982 году до 70,0 и 85,0 тыс. человек на 1990 г. и 2000 г. соответственно – не состоялся. По результатам переписи в 2002 г. население города несколько превышало исходную численность (57,5 тыс. человек), а к настоящему времени оно составляет 55,1 тыс. человек.

В настоящее время численность экономически активного населения – 39,45 тыс. человек. Сельское население численностью 23135 человек в настоящее время проживают в 22 сельских поселениях (в проекте 1984 г. оно проживало в 23 центральных усадьбах и в поселке Вязьма-Брянский, не связанном с сельскохозяйственным производством).

Предполагаемое значительное изменение специализации хозяйства в районе с намеченным вводом в действие ряда машиностроительных предприятий в Вязьме состоялось значительно позже, когда  удалось реализовать предложения по реструктуризации промышленного производства. Одной из ведущих отраслей в Вязьме машиностроение стало к настоящему времени. 
В Проекте районной планировки Вяземского района Смоленской области (1984 г.) содержится анализ проектных предложений, в частности – по численности населения центральных усадеб. Данные по динамике изменения численности населения в центральных усадьбах района, включая данные переписи 1970 года, данные на исходный (1982) год, расчетные показатели на 1-ю очередь (1990 г.) и расчетный срок (2000 г.) и численность населения на 01.01.2009 г. приведены в таблице 6 Приложения.  

Анализ проектных предложений по развитию центров и других ранее выполненных работ по району отмечает главные несостоявшиеся прогнозы:

- по росту численности населения в центре района Вязьме – за счет изменений в развитии промышленности в городе; в настоящее время машиностроение – одна из ведущих отраслей в Вязьме;

- по росту  численности населения в «перспективных» центральных усадьбах (48% которых увеличили численность, но недостаточно, а в 52% численность уменьшилась);

- намеченное сселение неперспективных населенных пунктов осуществлялось более медленными темпами и происходило не в центральные усадьбы, а в результате миграции сельского населения в город.
Специализация сельскохозяйственного производства района остается прежней: молочно-мясное направление. Акцентируется внимание на развитом производстве зерна, картофеля, овощей и продукции льноводства. 

Сельскохозяйственное производство в районе развивалось, в основном, в соответствии со сложившейся специализацией. 

Главное состоит в том, что все предложения по концентрации оказались несостоятельными:

- сосредоточение молочного стада;

- концентрация строительства объектов народного образования и культурно-бытового обслуживания.

На Вязьму, как и на Смоленск, приходится основная часть памятников гражданской архитектуры Смоленской области. В число объектов, которые могут стать объектами туристского показа, включены усадьба «Хмелита»,  в которой намечалось создать историко-литературный музей,  Троицкая церковь в с. Федяево, церковь Александра Невского в с. Величево, памятное место в д. Царево-Займище и другие памятники историко-культурного наследия. Вязьма при этом рассматривалась в качестве туристского центра в системе туристских маршрутов. Функции Вязьмы в качестве центра познавательного туризма закреплены в разработанной в 1980 г. институтом «Смоленскгражданпроект» «Перспективной схеме развития туризма Смоленской области». В настоящее время «Хмелита» – государственный  историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова – создан Постановлением Совета Министров РСФСР № 356 от 10.IХ.1990 г. «в целях сохранения памятников истории и культуры, уникального природного ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А.С. Грибоедова». Развитие туризма ограничивается как состоянием  и утратой многих объектов показа, так и развитием гостиничного и управленческого комплекса. Наличие высших и средних учебных заведений дает основание рассчитывать на их усиление и развитие. Наличие специальностей с   ключевым термином «менеджмент», по которым готовят специалистов,  внушает надежду на сдвиги в этой сфере. 
В проекте 1984 г. предусматривалось полное обеспечение централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов за счет развития собственных водозаборных узлов. В настоящее время уровень обеспеченности жилищного фонда сельских поселений района централизованным водоснабжением составляет 47%. Наибольшая обеспеченность централизованным водоснабжением в Исаковском (94%), Российском (80%) и Относовском (64%) сельских поселениях, наименьшая – в Семлевском (13%) и Юшковском (27%).

В нем предусматривался полный охват канализацией всех промышленных предприятий и населенных мест городского и сельского типа с обязательной очисткой всех загрязненных сточных вод. В г. Вязьме действуют 2 очистных сооружений. Очистные сооружения предприятий полностью изношены. В сельской местности централизованная система канализации развита очень слабо (подробнее – в приложении 2).

Теплоснабжение города Вязьма рекомендуется от наиболее
крупных котельных заводов: ЖБИ; машиностроительного, графитных изделий, синтетических веществ, при условии их реконструкции и расширения. Большая часть города обеспечивается теплом от 6 котельных мощностью от 8 до 60 Гкал/час (подробнее – в приложении 2). Так как существующих или намечаемых промышленных теплоисточников, которые могли бы быть использованы для теплоснабжения,  перспективных сельскохозяйственных потребителей в районе не имеется, настоящим проектом рекомендуются локальные системы теплоснабжения в зависимости от специализации и направления хозяйств. Мощность котельных – от 0,09 до 13 Гкал/час. Подробнее – в приложении. 
Газоснабжение перспективных населенных пунктов района предусматривается на базе природных и сжиженных газов. До 1990 г. в сельских населенных пунктах в основном, предполагалось использовать сжиженный газ. Наряду с использованием сжиженного газа в районе предусматривалось строительство газопроводов, с постепенным переходом к расчетному сроку на природный газ. Газоснабжением обеспечено 100% районного жилищного фонда, в том числе 69,71% – природным газом, 30,29% – сжиженным.  В г. Вязьме 87,86% жилищного фонда газифицировано природным газом, 12,14% – сжиженным.  

2. Планировочные условия развития территории района

Основой анализа и оценки архитектурно-планировочных условий развития территории района и выявления проблемных ситуаций и ареалов является разработка  схем состояния территории района и ее использования. В первой представлены все основные компоненты среды, составляющие результат исторического развития района, характер освоенности его территории. Они, согласно действующему законодательству и складывающейся практике, характеризуются и учитываются в видах угодий. Вторая содержит информацию об основных направлениях и основных объектах использовании территории района. Результат использования территории района, представленной видами угодий, закрепляется в категориях земель с их целевым назначением и правовым режимом. Одним из итогов анализа состояния территории района является  баланс территории района по угодьям, а анализа ее использования – баланс территории по категориям земель. Сводным итогом является распределение территории по категориям земель и угодьям, их составляющим. 

В соответствии с задачами территориального планирования выделены, прежде всего, земли застройки и сопутствующие ей земли под дорогами и прочими коммуникационными сооружениями  вне границ земель застройки (на межселенных территориях) – то, что определяет планировочный каркас территории: основные планировочные узлы и транспортно-планировочные оси с их ранжированием. Ранжирование дается  по административному признаку, основным экономическим, социально-культурным функциям и другим характеристикам. 
2.1. Современное состояние территории района 
(Схемы «Сеть населенных пунктов», «Плотность сети населенных пунктов в муниципальных образованиях», «Учреждения культуры», «Образовательные учреждения», «Учреждения здравоохранения») 

Площадь территории района в административных границах 3352,66 кв. км в соответствии с  формами 22-1 и 22-2. Население – 78214 человека, в том числе городское (г. Вязьма) 55079 человек, сельское 23135 человек (в 22 сельских поселениях
) – в соответствии с официальными данными оценки численности населения на 1 января 2008 года, утвержденными Росстатом 21 марта 2008 года. 

Современное состояние территории Вяземского района анализируется, следуя логике исторического развития района, освоенности его территории – от характеристики природного ландшафта,  в разной степени сохранившегося, измененного и обустроенного, к характеристике ее урбанизированного освоения. Состояние характеризуется взаимосвязанным размещением важнейших элементов среды (с соответствующими занимаемыми ими землями):

- природной среды;

- элементов преобразованной и созданной людьми среды обитания, включая   места проживания, социального обслуживания, производства и отдыха. 

К первым относятся: 

- водная сеть, низинные болота и заболоченные территории с болотной растительностью на севере;

- элементы рельефа;

- лесные массивы, древесно-кустарниковая растительность; 

- разведанные, но не разрабатываемые полезные ископаемые (песчано-гравийный материал, доломиты, известняки, торф).  

Ко вторым относятся: 

- разрабатываемые месторождения полезных ископаемых; 

- обрабатываемые поля (пашня), залежь и луга (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; 

- городское поселение и сельские населенные пункты с их социально-культурной, производственной, инженерно-транспортной инфраструктурой;

- сети и важнейшие  сооружения транспортной и инженерной инфраструктуры на межселенных территориях.

 Особенностью состояния территории Вяземского района, является нахождении его на главном водоразделе  бассейнов рек Днепр и Волга. По территории района протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала, существует крупное озеро Семлевское. 
Реки продолжают быть главными структурными элементами организации территории и расселения, вдоль которых расположены преимущественно малые (менее 50 человек) и сверхмалые (менее 10 человек) сельские населенные пункты. 
К особенностям района относится также значительная залесенность (49,1%) территории, превышающая площадь сельскохозяйственных угодий (40,6%). Леса – один из важнейших компонентов природы района. В основном, это березовые и осиновые леса с примесью ели и сосны на месте сосновых и широколиственно-сосновых лесов. Значимыми элементами природного каркаса является наличие ценных природных территорий. К ним относятся: территория музея-заповедника «Хмелита», отнесенного к особо охраняемым природным территориям, охраняемые ландшафты усадьбы Маневских в с. Богородицкое, в урочище «Спас-Волжанский», урочище «Городок». 
Размещение элементов природной среды имеет мозаичный характер, с преобладанием  лесных массивов в западной части, мелких рек, главная из которых Вязьма с ее притоками. Значительное место занимают заболоченные территории, болота. На территории музея-заповедника «Хмелита» находятся природные памятники – Семеновское и Трасливское болота, очень важные для поддержания экологического баланса в бассейнах рек Волги и Днепра.
Проявляется повышенный интерес к территориям, имеющим природные,  историко-культурные ценности. Вяземский район в этом отношении является привлекательным местом. Сеть базовых и инфраструктурных объектов индустрии туризма требует развития. В Вязьме есть гостиница в муниципальной собственности, краеведческий музей, выставочный зал, объекты общественного питания, ресторан «Ямской». В городе широко представлены исторические, археологические и архитектурные памятники, которые дают возможность развивать экскурсионно-познавательный туризм, традиционно сложившийся в данном районе. 
Угодья согласно действующему законодательству и сложившейся практике характеризуют состояние территориального объекта, сводимое к их балансу.
Таблица 2.1.1

Угодья (на 01.01.2008 г.)
	
	Виды угодий
	Площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Сельскохозяйственные угодья, всего
	135640

	1.1
	пашня
	97400

	1.2
	залежь
	810

	1.3
	многолетние насаждения
	1721

	1.4
	сенокосы
	18286

	1.5
	пастбища
	17423

	1
	2
	3

	2
	В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия
	131072

	3
	Лесные земли, всего
	165468


	3.1
	покрытые лесами
	164024

	3.2
	не покрытые лесами
	1444

	4
	Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд
	12139

	5
	Под водными объектами
	1630

	6
	Земли застройки
	3999

	7
	Под дорогами
	4513

	8
	Болота
	5963

	9
	Нарушенные земли
	2024

	10
	Прочие земли, всего
	1757

	
	Площадь района в административных границах 
	333790


Под сельскохозяйственными угодьями (пашней, сенокосами, пастбищами) в последние годы площадь земель сокращается. Основными причинами сокращения являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством. Земли сельскохозяйственного назначения переводятся в земли под застройку – коттеджную, усадебную. Многие отводимые участки расположены вдоль Минского шоссе (М1), вблизи железной дороги, у города Вязьмы, на берегах реки Вязьмы, для которых определяется оптимальное использование: дорожная инфраструктура, размещение складских сооружений, объекты промышленности.   За неимением информации нет возможности представить динамику изменения баланса  земель по характеристике угодий и их использованию. 
Лесные, как и сельскохозяйственные, площади также сокращаются. Проблема сохранения леса, легких региона – одна из главных проблем на территории района. 

Земли под водными объектами занимают площадь 1630 га, сопоставимую с территорией лесных земель, не покрытых лесами – 1444 га.

Значительные территории заняты болотами – 5963 га (1,79%), большие, чем земли под дорогами, чем земли застройки. Земли застройки занимают 1,2% территории, меньше, чем в соседнем Гагаринском районе, где они составляют 1,25%.

Земли застройки представлены городом Вязьмой, крупными, большими, средними и малыми сельскими населенными пунктами. Изменения в занимаемой городом территории можно учесть по мере разработки генерального плана Вязьмы и получения соответствующей информации.  В число земель застройки входят также: карьер ОАО «Вяземское карьероуправление» на территории Степаниковского сельского поселения и два обрабатывающих производства в п. Кайдаково.
Вместе с землями под дорогами (площадью 4513  га) земли застройки в границах населенных пунктов представляют территориальную основу планирования района, его планировочный каркас. Характеристика населенных пунктов по численности населения представлена в таблице 2.1.2. 
Таблица 2.1.2
Распределение сельских населенных пунктов по группам 

	
	Наименование сельского поселения
	Типы сельских населенных пунктов по численности населения, чел.

	
	
	крупные
	большие
	средние
	малые
	б/н
	Всего

	
	
	свыше 500
	200- 500
	50-200
	до 50
	
	

	1
	Андрейковское 
	1/1

	-/-
	-/1
	5/4
	-/-
	6/6

	2
	Вязьма-Брянское 
	1/2
	1/1
	2/1
	2/2
	-/-
	6/6

	3
	Ермолинское 
	1/1
	-/-
	3/3
	16/16
	3/3
	23/23

	4
	Ефремовское 
	-/-
	1/1
	-/-
	10/11
	1/-
	12/12

	5
	Заводское

	-/-
	1/-
	-/2
	8/12
	1/1
	10/15

	
	в т.ч. Гришинский сельский округ
	-/-
	1/-
	1/1
	3/4
	-/-
	5/5

	6
	Исаковское 
	1/1
	-/-
	-/-
	13/14
	3/2
	17/17

	7
	Кайдаковское 
	1/1
	-/-
	1/3
	16/13
	1/2
	19/19

	8
	Калпитское 
	-/-
	-/-
	1/1
	4/3
	1/2
	6/6

	9
	Каснянское 
	1/1
	-/-
	2/1
	13/14
	-/-
	16/16

	10
	Масловское 
	-/-
	1/1
	1/1
	4/5
	1/-
	7/7

	11
	Мещернское 
	-/-
	1/1
	-/-
	12/10
	2/4
	15/15

	12
	Новосельское  
	1/2
	1/-
	4/4
	19/21
	-/-
	25/27

	13
	Относовское 
	1/1
	-/2
	2/2
	11/17
	3/7
	17/29

	
	в т.ч. Артемовский сельский округ
	-/-
	2/2
	-/-
	10/8
	-/2
	12/12

	14
	Поляновское 
	-/-
	1/2
	-/-
	5/14
	2/3
	8/19

	
	в т.ч. Гредякинский сельский округ
	-/-
	1/1
	-/-
	10/9
	-/1
	11/11

	15
	Российское 
	1/1
	-/-
	-/-
	7/7
	3/3
	11/11

	16
	Семлевское 
	1/1
	-/-
	-/-
	12/12
	3/3
	16/16

	17
	Степаниковское 
	1/1
	-/-
	1/1
	   19/19
	-/-
	21/21

	18
	Тумановское 
	1/1
	1/1
	2/1
	15/15
	1/1
	19/19

	19
	Хмелитское 
	-/-
	1/1
	-/-
	14/13
	2/3
	17/17

	20
	Царево-Займищенское 
	-/-
	1/1
	1/1
	9/9
	-/-
	11/11

	21
	Шуйское 
	1/1
	-/-
	2/2
	3/3
	-/-
	6/6

	22
	Юшковское 
	-/-
	1/1
	1/1
	9/10
	1/-
	12/12

	
	Итого по району
	13/15
	15/15
	24/26
	249/264
	28/34
	328/328


Примечание: Количество населенных пунктов, потерявших население к 2002 г. (году переписи населения) увеличилось – с 28 до 34. При этом в Ефремовском, Исаковском, Масловском и Юшковском сельских поселениях в населенных пунктах, утративших население, к настоящему времени появилось население – в деревнях Тякино, Рябиково, Марьино, Давыдково (1-2 человека).   
По сравнению с результатами последней переписи населения (2002 г.) количество крупных населенных  пунктов (более 500 человек), центров сельских поселений, составляющих основу планировочного каркаса, увеличилось с 11 до 13. Количество больших населенных пунктов при этом уменьшилось с 14 до 13. Количество средних населенных пунктов увеличилось с 24 до 26, а малых – с 249 до 264. В результате общее количество сельских населенных пунктов, тяготеющих к тому или иному центру, уменьшилось с 218 до 210.  
В качестве основы территориального планирования в равной степени выступает административное устройство территории района, определяемое взаимоположением населенных пунктов, их величиной и социально-культурным потенциалом. 
В 2002 году (на момент Всероссийской переписи населения) и до 28 декабря 2004 года территория Вяземского муниципального района включала в себя:

-  городское поселение – город Вязьму - центр района;

- 25 сельских округов: Андрейковский, Артемовский, Вязьма-Брянский, Гредякинский,  Гришинский,  Ермолинский,  Ефремовский, Заводской, Исаковский, Кайдаковский, Калпитский, Каснянский, Масловский, Мещерский, Новосельский, Относовский, Поляновский, Российский, Семлевский, Степаниковский, Тумановский, Хмелитский, Царево-Займищенский, Шуйский, Юшковский. В их составе 329 населенных пунктов, из которых  28 – без населения.

Изменения в  численности населения наиболее крупных и относительно развитых населенных пунктов – административных центров и других населенных пунктов (более 500 человек) в период 2002-2007 гг. представлены в таблице 1 Приложения. В 2004 году произошло укрупнение за счет объединения  сельских округов в ближнем окружении Вязьмы и в южной части района на значительной территории с малым количеством населенных пунктов и малым населением. В Относовское и Поляновское сельские поселения вошли соответственно Артемовский и Гредякинский сельские округа с малыми сельскими населенными пунктами. Гришинский сельский округ вошел в состав Заводского сельского поселения. До изменений в каждом случае один центр обслуживал два сельских округа, которые и были объединены:

- деревня Относово обслуживала Относовский и Артемовский сельские округа;

- деревня Поляново была центром  для Поляновского и Гредякинского сельских округов;  деревня Хватов Завод –  центром для Заводского и Гришинского сельских округов.  

Таблица 1.2.2

Административно-территориальное деление

	 
	наименование муниципального образования (м.о)
	статус 
	центр муниципального образования 
	состав образованных сельских поселений (из сельских округов в рамках прежнего АТД)
	площадь, км²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вязьма
	городское поселение
	центр района
	
	50,10 

	2
	Андрейковское м.о. 
	
	с. Андрейково 
	Андрейковский с.о. 
	87,53 

	3
	Вязьма-Брянское м.о.
	сельское поселение
	с. Вязьма-Брянская
	Вязьма-Брянский с.о.
	9,61 

	4
	Ермолинское м.о.
	-»-
	д. Успенское
	Ермолинский с.о.
	176,67 

	5
	Ефремовское м.о. 
	-»-
	д. Ефремово
	Ефремовский с.о. 
	100,87 

	6
	Заводское м.о.
	-»-
	д. Хватов Завод
	Гришинский с.о. + Заводской с.о.
	358,11 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Исаковское м.о.
	-»-
	с. Исаково
	Исаковский с.о.
	126,70 

	8
	Кайдаковское м.о.
	-»-
	п. Кайдаково
	Кайдаковский с.о.
	143,03 

	9
	Калпитское сельское поселение
	-»-
	д. Малая Калита
	Калпитский с.о.
	170,74 

	10
	Каснянское м.о.
	-»-
	д. Касня
	Каснянское с.о.
	139,10 

	11
	Масловское м.о.
	-»-
	с. Богородицкое
	Масловское с.о.
	160,40 

	12
	Мещерское м.о.
	-»-
	д. Дмитровка
	Мещерское с.о.
	108,63 

	13
	Новосельское  м.о.
	-»-
	д. Новое Село
	Новосельское  с.о.
	145,92 

	14
	Относовское м.о.
	-»-
	д. Относово
	Артемовский с.о. + Относовский с.о.
	236,20 

	15
	Поляновское м.о.
	-»-
	д. Поляново
	Гредякинский с.о. + Поляновский с.о.
	178,60 

	16
	Российское м.о.
	-»-
	ст. Семлево
	Российский с.о.
	145,74 

	17
	Семлевское м.о.
	-»-
	с. Семлево
	Семлевский с.о.
	144,67 

	18
	Степаниковское м.о.
	-»-
	с. Новый
	Степаниковский с.о.
	188,21 

	19
	Тумановское м.о.
	-»-
	п. Туманово.
	Тумановский с.о.
	165,64 

	20
	Хмелитское с.о.
	-»-
	с. Хмелита 
	Хмелитский с.о.
	173,33 

	21
	Царево-Займи​щен​ское м.о.
	-»-
	д. Царево-Займище
	Царево-Займищенский с.о.
	112,37 

	22
	Шуйское м.о.
	-»-
	д. Шуйское
	Шуйский с.о.
	96,34 

	23
	Юшковское м.о.
	-»-
	д. Юшково
	Юшковский с.о.
	121,77 

	Район
	3352,66


Остальные сельские поселения остались в границах прежних  сельских округов.  В итоге расселение, его административно-территориальное устройство определяют: 1 средний по численности населения город Вязьма и 22 сельских поселений с центрами:

- селами Андрейково, Вязьма-Брянская, Исаково, Богородицкое, Семлево, Новый, Хмелита;

- поселком Кайдаково;

- деревнями Ново-Никольское, Ефремово, Хватов Завод, Малая Калита, Касня, Дмитровка, Новое Село, Относово, Поляново, Царево-Займище, Шуйское, Юшково;

- станцией Семлево. 

На протяжении многих лет, до 2004 года доля городского населения в общей численности населения района, как и области в целом, увеличивалась. Увеличение происходило не в результате роста города Вязьмы, а из-за резкого сокращения численности сельского населения. В этом – в поглощении сельского населения  за счет появления все большего числа сельских населенных пунктов без населения – проявляет  себя урбанизация в настоящее время. Из 302 сельских населенных пунктов района –  34  (28 на момент переписи населения 2002 г.) без постоянного населения.

Среди центров сельских поселений района на фоне мелкоселенного сельского расселения – 14 крупных (более 500 человек), потенциально опорные планировочные центры (представлены в Приложении 1 «Современное положение» таблице 1). Численность населения центров сельских поселений и других относительно крупных населенных пунктов в период 2002-2007 гг. в основном (в 13 из 25 выделенных населенных пунктов) уменьшилась. Численность населения центров сельских поселений и других относительно крупных населенных пунктов в период 2002-2007 гг. увеличилась: в селах Андрейково и Ефремово, в деревнях Новое Село, Дмитровка, Бородино, Поляново, а также Относово и Юшково. Численность населения ст. Семлево не изменилась. 

С изменением в административно-территориальном делении произошел ряд изменений. Произошло перераспределение населения между селами  Вязьма-Брянская   и Городок, расположенными по обе стороны железной дороги Вязьма – Брянск, в пользу села Вязьма-Брянская (центра сельского поселения) при уменьшении их суммарной численности населения на 96 человек.
Таблица 1.2.3-А 

	
	Наименование
	Численность населения

	
	центра
	сельского поселения
	2007 г.
	2002 г.

	1
	с. Вязьма-Брянская
	Вязьма-Брянское с.п. 
	3369
	234

	1
	с. Городок
	Вязьма-Брянское с.п. 
	1194
	4425

	
	
	
	4563
	4659


Численность населения центра Новосельского сельского поселения д. Новое Село (на авто- и железной дорогах на Ржев) и ставшего крупным населенным пунктом д. Бородино (на пересечении автомагистрали Москва-Минск и автодороги на Юхнов – Калугу) увеличилось:

Таблица 1.2.3-Б

	
	Наименование
	Численность населения

	
	центра
	сельского поселения
	2007 г.
	2002 г.

	6
	д. Новое Село
	Новосельское с.п.
	841
	769

	2
	д. Бородино
	Новосельское с.п.
	547
	403


Таким образом, в настоящее время из 22 центров сельских поселений – 3  крупных с населением более 1000 человек:

- 1. с. Вязьма-Брянская – 3369 человек
; 

- 2. с. Андрейково – 1513 человек;

- 3. д. Кайдаково – 1416 человек.

Еще 4 сельских поселения имеют центры с населением более 800 человек, в том числе 2 с населением более 900 человек:
- 4. с. Туманово – 937 человек;
- 5. с. Семлево – 925 человек; 
- 6. ст. Семлево – 874 человек;
- 7. д. Новое Село – 841 человек.
Остальные 15 центров сельских поселений по величине (численности населения) распределяются следующим образом:
6 центров сельских поселений – крупных сельских населенных пунктов:
- 8. с. Новый – 638 человек;
- 9. д. Относово – 633 человека; 
- 10. с. Исаково – 627 человек; 
- 11. д. Ново-Никольское – 517 человек;

- 12. с. Шуйское – 510 человек; 
- 13. д. Касня – 508 человек. 
7 центров сельских поселений – больших сельских населенных пунктов:

- 14. д. Поляново – 408 человек;

- 15. с. Хмелита – 397 человек; 
- 16. д. Ефремово – 389 человек; 
- 17. д. Дмитровка – 329 человек; 
- 18. с. Богородицкое – 282 человека;

- 19. д. Царево Займище – 231 человек;

- 20. д. Юшково – 216 человек.
2 центра сельских поселений – средних сельских населенных пунктов:

- 21. д. Хватов Завод – 179 человек; - 15 н.п.;
- 22. д. Малая Калита – 128 человек; - 6 н.п.
Кроме того, крупные населенные пункты: село Городок (1194 человек) в Вязьма-Брянском сельском поселении и деревня Бородино (547 человек) в Новосельском сельском поселении. 
Появление новых больших и крупных сельских населенных пунктов в Вяземском, как и в ряде других районов Смоленской области – Смоленском, Сафоновском, Ярцевском, Руднянском, Ершичском, Холм-Жирковском – отмечались при разработке СТП области.  Рост старых (до времени административных изменений) и появление новых населенных пунктов (за счет объединения, перераспределения населения)  более 500 и более 1000 человек, особенно появление населенных пунктов в Вязьмо-Брянском сельском поселении (более 3000 человек) обеспечили рост количества крупных населенных пунктов (с 13 до 15). 
Вязьма, на протяжении ряда лет последнего периода потерявшая население, сохранилась в группе средних городов. В отсутствие роста городского поселения Вязьмы уровень урбанизации (доля городского населения) территории района тем не менее увеличивается. Происходит это с уменьшением количества сельских населенных пунктов – и больших, и малых.  

В Схеме районной планировки Смоленской области, разработанной в 1988 году Гипрогором, при зонировании ее территории выделялась урбанизированная зона, территория наряду с выделением территорий сельского расселения со значительной и с низкой плотностью населения. При этом Вяземская группа взаимосвязанных населенных пунктов с городом-центром Вязьмой рассматривалась как групповая форма расселения с признаками средней, моноцентрической и слаборазвитой групповой формы расселения, с  крайне медленным развитием внешней зоны и, соответственно, низким индексом групповой организации
. 
В настоящее время в зоне 1,5-часовой доступности центра Вязьмы нет ни одного городского поселения. И количество сельских образований без населения в этой зоне увеличивается (на момент переписи их было 14, за прошедший период их количество еще увеличилось до 17). Вяземская группа населенных пунктов определяется как сельско-городская групповая форма расселения с концентрацией сельских населенных пунктов вокруг городского ядра и потерей сельских населенных пунктов в ее границах. Причинами потери являются, с одной стороны, плохая доступность центра, с другой – непосредственно его соседство.
Состояние, характеризующее расселение, представлено на картосхемах сети населенных пунктов, распределения плотности сети населенных пунктов и плотности населения в сельских поселениях как характеристик среды и ее использования и отношения к этой среде. 
На схеме «Сеть населенных пунктов» отображены соотношения по численности населения с очевидным преобладанием города Вязьмы с распределением относительно нее наиболее крупных населенных пунктов – по радиальным,  преимущественно  по меридиональному и широтному транспортным направлениям. Во многих сельских поселениях, особенно на периферийных территориях, их относительно небольшие по численности населения административные центры размещены эксцентрично на связях с районным центром. При недостаточном развитии сети местных дорог связи населенных пунктов с центрами затруднительны.
В распределении плотности сети населенных пунктов и плотности населения в сельских поселениях проявляется влияние опорного каркаса – его узлов (центров) и осей. В данном случае речь идет о распределения плотности сети населенных пунктов  в разрезе сельских поселений (распределение плотности населения рассматривается в разделе «Современное использование территории района»). 
. Вяземская группа взаимосвязанных населенных пунктов, в том числе сеть центров сельских поселений на территории района составляла вместе с транспортными магистралями федерального и областного значения его опорный планировочный каркас расселения, который исторически складывался в их взаимном влиянии. Его влияние проявляется в упорядоченности распределения более высоких показателей плотности сельских населенных пунктов как вокруг Вязьмы, так и относительно основных транспортных направлений. 

К северу от Вязьмы во главе с расположенным от нее в 500 м крупным селом Андрейково, также как, в меньшей степени, но с превышением средних значений, распределилась сеть сельских населенных пунктов  в юго-восточном и восточном направлении во главе с еще более крупным селом Вязьма-Брянская в 4 км от Вязьмы. Уплотнение сети сельских населенных пунктов относительно Вязьмы, трехлучия автодорог и двух железных дорог исторически образовалось двухъярусное полукольцо уплотнения сельских населенных пунктов, обращенное на восток на связи с Гагариным, с разрывом вглубь области. По сравнению с ситуацией на момент переписи 2002 года положение несколько изменилось: уменьшились показатели плотности сети населенных пунктов в западном направлении вдоль автомагистрали М1 «Беларусь» (в границах современного Относовского сельского поселения, образованного из двух сельских округов – Артемовского и Относовского) и в северном направлении (в границах периферийного Мещерского сельского поселения).  Это произошло за счет увеличения в этих муниципальных образованиях населенных пунктов без населения. На схеме ярусы уплотнения сети сельских поселений вокруг Вязьмы интерпретированы как пригородная территория.
Распределение более высоких показателей плотности сельских населенных пунктов отмечается относительно основных транспортных направлений (выступающих в роли транспортно-планировочных осей): 
широтного направления Вязьма – Смоленск – Минск и Вязьма – Гагарин – Москва; 
меридиональных направлений Вязьма – Брянск и Вязьма – Ржев, а также диагонального, юго-восточного направления Вязьма – Брянск  на поле распределения относительно низких показателей. 
Каркас организует взаимодействие элементов современной системы расселения с ее внутренней иерархией,  в значительной степени сообразующейся  с административно-территориальным делением района на  сельские администрации (сельские поселения) с их центрами – сельскими населенные пункты. По признаку общности проблем расселения и планировочной организации территории выделяются и другие группы взаимосвязанных населенных пунктов, границы которых не совпадают с административными границами. К ним относятся населенные пункты районов в составе внутриобластного планировочного района с центров в Вязьме, и, прежде всего, центры муниципальных районов, входящих в этот Вяземский планировочный район. К ним также относятся населенные пункты с размещаемыми в них памятниками историко-культурного наследия, где  Вязьма рассматривается в качестве туристского центра зоны  познавательного туризма в системе туристских маршрутов.

Планировочные центры по рангам распределяются следующим образом:

1-го ранга – Вязьма, средний город с населением 55,08  тыс. чел. (70,40% всего населения района), центр Вяземского района; в срединной части территории района, транспортный, промышленный и культурный центр;

2-го ранга – с. Вязьма-Брянская, самый крупный центр сельского поселения,  следующие по величине  с. Андрейково и д. Кайдаково в ближнем окружении Вязьмы, а также с. Новый в некотором удалении, но с хорошими связями с районным центром, удаленные, но крупные села Туманово и Семлево на одной из главных широтных транспортных связях; при этом п. Кайдаково выделяется из всех наличием в нем обрабатывающих промышленных предприятий
 и учреждений социально-культурного обслуживания, включая также весь стандартный набор учреждений обслуживания: детский сад, среднюю школу, дом культуры, библиотеку; 

3-го ранга – крупные по численности населения центры сельских поселений д. Новое Село, д. Относово, д. Поляново, ст. Семлево,   с. Исаково, д. Ново-Никольское, с. Богородицкое, д. Дмитровка и д. Касня  (из второго «кольца» окружения Вязьмы), а также крупное село Шуйское на периферии района с выходом по местной сети на магистральные направления; 

4-го ранга – центры сельских поселений, с. Хмелита, с. Ефремово, д. Царево-Займище,  д. Юшково, д. Хватов Завод, д. Малая Калпита, относительно меньшие по величине (менее 400 жителей) и на периферийных территориях района. 
Транспортно-планировочный каркас территории Вяземского района составляют  транспортно-планировочные оси:  
1-го ранга – оси широтного направления, представленные железнодорожным направлением и автомагистралью федерального значения М1 Москва – Смоленск, мега-оси Московского региона и Центрального федерального округа;

2-го ранга – автодороги межрегионального значения и железные дороги северного, восточного и юго-западного направлений, сходящихся в Вязьме – на Новодугино – Сычевку – Ржев, на Темкино – Калугу на Угру – Брянск, Калугу, на Семлево; 

3-го ранга – автодороги межрегионального значения северо-западного и южного направлений (Холм-Жирковский – Белый, Угра – Брянск) и автодороги – связи  с региональными дорогами,  между центрами сельских поселений, центров с сельскими населенными пунктами; в южной и юго-западной части района  – сеть из дорог этого ранга  с организацией развилки южнее д. Кондаково и связки через с. Семлево. 
4-го ранга – связи по грунтовым дорогам преимущественно мелких населенных пунктов. 

Железные дороги являются планировочными осями в меньшей степени: на них расположены 8 из 22 центров сельских поселений, образующие редкую сеть расселения из  достаточно крупных, больших населенных пунктов – от 3369 человек в с. Вязьме-Брянской до 210 в д. Юшково. 

Главными природными осями на территории водораздела бассейнов рек Днепр и Волга остаются реки  Вязьма, Осьма, Жижала и крупное озеро Семлевское. Леса, занимающие 47,2% территории, также один из важнейших компонентов, определяющих характер расселения на территории района. 
17 из 22  планировочных центров находятся в зоне влияния Вязьмы (кроме Малой Калпиты, Успенского, Царево-Займище, Хватова-Завода и Шуйского). Два центра – Ефремово и Хмелита и находятся на самой границе зоны доступности. 3 центра в зоне влияния Вязьмы – на автомагистрали федерального значения М1 Москва-Минск (Андрейково, Относово, Царево-Займище), 3 центра на железнодорожной магистрали Москва – Минск во главе с центром района концентрируются вдоль автодороги регионального значения (Туманово, Дмитровка, Семлево). Остальные центы находятся на автодорогах регионального значения. 
Периферийные центры связаны с районным центром: Хмелита по автодороге регионального значения Вязьма-Белый; Касня по железной дороге Вязьма-Ржев; Туманово по железной дороге Вязьма-Москва; Царево-Займище по автомагитстра-ли М1; Исаково по авто- и железной дороге Вязьма-Калуга; центры Ефремово на юго-востоке, Хватов Завод на юге, Малая Калпита на юго-Западе и Шуйское на серере района связаны с центром по подъездным шоссе (дорогам местного, муниципального значения) с выходом на основные дороги (усовершенствованные шоссе). 

           К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры нужно отнести следующее:

       -     радиальная направленность основной дорожной сети к районному центру не обеспечивает альтернативных путей сообщения на территории района;

       -   при наличии кратчайших связей центров сельских округов с районным центром отсутствуют кратчайшие связи между ними;

       -      отсутствуют участки дорог на границах с соседними районами;

       -      нет автодорожного обхода г. Вязьмы;

       -    117 населенных пунктов района с населением 1048 человек не обеспечено подъездами с твердым покрытием;

       -    на пересечении автомобильных и железных дорог существует большое число неохраняемых железнодорожных переездов.

         Информация о состоянии основных планировочных центров района крайне ограничена. На ее основе приводится краткая характеристика общего состояния жилищного фонда и инженерного обустройства района, состояния города Вязьмы и еще более краткая – главных сел, наибольших по численности  и занимающих ключевые позиции в планировочном каркасе. 
В соответствии с предоставленной информацией Заказчиком по запрашиваемой форме (раздел «Планировочная организация территории») жилищный фонд района (по состоянию на 2007 г.): всего 1862,0 тыс. м², в том числе в государственной собственности – 83,4 тыс. м² (4,5%), в муниципальной собственности – 301,5  тыс. м² (16,2%), в частной собственности 1477, 1 тыс. м² (79,3%). 
Обеспеченность жилищного фонда в населенных пунктах района:

- водопроводом – 1266,7 тыс. м² (68%);

- канализацией – 1248, 3 тыс. м² (67%);

- электроснабжением – 1862,0 тыс. м² (100%);     

- газоснабжением – 1687, 8 тыс. м².

По другому источнику от Заказчика «Прогноз о состоянии и развитии жилищно-коммунальной сферы района на 2007-2011 годы. Жилищный фонд и его благоустройство» приводится извлечение из таблицы – на 2007, 2008 годы. 
Главными характеристиками обеспеченности населения жильем являются обеспеченность общей площадью и его благоустройство. Обеспеченность общей площадью в Вяземском районе составляет 23,67 (м²/чел.), почти на уровне средней обеспеченности жителя Смоленской области – 23,8 м² 
Таблица 2.1.3

Жилищный фонд и его благоустройство

	
	Показатели
	ед. измерения
	2007
	2008

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Общая площадь
	тыс. кв. м
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	1881,6
	1900,0

	
	Город Вязьма
	
	1294,3
	1312,0

	
	Село
	
	587,3
	588,3

	
	в том числе жилая площадь
	тыс. кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Вяземский район, всего
	
	н/д
	н/д

	
	Город Вязьма
	
	н/д
	н/д

	
	Село
	
	-
	-

	2
	Оборудование жилищного фонда
	тыс. кв. м
	
	

	
	Водопровод
	
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	1269,2
	1287,2

	
	Город Вязьма
	
	1022.2
	1040,2

	
	Канализация
	
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	1250,8
	1268,0

	
	Город Вязьма
	
	1022.2
	1040,2

	
	Центральное отопление
	
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	1410,9
	1428,0

	
	Город Вязьма
	
	1197,6
	1216,0

	
	Ванны (душ)
	
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	1171,9
	1190,0

	
	Город Вязьма
	
	949,8
	968,0

	
	Газ
	
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	1690,4
	1708,0

	
	Город Вязьма
	
	1175,0
	1193,0

	
	Горячее водоснабжение
	
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	971,3
	989,0

	
	Город Вязьма
	
	823,9
	842,0

	
	Напольные электроплиты
	
	
	


	
	Вяземский район, всего
	
	58,2
	58,2

	
	Город Вязьма
	
	49,5
	49,5

	3
	 Число квартир
	ед.
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	27756
	29145

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	однокомнатные
	
	6460
	6807

	
	двухкомнатные
	
	12166
	12513

	
	трехкомнатные
	
	8083
	8430

	
	четырехкомнатные
	
	1047
	1393


	
	коммунальные
	
	
	

	
	г. Вязьма, всего
	
	20586
	21615

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	однокомнатные
	
	4596
	4705

	
	двухкомнатные
	
	9718
	9827

	
	трехкомнатные
	
	6156
	6265

	
	четырехкомнатные
	
	675
	818

	
	коммунальные
	
	
	

	4
	Ветхий и аварийный жилищный фонд 
	тыс. кв. м/ед.
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	41,8/381,0
	39,8/363

	
	г. Вязьма
	
	22,8/163,4
	21,7/156

	
	село
	
	19,0/217,6
	18,1/207

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде 
	%
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	2,2
	2,1

	
	г. Вязьма
	
	1,8
	1,7

	
	село
	
	3,2
	3,1

	5
	Ветхие дома, общая площадь 
	тыс. кв. м
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	33,6
	32,0

	
	г. Вязьма
	
	14,6
	13,9

	
	село
	
	19,0
	18,1

	
	6. Аварийные дома, общая площадь 
	тыс. кв. м
	
	

	
	Вяземский район, всего
	
	8,2
	7,8

	
	г. Вязьма
	
	8,2
	7,8

	
	село
	
	-
	-


Сведения в таблице об удельном весе общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде, по-видимому, относятся к аварийным домам. Об этом говорят  данные по области в целом о  площади жилого фонда со степенью изношенности от 31% до 65% – 47% от общего количества жилья. Приведенные данные о состоянии жилищного фонда области удовлетворительными назвать трудно
. 
Краткая характеристика состояния города Вязьмы и главных сельских населенных пунктов 

Вязьма. Территория города, равная 50,1  км²,  разделена р. Вязьма на восточную и западную части, а р. Бебря на северную и южную. Долгое время Вязьма развивалась как город торговый, через который шел торговый путь с юга в Суздальскую землю и в Великий Новгород. Долгое время была и базой русских войск. 
Первый регулярный план Вязьма получила в 1779 г. В нем сохранялась часть дорегулярной планировки, закрепленной каменные домами.
Со времени прокладки Московско-Брестской, Сызрано-Вяземской и Ржево-Новоторжской железных дорог Вязьма – крупнейший  железнодорожный узел. 
В советское время город развивался как центр перерабатывающей промышленности и стал крупным культурным центром в масштабе области. 

1 ноября 1945 г. постановлением СНК СССР Вязьма, сильно пострадавшая в 1941-43 гг., включена в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Согласно генплану города (автор П.И. Болдырев) древний центр застраивался 2-5 этажными домами с сохранением исторической планировки. 
Несмотря на утраты, город обладает ценным историко-архитектурным наследием. С конца 60-х гг. началась реставрация памятников древнего зодчества, работы вела Смоленская производственная научно-реставрационная мастерская. Реставрированы церкви: Одигитрии, Вознесенская, Введенская, Богородицкая, Ямская, частично Петропавловская и Спасо-Преображенская; реставрированы здания Аркадьевского монастыря, башня крепости, несколько жилых домов. В 60-70-х гг. было утрачено несколько памятников архитектуры, в их числе церковь Фроловская, дома на ул. Кронштадтской и ул. Восстания. 
Самый ранний из сохранившихся памятников архитектуры – Спасская (Ротвинская) башня крепости. Сохранились: собор Троицы, церковь Спаса Преображения (1736 г., трапезная 1763 г.). церковь Введения (Богоявленская, 1748-49 гг., придел – 1763 г.), церковь Рождества Христова (1763 г.), церковь Екатерины (1770 г.). Последняя – яркий и оригинальный памятник барокко, один из лучших в Смоленской области. Большое значение в силуэте города имеют ансамбли Аркадьевского и особенно Иоанна-Предтеченского монастырей. 
31 июля 1970 г. Постановлением Госкомитета по строительству РСФСР и коллегии Министерства культуры РСФСР Вязьма включена в число городов-заповедников (имеющих ценное архитектурное наследие). В проекте зон охраны и регулирования застройки Вязьмы, разработанном и утвержденном в 1991-92 гг., наиболее полно учтено историко-культурное наследие города и определены условия для его сохранения (руководитель авторского коллектива – архитектор С.М. Золотарев). Памятником градостроительства является планировка исторической части города. Новый генеральный план Вязьмы (институт «Гипрогор», главный архитектор проекта – А.А. Цветков) в определенной степени учитывал это наследие. 
В городе много памятников гражданской архитектуры: жилые дома в стиле барокко. Один из самых характерных – крупное двухэтажное здание с мансардой и трапециевидными фронтонами на торцах (дом 20 по ул. Кронштадтской). Достаточно много памятников классицизма. Интересны здания периода эклектики и модерна. 
В городе работает историко-краеведческий музей.
В настоящее время город далеко вышел за исторические границы. На восточной и южной окраинах возникли многоэтажные микрорайоны. Во 2-й половине 90-х гг. интенсивно застраивалась 9-тиэтажными домами южная часть древнего города. 

Сейчас Вязьма – город, в котором скрещиваются линии на Москву, Смоленск, Калугу, Лихославль, Брянск. Дороги с асфальтовым покрытием связывают Вязьму с Ржевом, Тёмкином, Холм-Жирковским, всеми центральными усадьбами сельскохозяйственных предприятий района. В городе насчитывается 21 из 23-х ведущих предприятия различных отраслей, которые размещаются, в основном, в восточной части города вдоль железной дороги Ржев – Брянск и в юго-восточной части. Западная часть города – преимущественно малоэтажная, историческая, восточная многоэтажная, современная. Крупные микрорайоны города «Московский», «Березы», «Юбилейный». 
В городе 11 общеобразовательных школ, музыкальная, художественная, детско-юношеская спортивная школы, 2 стадиона, 21детский сад, 4 поликлиники, 2 больницы, 2 санитарно-эпидемиологических станции, 2 женских консультации, 7 аптек.  Имеются Дворец культуры, 3 клубных учреждения, 2 народных театра, 10 массовых библиотек. В городе 10 почтовых отделений, АТС общей мощностью 10 тысяч номеров.

В качестве следующих центров в первую очередь выделены  центры, которые которые были выделены еще  в Проекте районной планировки Вяземского района Смоленской области (1984 г.) в качестве центров групповых межхозяйственных систем расселения – села Андрейково, Семлево, Туманово. 
	Андрейково – село, центр Андрейковского сельского поселения Вяземского района, расположенный на пересечении автодорог Москва – Минск (М1 «Беларусь») и Вязьма – Хмелита к северу от районного центра. Население  1513 человек (01.01.2008 г.). Территориальный разрыв с жилой застройкой Вязьмы практически отсутствует, но Андреково считается самостоятельным сельским поселением.  
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В селе есть средняя школа на 257 мест и 55 мест для дошкольников, фельдшерско-акушерский пункт, Андрейковский сельский Дом культуры, клуб-библиотека.

Семлёво — село в Смоленской области России, в Вяземском районе. Расположено в восточной части области в 25 км к юго-западу от районного центра, и в 10 км к югу от железнодорожной станции Семлёво на линии Москва-Минск, на старой Смоленской дороге. Административный центр Семлёвского сельского поселения. Население — 915 жителей (01.01.2008 г.). В 1939 – 1960 годах село было центром одноимённого района Смоленской области.  
В селе есть средняя общеобразовательная школа на 140 мест, интернат. Существует Семлевская амбулатория на 15 койко-мест. Есть Семлевский сельский Дом культуры на 160 мест, Семлевская сельская библиотека, а также Семлевская детская музыкальная школа на 30 мест. 
Скульптура на братской могиле 4060 воинов Советской Армии, погибших в 1941 - 1943 гг. –памятное место в селе.
Туманово — село в Смоленской области России, в Вяземском районе. Расположено в восточной части области в 34 км к северо-востоку от районного центра, и в 6 км к северу от М1 «Бларусь». Одноимённая железнодорожная станция на линии Москва-Минск. Население — 937 жителей (01.01.2008 г.). Административный центр Тумановского сельского поселения.

В 1939 – 1961 г. село было центром Тумановского района.

На территории поселения, образованного 2 декабря 2004 года, находятся 19 населённых пунктов. Южнее Туманово берет начало река Жижала, левый приток Угры. Течет, в основном, с севера на юг по территории Вяземского района, в нижнем течении заходит в пределы Темкинского района. 

В селе есть СПТУ, Тумановская средняя общеобразовательная школа на 220 мест, Тумановская врачебная амбулатория на 15 койко-мест, Тумановская туберкулезная больница на 40 койко-мест, Тумановский Дом культуры на 200 мест, сельская библиотека; отделения связи, сберегательного банка, магазины. Есть промышленные предприятия. Достопримечательность села - памятник революционеру – ткачу Петру Алексееву. 
Кайдаково — деревня в Смоленской области России, в Вяземском районе. Расположена в 3 км от южной границы Вязьмы на автодороге на Калугу. Население — 1416 жителей (01.01.2008 г.). Административный центр Кайдаковского сельского поселения.

На территории поселения, образованного 2 декабря 2004 года, находятся 19 населённых пунктов. Западнее Кайдаково берет начало река Волоста. 
В деревне есть средняя школа на 200 мест, детский сад «Рябинка» на 110 мест. Существуют Кайдаковская врачебная амбулатория на 50 мест, Кайдаковский сельский Дом культуры на 420 мест, Кайдаковская сельская библиотека, а также Кайдаковская музыкальная школа (филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского). 

Вязьма-Брянская — село в Смоленской области России. Расположено в восточной части области в 4 км к юго-востоку от Вязьмы. Население — 3369 жителей (01.01.2008 г.). Центр Вязьма-Брянского сельского поселения. Железнодорожная станция на линии Ржев-Калуга. На территории Вязьма-Брянского поселения находятся 6 относительно многочисленных сельских населенных пунктов.
В селе есть высшее учебное заведение: Вяземский филиал Российской международной академии туризма; средняя школа на 570 мест, детский сад на 150 мест. Существуют Вязьма-Брянский фельдшерско-акушерский пункт, гарнизонная поликлиника, Дом культуры «Сокол» на 600 мест, сельская библиотека, гарнизонный офицерский клуб, филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского. 
Новое Село — деревня в Смоленской области России, в Вяземском районе, расположенная на левом берегу реки Вязьма  в 6 км с северной стороны от районного центра, на Старой Смоленской дороге (Р134) – Смоленск – Дорогобуж – Вязьма – Зубцов. Одноимённая железнодорожная станция на линии Вязьма-Ржев. Население  841 жителей (01.01.2008 г.). Административный центр Новосельского сельского поселения.
В селе есть Новосельская средняя общеобразовательная школа на 120 мест, Есть в селе фельдшерско-акушерский пункт, Новосельский Дом культуры, Новосельская сельская библиотека, отделение связи, 4 магазина. 
Село Новый – административный центр Степаниковского сельского поселения. на широтных железно- и автодорожной связях с Вязьмой в направлении на Калугу в восточной части района. На территории находятся 21 сельское поселение, из которых кроме двух (центра поселения и с. Ново-Никольского) все населенные пункты малой величины. Население – 638 жителей (01.01.2008 г.)
В самом центре есть отделение связи, магазины. Учреждения общего образования, детские и другие учреждения обслуживания размещены в других населенных пунктах сельского поселения: в Шиманово, граничащем с с. Новым – сельский Дом культуры на 300 мест, Шиманоская средняя общеобразовательная школа на 143 места, Степаниковская сельская библиотека; в Коханово – врачебная амбулатория; в Ново-Никольском – «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на 305 мест, Центр детской психологической и физической реабилитации «Ковчег»; Новосельская средняя общеобразовательная школа на 120 мест. 

Относово – деревня, расположена в восточной части области в 7 км к западу от Вязьмы у автодороги М1 «Беларусь», на правом берегу реки Вязьма. Население —633 жителей (01.01.2008 год). Административный центр Относовского сельского поселения. 
В селе есть Относовская средняя общеобразовательная школа на 100 мест (в сельском поселении есть еще Коробовская общеобразовательная школа на 84 места), а также Вяземская специализированная школа-интернат. Фельдшерско-акушерские пункты – в селе, а также в Чепчугово, Артемово, Черное. Существует Относовский Дом культуры, Относовская библиотека (а также Дом культуры и сельская библиотека в д. Черное). В Относово существует АТС, есть почтовое отделение (которое есть и в д. Черное). 

Исако́во — село, расположенное в 21 км к востоку от районного центра, на автодороге Вязьма-Тёмкино и на железной дороге с железнодорожной станцией на линии Вязьма — Калуга. Население — 626 жителей (01.01.2008 год). Центр Исаковского сельского поселения.  
В селе есть промышленное предприятие. Есть Исаковская средняя школа на 320 мест. Имеются 2 здания интерната, тир, спортзал, теплица, спортивная площадка, столовая, пришкольный участок. Есть в селе фельдшерско-акушерский пункт на 35 мест. Имеются Исаковский Дом культуры на 100 мест, Исаковская сельская библиотека, отделение связи, 5 магазинов. 
Ново-Никольское — село, 517 жителей (01.01.2008 г.). Расположено в восточной части области в 8 км к востоку от районного центра, в 6 км южнее автодороги М1 «Беларусь» на берегу Бознянского болота. Входит в состав Ермолинского сельского поселения, центром которого является деревня Успенское  с населением 57 человек. В Ново-Никольском находится  детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
В селе есть Успенская средняя школа на 61 место, (кроме того есть Ермолинская основная школа – в д. Ермолинка). Детский сад на 34 места закрыт. Фельдшерско-акушерский пункты есть как в Успенском, так и в Ермолинке и Телепнево. Есть Успенский сельский Дом культуры на 190 мест, Ермолинский клуб-библиотека, 5 магазинов. 
Шуйское – село,  расположенное на периферии района в северной его части на берегу реки Каспля на тупиковой автодороге в 21 км  к северу от районного центра и в 10 км к северу от железнодорожной станции Туманово на линии Москва - Минск. Административный центр Шуйского сельского поселения. Население – 510 человек (01.01.2008 г.). В селе установлен обелиск на братской могиле 43 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. В 5 км от села находится городище.
В селе есть Шуйское средняя общеобразовательная школа на 103 места,  фельдшерско-акушерский пункт (который есть и в Демидово, наибольшем из остальных малых населенных пунктов поселения), Шуйский сельский Дом культуры и Шуйский сельский клуб-библиотека. 

Касня – деревня, расположенная в северной части района на левом берегу реки Касня в 21 км к северу от районного центра, в 2,5 км восточнее автодороги Р134 – «Старой Смоленской дороги – Смоленск – Дорогобуж – Вязьма – Зубцов, на ее дублере, железной дороге Вязьма – Ржев, с одноименной станцией на ней.  Центр Каснянского сельского поселения. Население  – 508 человек (01.01.2008 г.). 

В деревне есть средняя школа на 100 мест, интернат. На ее территории расположен детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина. Есть в ней фельдшерско-акушерский пункт (он есть также в д. Семово Каснянского поселения), Каснянский сельский Дом культуры, Каснянская сельская библиотека, отделение связи, 4 магазина. 
В  Касне есть памятное место: место, где с июля по октябрь 1941 г. размещался штаб Западного фронта.
Поляново – деревня, расположена в юго-западной части района, на левом берегу реки Осьма в 19 км к юго-западу от районного центра на автодороге Р134 «Старой Смоленской дороге» Смоленск – Дорогобуж – Вязьма – Зубцов. Административный центр Поляновского сельского поселения. Население – 408 человек (01.01.2008 г.). В деревне есть Поляновская средняя общеобразовательная школа на 41 место, фельдшерско-акушерский пункт в Поляново и еще в трех населенных пунктах, Поляновский Дом культуры и Поляновская сельская библиотека. 
Есть памятное место, где в 1634 году был заключен Поляновский мирный договор России с Польшей.
Хмелита, село, центр Хмелитского муниципального образования Вяземского района с населением 397 жителей в 30 км к северо-западу от г. Вязьмы, на автомобильной дороге Вязьма – Холм-Жирковский в 160 км. восточнее Смоленска, в 37 км, в 260 км от Москвы.
В селе есть Новосельская средняя общеобразовательная школа на 120 мест,  фельдшерско-акушерский пункт, Новосельский Дом культуры, Новосельская сельская библиотека, отделение связи, 4 магазина. 

«Хмелита» – государственный  историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова – создан Постановлением Совета Министров РСФСР № 356 от 10.IХ.1990 г. «в целях сохранения памятников истории и культуры, уникального природного ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А.С. Грибоедова». Он образован на базе существовавшего с 1988 г. решением Смоленского облсовета № 236 от 23.VI.1988г. музея-усадьбы А.С. Грибоедова. Общая площадь заповедника в его новых границах 24633 га, в состав заповедника входят мемориальные и историко-архитектурные памятники - Хмелита, Григорьевское, Богородицкое, Никольское (Никольский сад), связанные с пребыванием здесь будущего великого писателя; Городок, место усадьбы Нахимовых, где родился будущий адмирал и герой Крымской войны. 

«Красивейшая Хмелита» и окрестные усадьбы с их высоким уровнем культуры оказали огромное влияние на формирование и становление личности А.С. Грибоедова. Хмелита представляет не только огромную мемориальную, но и самостоятельную историко-архитектурную ценность как выдающийся образец елизаветинского барокко. 
Ефремово – деревня, расположена на периферии в юго-восточной части района, в 21 км от Вязьмы и в 13 км южнее остановочного пункта 18-й км на железнодорожной ветке Вязьма – Калуга. Она расположена между двумя планировочными осями, сформированными вдоль основных транспортных направлений, железных дорог и автодорог межрегионального значения Ржев – Вязьма – Брянск и Белый – Вязьма – Темкино – Калуга, на дороге без усовершенствованного покрытия с выходом на южное направление (Вязма – Угра – Брянск). Административный центр Ефремовского сельского поселения с населением 389 человек.

В деревне есть средняя общеобразовательная школа на 70 мест, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры на 120 мест, сельская библиотека, отделение связи, 3 магазина. 

Дмитровка – деревня,  расположенная на железнодорожной магистрали Москва – Минск, в 14 км к северо-востоку от Вязьмы, железнодорожная станция Мещерская на линии Москва – Минск. Административный центр Мещерского сельского поселения. Население – 329  человек. 
В селе есть Мещерская основная общеобразовательная школа на 46 мест, Мещерский, а также Леонтьевский (в удаленном селе Леонтьево) фельдшерско-акушерские пункты. Есть Мещерский Дом культуры на 120 мест и Мещерская сельская библиотека. 

Богородицкое — село, административный центр Масловского сельского поселения. Расположено в 18 км к северо-западу от районного центра, возле автодороги Вязьма – Хмелита, на правом берегу реки Бебря. Население — 282 жителей (01.01.2008 год). Село в 1781 году принадлежало помещице Анне Васильевне Паниной. В селе сохранилась церковь Одигидрии, 1782 г.
В селе не числятся  дошкольные и образовательные учреждения. Есть в селе фельдшерско-акушерский пункт, Богородицкий Дом культуры и Богородицкий сельский клуб-библиотека, отделение связи.

Царево Займище – деревня, расположенная в 43 км к северо-востоку районного центра Вязьмы, по обеим сторонам федеральной автодороги М1 «Беларусь». Административный центр Царево-Займещенского сельского поселения. Население – 240 человек. Бывшее село известно как минимум с 1610 года, в котором русские войска держали осаду от польских войск гетмана Жолкевского. В 1627 году село зафиксировано в «Книге Большому чертежу» (описание карты русской земли).  В Отечественную войну 1912 года в селе произошла передача командования русских войск от Барклая-де-Толли к Кутузову. В честь этого события у автомагистрали М1 установлен памятный знак. Одно из местных крестьянских хозяйств названо «Кутузовским». В деревне есть Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа на 44 места, есть в деревне фельдшерско-акушерский пункт (который есть и во второй по численности деревни Вырубово), Царево-Займищенский Дом культуры и Царево-Займищенский клуб-бибиотека. 

Юшково – деревня расположена в 20 км к югу от районного центра, в 0,3 км от остановочного пункта железнодорожной линии Вязьма – Фаянсово. Административный центр Юшковского сельского поселения. Население – 216 человек. В Юшково есть памятник архитектуры: бывшая усадьба Дурново XIX в. В деревне Юшково есть средняя общеобразовательная школа на 50 мест, фельдшерско-акушерский пункт, Юшковский Дом культуры, Юшковская сельская библиотека (размещенная в здании школы), отделение связи, АТС, 4 магазина. 

Хватов завод – деревня расположена в 2,5 км западнее железнодорожной станции Годуновка на линии Вязьма – Сухиничи, на берегу реки Дебря в бассейне реки Угры. Административный центр Заводского сельского поселения. Население –   179  человек. Деревня известна с 1797 года, когда указом императора Павла I надворному советнику Венедикту Фатову было пожаловано 25 пустошей из числа казенных земель Юхновского уезда Смоленской губернии. В деревне есть основная школа на 36 мест (есть еще Путьковская школа на 30 мест), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП есть также в Путьково, Дебрево и Бол. Петрово). Существуют Хватово-Заводской клуб-библиотека и Путьковский клуб-библиотека. В д. Хватов Завод (а также в д. Путьково) есть отделения связи и магазины (еще один  магазин в д. Староселье).

Малая Калпита – деревня расположена на периферии, в 37 км  к юго-западу от районного центра, там, куда не доходит дорога с усовершенствованным покрытием, в 6 км от Старой Смоленской дороги, на берегу реки Осьма. Административный центр Калпитского сельского поселения. Численность  населения – 156 человек. В деревне из всех видов учреждений обслуживания в исходных данных фигурируют: фельдшерско-акушерский пункт и Калпитский клуб-библиотека на 50 мест. 
2.2. Современное использование территории района 
(«Плотность населения в муниципальных образованиях, «Памятники истории и культуры»)
Использование анализируемой территории района характеризуется, прежде всего, расселением – распределением населения по населенным пунктам, представленным в характеристике состояния территории, организацией связей между ними с их иерархией по значению,  а также занятостью и обслуживанием населения.  
Современное использование территории Вяземского района – с площадью 3352,66 км² (в соответствии с  формами 22-1 и 22-2) и населением 78210 человек  (по официальным данным оценки численности населения на 1 января 2008 года, утвержденными Росстатом 21 марта 2008 года) – анализируется  исходя из состояния территории. Оно представляется как результат расселения и занятости населения, закрепленных в категориях земель с их назначением и правовым режимом. В планировочном отношении использование территории отражается в функциональном зонировании и основных  объектах, организованных во взаимодействии элементов планировочного каркаса – планировочных  узлов (центров) и  осей (связей).

Основные направления использования территории. Современное использование территории района в общем виде характеризует распределение земельного фонда по категориям земель (таблица 2.2.1). 

Большая часть земель до вступления в действие нового «Лесного кодекса Российской Федерации» были  земли сельскохозяйственного назначения (240574 га или 72,073%)
. Следующие по площади были земли лесного фонда – 53422 га (16,005%), заметно уступающие по площади и доле землям лесного фонда в пограничном с Московской областью Гагаринском районе (69763 га и 24,1%). В началом действия (01.01.2008 г.) нового лесного кодекса картина изменилась почти на противоположную. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 39, 9%, а земли лесного фонда – 48,1%, увеличившись более чем в 3 раза. В выполнении районом, наряду с соседним Гагаринским районом, функции обеспечения Московского региона чистым воздухом участвуют все леса. И функция их сохранения – одна из основных. Их в районе больше (49,1% против 44, 7% в Гагаринском районе). Тем ощутимей становится процесс неуклонного уменьшения в последние годы площади земель сельскохозяйственного назначения. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как следствие, их зарастание кустарником, мелколесьем и лесом.                                                                                                             Таблица 2.2.1

Распределение земельного фонда по категориям земель (на 01.01.2008 г.) 
	№пп
	
	Площадь,га
	% от общей площади

	1
	Общая площадь муниципального образования
	333790
	100,000

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	240574
	72,073

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	133268
	39,926

	3
	Земли поселений (населенных пунктов)
	20953
	6,277

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорт, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назанчения
	5346
	1,602

	5
	Земли особо охраняемых  территорий
	27
	0,008

	6
	Земли лесного фонда
	53422
	16,005

	6

	Земли лесного фонда
	160728
	48,152

	7
	Земли водного фонда
	-
	-

	8
	Земли запаса
	13468
	4,035


Уменьшается посевная площадь, о чем шла речь выше применительно к характеристике угодий, отражающих состояние территории. Основными причинами сокращения этих земель являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством. 

Земли сельскохозяйственного назначения переводятся в земли под застройку – коттеджную, усадебную, рекреационную. В качестве оптимального использования земель вдоль Минского шоссе (М1), вблизи железной дороги рассматривается и реализуется использование дорожной инфраструктуры с размещением складских сооружений, объектов промышленности.    

За неимением конкретной информации нет возможности представить динамику изменения баланса  земель по характеристике других видов использования, но тенденция проявляется:  растет потребность в приобретении участков у города Вязьмы и на берегах реки Вязьмы. Есть предложения по перспективному развитию жилой зоны на участке площадью 34 га с. Вязьма-Брянская  (с размещением жилой застройки и застройки общественного назначения). Существуют планы по размещению складских помещений, организации животноводческих комплексов в северной части района, по резервированию земель для развития сети дорог и автодорожной инфраструктуры,  для развития деревни Касни, ее селитебной и промышленной зон, для организации зоны рекреации в пойме реки Вязьмы. 
Земли населенных пунктов и земли транспорта и инженерных коммуникаций занимают малые доли территории района (соответственно 6,3% и 1,0%), но материальная среда на этих территориях  составляет каркас расселения с комплексом видов использования (различного функционального назначения). Следует отметить, что в инновационных предложениях и федеральных программах заложены конструктивные предложения по совершенствованию транспортно-планировочного каркаса на территории района – как в элементах федерального, так и регионального и местного значения: 

предполагаемый обходной участок федеральной автомагистрали в международном транспортном коридоре  №2 «Транссиб» в направлении: Западная и Центральная Европа – Беларусь – центральные регионы России – Поволжье – Урал – Сибирь – Дальний восток – страны Азиатско-Тихоокеанского региона; 
пересечение Касненского сельского поселения федеральной трассой; 

участок автодороги от с. Годуново до с. Богородцкое.

На протяжении последнего периода доля городского населения в общей численности населения, как Смоленской области, так и Вяземского района увеличивалась. В итоге, в отсутствии роста населения в городских поселениях и конкретно в городе Вязьме, увеличивался формальный показатель уровня урбанизации территории – при отсутствии самого процесса урбанизации, предполагающего наличие интенсивности развития городских поселений
.  
Выделяются следующие зоны:

- урбанизированная зона;

- зоны сельского расселения со значительной плотностью  населения (выше средней величины – от 7-8
 до 600 человек на 1 км²) – в зоне влияния Вязьмы, с границей, составленной внешними границами пояса сельских поселений; 

- зоны сельского расселения с низкой плотностью (ниже средней величины – до 7-8 человек на 1 км²) за границей зоны влияния Вязьмы. 

Урбанизированная территория в Вяземском районе представлена единственным городом – районным центром Вязьмой. Зона со значительной плотностью  сельского населения – зона  влияния центра (его ближнего окружения), составленная из сельский поселений, в основном,  в изохроне его 1-часовой доступности со связями пригородного характера. Зона с низкой плотностью сельского населения – зона расширенной до 1,5-часовой и более (до более отдаленных населенных пунктов) доступности центра города. 

В 1-часовую зону транспортной доступности Вязьмы (районного центра центра) попадают 6 из 22 центров сельских поселений, с населением 8692 человек. На связи пригородного характера приходится основная доля связей. Они проявляются, прежде всего, в  наличии двух  встречных процессов: 1) интенсивного развития пригородных форм сельского расселения и маятниковых миграций село–город (с трудовой занятостью жителей пригородных поселений в городе-центре, удовлетворением потребностей сельских жителей в услугах торговли, здравоохранения, бытового обслуживания в центре; с производством сельскохозяйственной продукции для сбыта в центре); 2) стремления горожан в сельскую местность (с удовлетворением потребностей значительной их части в досуге и отдыхе за счет пригородной сельской местности). Пригородное сельское хозяйство развивается в более благоприятных условиях, развивается дачное строительство и, соответственно пригородные связи увеличиваются. 

В 1,5-часовой зоне транспортной доступности межрайонного центра Вязьмы  расселяются 17 центров сельских поселений, с их населением 14422 человек (2 из них – Хмелита и Ефремово – на границе дступности), не считая населения в других, меньших по численности, населенных пунктах. Размещение Вязьмы, центра межрайонного ранга, таково, что он (центр), помимо  населения своего района должен  обеспечивать и обслуживать население еще восьми районов. Таким образом, в нем должно размещаться учреждения  эпизодического обслуживания еще для нескольких (8) районов. 
В зоне транспортной доступности Вязьмы, а также сельских населенных пунктов – центров сельских поселений,  из которых не все включены в транспортный каркас, состоящий из главного направления федерального значения (Москва-Минск) и основных направлений регионального значения, расселение охватывает бо̀̀льшую территорию за счет обеспечения доступности центра по местной транспортной сети.  
Вне зон транспортной доступности Вязьмы находятся 5 центров сельских поселений с населением в них 1445 человек.  
Анализ сокращения числа сельских населенных пунктов (в результате отсутствия в них постоянных жителей)  вокруг  Вязьмы, рассматриваемой  в качестве центра районного и межрайонного уровня, показывает, что 1,5-часовая зона ее доступности «не срабатывает» в сторону стабилизации, роста численности постоянного населения в этой зоне и недостаточна для обслуживания населения более удаленных территорий. Использование территорий населенных пунктов, потерявших население, имеет тенденцию к размещению в них временного (сезонного) населения.
Выявляется бо́льшая реакция населения  на транспортный каркас в целом сравнительно со средоточением поселений в узлах каркаса и в ареалах традиционной хозяйственной активности (анализируемым при характеристике состояния территории района). Об этом свидетельствует распределение более высоких показателей плотности сельского населения как вокруг Вязьмы, так и относительно основных транспортных направлений. 
По сравнению с ситуацией на 2002 год (год последней переписи населения) положение несколько изменилось: уменьшились показатели плотности сети населенных пунктов в западном направлении вдоль автомагистрали М1 «Беларусь» (в границах современного Относовского сельского поселения, образованного из двух сельских округов (Артемовского и Относовского) и в северном направлении (в границах периферийного Мещерского сельского поселения).
Относительно высокими показателями на поле распределения относительно низких показателей выделяются: широтное направление Вязьма – Смоленск – Минск и Вязьма – Гагарин – Москва
; меридиональные направления Вязьма – Брянск и Вязьма – Ржев, а также диагональное, юго-восточное направление Вязьма – Брянск. Вдоль широтной оси, относительно городов  образуется зона сельского расселения со значительной плотностью  населения и, в меньшей степени, вдоль меридиональной  и диагональной осей. Низкая плотность населения распределена вдоль меридиональной  и диагональной осей. 
По широтной оси от  Вязьмы в направлении Москвы плотность возрастает, но не выше средней величины. Перед Вязьмой со стороны Дорогобужа плотность населения снижается и доходит до минимальных показателей.  Группы сельских поселений с повышенной плотностью населения по главной транспортно-планировочной оси между Вязьмой и Гагариным (Вяземская и Гагаринская группы) разобщены. Дорога Вязьма – Брянск, заселенная наиболее плотно, является, по сути, осью сельского расселения с наиболее крупными центрами сельских поселений. Относительно заселенной, на уровне средних величин, является ось Вязьма – Сычевка. Отдельные острова плотности отмечаются в Вязьма- Брянском, Андрейковском, Кандаковском, Новосельском и Тумановском  сельских поселениях  района. 
Наиболее контрастную картину дает распределение плотности сельского населения на две группы: выше средней и ниже средней величины (см. карто-схемы).  Эти показатели наглядно характеризуют поляризацию пространства на территории района, как и области в целом. 
Малая демографическая емкость первичных сельских систем расселения (сельских поселений) – это особенность сельского расселения Смоленской области в целом, которая складывается из преобладания мелких (малых и сверхмалых) населенных пунктов, составляющих 80,5% всех населенных пунктов. а с учетом ненаселенных пунктов (без населения) – 90,8%. Ситуация еще более обостряется с разрушением сети сельских населенных пунктов и исчезновения значительного их числа. Мелкоселенность, в первую очередь,  характерна для секторов между  направлениями Вязьма – Угра, Вязьма – Гагарин и Вязьма – Холм-Жирковский.
2.3. Экономический и социально-культурный потенциал 

Экономический и социально-культурный потенциал районного центра Вязьмы, центров сельских поселений  связан и  в значительной  степени с его людностью. Их возможности в организации нормальной жизнедеятельности подчиненных территорий (района, сельских поселений в их границах) ограничены. 
Сейчас Вязьма – важнейший транспортный, крупный железнодорожный узел, в котором скрещиваются линии на Москву, Смоленск, Калугу, Лихославль, Брянск. По окраине города проходит автомагистраль Москва – Минск, дороги с асфальтовым покрытием связывают Вязьму с Калугой, Ржевом, Тёмкином, Холм-Жирковским, всеми центральными усадьбами сельскохозяйственных предприятий района. 

Район в масштабах области оценивается как располагающий значительным потенциалом квалифицированных трудовых ресурсов: 49,90 тыс. человек (2006 г.). Численность занятых на крупных и средних предприятиях в 2006 г. 22,4 тыс. человек. Уровень безработицы 0,85% (2006 г.). Основными видами экономической деятельности района являются обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. 

За 2006 г. объем инвестиций в основной капитал составил 438,4 млн. руб. 

Всего на территории района в настоящее время зарегистрировано более тысячи предприятий, организаций и учреждений. Из 23 ведущих предприятий 21 размещаются в Вязьме и 2 – в Кайдаково, в 3 км от южной границы Вязьмы на автодороге на Калугу. В двух из предприятий Вязьмы – добыча полезных ископаемых, в остальных – обрабатывающие производства. Электротехнический и машиностроительный заводы, приборостроительный завод «Программатор», а также льнокомбинат – крупнейшие предприятия города.  Самый крупный из них первый – с количеством работников 1278 человек, второй по численности работников Филиал «Вяземский завод ЖБШ» ОАО «РЖД» – 1095. Следующее предприятие – ООО «Вяземская швейная фабрика» – 372 работника. За последние годы (в период 2001-2007 гг.) созданы 7 предприятий пищевой, легкой промышленности – в Вязьме, лесоперерабатывающее (по изготовлению мебели) и сельскохозяйственное (свиноводческий комплекс) предприятия – в Кайдаково. «Вяземский машиностроительный завод» производит стирально-отжимные машины, которые не уступают по качеству иностранным аналогам. Вяземский электротехнический завод является одним из ведущих в стране производителей автономных энергетических систем и разнообразных электротехнических изделий. Предприятие «ЮКАР-Графит» получило известность не только в России. Оно поставляет продукцию для крупнейших металлургических предприятий России, Германии, Италии, Бельгии и других стран.  Большие объемы имеет производство стройматериалов, что связано с наличием песчано-гравийных месторождений в окрестностях города. 
Крупные инвестиционные проекты в этой отрасли продолжают разрабатываться. С информацией о предварительном согласовании места расположения завода по производству керамических изделий в пригородной зоне Вязьмы: первого -  в Кайдаковском сельском поселении, в районе д. Батищево; второго – в г. Вязьме. 

И поступили предложения по учету строительства целого ряда объектов в СТП района. К ним относятся:
- строительство заводов по производству строительных материалов ООО «Интегропром – Вязьма» в Степаниковском сельском поселении (в районе д. Пыжовка – на автодороге Калуга);

- строительство мультимодального транспортно-логистического центра с индустриальным парком НО ФПА «Группа компаний Маркос» в Новосельском сельском поселении в районе 224 км автомагистрали Москва – Минск, в районе д. Сакулино, д. Каменная Гора;

- развитие сельскохозяйственного производства и строительство объектов по переработке и производству сельскохозяйственной продукции ООО «Вязьма Агро» в Каснянском и Относовском сельских поселениях;

- строительство производственных и складских помещений ОАО ВНПО «Ресурс» в Степаниковском сельском поселении (в районе завода «Юкар-Графит»).
Общая площадь размещаемых объектов 10111,21 га.

В Вязьме 13 мая 1999 г. зарегистрирован  «Союз промышленников и предпринимателей», цель которого заключается в консолидации усилий и координация действий его членов, направленных на развитие и эффективное использование промышленного потенциала Вяземского района Смоленской области.
Задачи, сформулированные Союзом, опираются на  ассоциации Вязьмы, второго по значению после Смоленска промышленного центра, исторически объединяющего экономические интересы десятка районов северо-восточной части Смоленской области (транспортные магистрали, электрические, газовые сети, связь, финансовые и даже церковные структуры). Здесь есть сложившиеся традиции в развитии производств, связанных с добычей нерудного сырья, переработкой леса, льна, продукции сельского хозяйства и новыми отраслями: транспортом (5-лучевой узел автомобильных и железных дорог), машиностроением, электротехнической промышленностью, цветной металлургией, строительной индустрией, подготовкой кадров. Город, имеющий много исторических памятников, является также потенциальным центром туризма.
Основные задачи Вяземского Союза промышленников и предпринимателей (ВСПП):

· поддержка деловой активности, престижа руководителей и эффективной работы предприятий, защита интересов производителя, пропаганда добросовестного предпринимательства и здоровой конкуренции; 

· сотрудничество с исполнительной и представительной властью района, взаимодействие с региональными и федеральными органами по вопросам развития промышленного потенциала и социальной политики; 

· создание делового центра, обеспечивающего единое информационное пространство, необходимые условия для планирования и реализации эффективной работы товаропроизводителей, рекламу фирм и продукции, расширение деловых связей, привлечение инвестиций; 

· создание благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

· повышение профессионального уровня руководителей предприятий и организаций; 

· участие в региональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на развитие промышленности и рыночных отношений; 

· пропаганда и внедрение экологических, энергосберегающих программ и технологий, традиций российского меценатства и благотворительности.

В настоящее время Союз объединяет около 50 предприятий и организаций, в том числе, широко известных в России и за рубежом: ОАО "Юкар-Графит", ГП "Вяземский завод ЖБШ", ОАО "Вяземский машиностроительный завод", Вяземский аэроклуб, ЗАО "Вяземская швейная фабрика" (фирмы "Техноавиа", г. Москва) и другие.

Союз развивает контакты с представителями деловых кругов Германии, Польши, Венгрии, Италии и других стран, принимает активное участие в выставках, таких как "Регионы России - 1999", "Технология из России - 2000" и других.  Результатами стали презентация в г. Вязьма более 30 ведущих предприятий Самарской области на передвижной выставке, представленной Самарским областным Союзом работодателей, и установление с ним деловых контактов на постоянной основе.

Члены ВСПП на регулярной основе участвуют в программах подготовки руководящих кадров, в том числе, в программе Президента РФ и Европейского Союза.

Союз заинтересован: 

· в скорейшем развитии Делового центра и расширении контактов с российскими и зарубежными партнерами; 

· в привлечении инвестиций; 

· во внедрении инноваций и "ноу-хау", развитии туризма; 

· в проведении и участии в различных мероприятиях (семинарах, симпозиумах, выставках, ярмарках), отвечающих целям и задачам Союза. 
Союзом ведется работа, направленная на оказание помощи в трудоустройстве молодых людей, студентов и установление партнерских связей с представителями организаций из других городов России.
Экономический и социально-культурный потенциал сельских поселений – представлен  в табличной форме и в форме краткого комментария к ней.
В таблице 2.2.2 «Сравнительная характеристика сельских поселений по социально-экономическим показателям»  (см. ниже):
Численность населения (графа 3 таблицы):

максимальная – Вязьма-Брянское сельское поселение  (5006 человек)

средняя – Новосельское и Кайдаковское сельские поселения (2151 и 1789 человек);
относительно малая – Масловское, Царево-Займищенское и Калпитское сельские поселения (420, 370 и 156 человек).
Объем промышленного производства (графа 4 таблицы):
максимальный – Степаниковское сельское поселение (229044 тыс. руб.);
средний и относительно малый – нет.

Объем производства продукции сельского хозяйства (графа 5):

максимальный – Кайдаковское сельское поселение (158739 тыс. руб.);
средний – Вязьма-Брянское и Относовское сельские поселения (81751 и 48974 тыс. руб.); 

Таблица 2.3.1
Сравнительная характеристика сельских поселений по социально-экономическим показателям
	
	Наименование сельского поселения


	Численность населения, чел.
	Объем промышленного производства, тыс. руб.
	Объем производства продукции сельск. хоз-ва, тыс. руб.
	Среднемесячная заработная плата, руб.
	Средний размер назначен​ной пенсии, руб.
	Инвестиции в экономику поселения тыс. руб. (% к районному уровню)         
	Население трудоспособного возраста, чел.
	Численность занятого населения, чел.
	В промышленности, чел.
	В строительстве. чел.
	В сельском хозяйстве, чел.
	В науке, чел.
	В сфере обслуживания, чел.
	В прочих отраслях, чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Андрейковское
	1615
	-
	48058
	5500
	2715
	6870

(0,69)
	1041
	739
	53
	2
	32
	-
	226
	426

	2
	Вязьма-Брянское
	5006
	-
	81751
	4500
	2715
	200

(0,02)
	3221
	2278
	157
	178
	-
	-
	866
	1087

	3
	Ермолинское
	820
	-
	30858
	5000
	2715
	10
	468
	436
	-
	-
	34
	-
	75
	327

	4
	Ефремовское
	435
	-
	29464
	5820
	2715
	2000 (0,2)
	241
	155
	-
	-
	92
	-
	48
	15

	5
	Заводское
	444
	-
	9250
	4400
	2715
	-
	247
	164
	-
	-
	5
	-
	20
	139

	6
	Исаковское
	702
	-
	26031
	4100
	2715
	400

(0,04)
	414
	104
	-
	13
	27
	-
	52
	12

	7
	Кайдаковское
	1789
	-
	158739
	3825
	2715
	11791 (1,2)
	1187
	633
	80
	119
	85
	-
	63
	286

	8
	Калпитское
	156
	-
	-
	3900
	2715
	300 (0,03)
	89
	19
	-
	-
	-
	-
	8
	19

	9
	Каснянское
	727
	-
	2050
	4300
	2715
	-
	408
	213
	-
	-
	-
	-
	-
	213

	10
	Масловское
	420
	-
	18135
	4500
	2715
	4727 (0,5)
	236
	120
	2
	15
	2
	-
	5
	96

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	11
	Мещерское
	441
	-
	18255
	7300
	2715
	200 (0,02)
	237
	241
	88
	12
	-
	-
	77
	65

	12
	Новосельское
	2151
	-
	44341
	4300
	2715
	6100 (0,6)
	1410
	729
	105
	63
	39
	-
	100
	424

	13
	Относовское
	1524
	-
	48974
	6000
	2715
	300

(0,03)
	1003
	1187
	427
	465
	47
	-
	84
	164

	14
	Поляновское
	1145
	-
	21313

(1.8)
	4500
	2715
	300 (0,03)
	694
	412
	51
	35
	37
	-
	11
	278

	15
	Российское
	992
	-
	32374 (2,7)
	-
	2715
	100 (0,02)
	336
	406
	23
	20
	25
	-
	250
	88

	16
	Семлевское
	1010
	-
	38956 (3,6)
	6550
	2715
	8410 (0,8)
	564
	471
	25
	32
	35
	-
	274
	105

	17
	Степаниковское
	996
	229044 (3.6)
	25580

(2,1)
	4254
	2715
	7100 (0,7)
	603
	433
	72
	20
	-
	-
	16
	325

	18
	Тумановское
	1550
	-
	41736 (3,5)
	6600
	2715
	50
	965
	583
	87
	20
	40
	-
	210
	229

	19
	Хмелитское
	473
	-
	23745 (2,0)
	4000
	2715
	-
	278
	133
	6
	12
	25
	-
	42
	48

	20
	Царево-Займищенское
	370
	-
	19476 (1,6)
	3400
	2715
	20
	213
	158
	14
	7
	28
	-
	39
	70

	21
	Шуйское
	635
	-
	20300 (1,7)
	4000
	2715
	2000 (0,2)
	366
	147
	-
	-
	85
	-
	42
	20

	22
	Юшковское
	446
	-
	22235 (1,9)
	6000
	2715
	200 (0,02)
	258
	169
	18
	53
	6
	-
	51
	41

	
	средняя величина
	1084
	
	34619
	4825
	2715
	2320
	658
	
451
	55
	48
	29
	
	116
	204


Объем производства продукции сельского хозяйства (графа 5):

максимальный – Кайдаковское сельское поселение (158739 тыс. руб.);
средний – Вязьма-Брянское и Относовское сельские поселения (81751 и 48974 тыс. руб.); 

относительно малый – Масловское, Завдское, Каснянское (18135, 9250 и 2050 тыс. руб.).

Среднемесячная заработная плата, руб. (графа 6):

максимальная – Мещерское сельское поселение (7300 руб.);
средняя – Тумановское и Семлевское сельские поселения (6600 и 6550 руб.); 

относительно малая – Калпитское, Кайдаковское и Царево-Займищенское (3900, 3850 и 3400 руб.).
Средний размер назначенной пенсии (графа 7) – все сельские поселения (2715 руб.).
Инвестиции в экономику поселения тыс. руб. (% к районному уровню) (графа 8):   
максимальные – Семлевское сельское поселение (8410 тыс. руб.; 0,8%);

средние – Степаниковское и Андрейковское сельское поселение (7100 и 6870 тыс. руб.; 0,70 и 0,69%);

относительно малые – Российское, Тумановское и Царево-Займищенское сельские поселения (100, 0,02%; 50 и 20).

Население трудоспособного возраста, чел. (графа 9):

максимальное –  Вязьма-Брянское сельское поселение (3221 человек);

средние –  Новосельское и Кайдаковское сельские поселения (1410 и 1187 человек);

относительно малые – Масловское, Царево-Займищенское и Калпитское сельские поселения (236, 213 и 89 человек).

Численность занятого населения, чел. (графа 10):
максимальноее –  Вязьма-Брянское сельское поселение(278 человек);

средние –  Относовское сельское поселение (1187 человек);

относительно малые – Масловское, Исаковское и Калпитское сельские поселения (120, 104 и 19 человек).

В промышленности, чел. (графа 11):

максимальное –  Относовское сельское поселение (427 человек);

средние –  Вязьма-Брянское и Новосельское сельские поселения (157 и 105 человек);

относительно малые – Ермолинское, Ефремовское, Заводское, Исаковское, Калпитское, Каснянское и Шуйское сельские поселения (нет занятых).

В строительстве. чел. (графа 12):

максимальные –  Относовское сельское поселение  (465 человек);

средние – Вязьма-Брянское и  Кайдаковское сельские поселения (178 и 119 человек);

относительно малые – Ермолинское, Ефремовское, Заводское, Калпитское, Каснянское и Шуйское сельские поселения (нет занятых). 

В сельском хозяйстве, чел. (графа 13):

максимальные – Ефремовское сельское поселение (92 человека);

средние –  Кайдаковское и Шуйское сельские поселения (85 и 85 человек);

относительно малые – Калпитское, Каснянское, Мещерское и Степаниковское сельские поселения (нет занятых).

В науке, чел. (графа 14): нет занятых ни в одном сельском поселении. 

В сфере обслуживания, чел. (графа 15):

максимальные – Вязьма-Брянское сельское поселение (866 человек);

средние –  Семлевское и Российское сельские поселения (274 и 250 человек);

относительно малые – Калпитское, Масловское и Каснянское сельские поселения (8,5 и 0 человек).

В прочих отраслях, чел. (графа 16): 

максимальные –  Вязьма-Брянское сельское поселение (1087 человек);

средние –  Новосельское сельское поселение (424 человек);

относительно малые – Шуйское, Калпитское и Исаковское сельские поселения (20, 19 и 12 человек).

По совокупности характеристик, их количеству и значению в экономике выделяются (по их максимальным значениям):

1) Вязьма-Брянское сельское поселение – 5 максимальных значений, все связаны с численностью населения, общей численностью, в том числе трудоспособного населения, занятого населения, в том числе в обслуживании и в прочих отраслях; к этому добавляется 2-й по величине показатель объема  производства продукции сельского хозяйства (81751 тыс. руб.; максимальный показатель в Кайдаковском сельском поселении 158739 тыс. руб.); 
2) Относовское сельское поселение, в котором 2 максимальных показателя (по занятости в промышленности и строительстве);
3) по одному максимальному показателю в 5 сельских поселениях: в Степаниковском сельском поселении, единственном с этим показателем – объем промышленного производства (229044 тыс. руб.; 3,6%); в Кайдаковском сельском поселении – объем производства продукции сельского хозяйства  - 158739 тыс. руб.; в Ефремовском сельском поселении (занятость в сельском хозяйстве); в Семлевском сельском поселении – инвестиции в экономику поселения (8410 тыс. руб.); в Мещерском сельском поселении – максимальная среди сельских поселений средняя зарплата (7300 руб.).
По минимальным значениям характеристик выделяются:

4) Калпитское сельское поселение – 9 минимальных значений – по всем кроме общего для всех поселений размера пенсий и инвестиций в экономику поселения ;

5) Царево-Займищенское сельское поселение – 4 минимальных значений по ключевым показателям: по объему производства продукции сельского хозяйства, размеру среднемесячной заработной платы, по инвестициям в экономику и по количеству населения в трудоспособном возрасте;           

6) Заводское, Исаковское, Шуйское сельские поселения – 3 минимальных значений, в основном касающиеся занятости населения – от общей численности населения до занятости в отдельных отраслях, в основном в промышленности; в Заводском с.п. – низкий объем производства продукции в сельском хозяйстве;

7) Ермолинское сельское поселение – 2 минимальных значения относительно занятости в промышленности и строительстве.   
В каждом сельском поселении Вяземского района существует утвержденная решением Совета депутатов сельского поселения Программа социально-экономиче​ского развития сельского поселения на 2007-2011 гг. 

Обеспеченность жилым  фондом 

Обеспеченность жилым фондом города Вязьмы и сельских на селенных пунктов представлена в характеристике состояния территории района, его центра и сельской местности – под рубрикой «село» (таблица 2.1.2).. Его наличие и сохранность – результат функционирования строительного и эксплуатационного комплексов. Одним из основных результатов их функционирования является степень изношенности   жилищного фонда, приведенная в таблице и комментарии к ней.  

Сфера обслуживания 

Развитие сферы обслуживания и формирования системы межселенного обслуживания, формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями, размещенными в них с учетом определенной соподчиненности центров. Ступени и ранги обслуживания непосредственно связываются с системами расселения. Предприятия обслуживания по частоте посещений объединяются в три группы:

первая группа включает в себя предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, продовольственные и промтоварные магазины с товарами повседневного спроса, спортплощадки, столовые, медпункты, предприятия бытового обслуживания. Эти учреждения должны быть максимально приближены к потребителям и находиться в пределах пешеходной доступности (с учетом пешеходного движения окололо 4 км/час);
вторая группа объединяет предприятия и учреждения периодического пользования: детские дошкольные учреждения круглосуточного функционирования, средние специальные школы, поликлиники, кинотеатры, комбинаты обслуживания, продовольственные т промтоварные магазины с ассортиментом товаров периодического спроса, рынки. Эти учреждения локализуются в центрах межрайонных систем расселения и обслуживают группу населенных мест;

третья группа – предприятия и учреждения эпизодического пользования: театры, высшие учебные заведения, специализированные магазины, выставки, музеи, многопрофильные больницы и другие уникальные объекты.
Кроме Смоленска, в области нет городов, на современном этапе подготовленных для выполнения функций опорных центров на уровне высоко развитого специализированного обслуживания.
Образование

Все учреждения высшего и среднего специального образования размещены в Вязьме.

Высшие учебные заведения (филиалы ВУЗов):
- Филиал Московского Государственного индустриального университета в г. Вязьме (ВФ МГИУ) и Региональное представительство МГИУ в г. Вязьме (формы обучения: очная, заочная). Специальности, получаемые по окончанию университета: бухгалтерский учет, анализ и аудит,  менеджмент организации,  прикладная информатика в экономике,  автомобиле- и тракторостроение, экономика и управление на предприятии (по отраслям), юриспруденция. Категория выпускников: бакалавр, специалист.
Вяземский филиал Московского государственного индустриального университета (ВФ МГИУ) – высшее учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов по четырём основным направлениям: «Автомобиле- и тракторостроение», «Прикладная информатика в экономике», «Менеджмент организации», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». В институте действуют учебный отдел, факультет дополнительного образования, кафедры, лаборатории, библиотека, информационный центр, компьютерные классы, интернет-класс, центр трудоустройства выпускников. Работает редакционно-издательский центр, выпускается районная газета «ИСК» (информация, события, комментарии).

- Российская международная академия туризма, Вяземский филиал (формы обучения: очная, заочная). Специальности: менеджмент в туризме; анимационный менеджмент в туризме; менеджмент гостеприимства; информационный менеджмент; правовой менеджмент в туризме;  менеджмент иностранного туризма.

Учебные заведения профессионального образования среднего и повышенного уровня:
- ОГОУЗ «Вяземское медицинское училище» (форма обучения: очная; специальности: «Лечебное дело», «Фармация» квалификация – фармацевт; «Сестринское дело», «Медицинская сестра – организатор»);

- Колледж туризма и менеджмента (формы обучения: очная, заочная; специальности: «Менеджмент», «Туризм»);

- Вяземский колледж бизнеса и предпринимательства (формы обучения: очная, заочная; специальности: «Правоведение», «Домашнее образование», «Экономика, бухучет и контроль», «Программное обеспечение ВТ и АС»);
- Профессиональное училище №12;
- Профессиональное училище №15. 
Общебразовательные учебные заведения: 
в городе Вязьме, где 8 тысяч учащихся обучаются в 11 общеобразовательных школах;

средние общеобразовательные школы в сельских поселениях.
Средние общеобразовательные школы размещаются в 19 населенных пунктах: в районном центре, в 18  из 22 центрах сельских поселений (кроме центров в Заводского, Калитского, Масловского и Мещерского сельских поселений – Хватова Завода, Малой Калиты, Богородицкого, Дмитровки). В двух из них – в Заводском и Мещерском сельских поселениях – размещены начальные основные общеобразовательные школы. В Калпитском и Масловском сельских поселениях школ нет. Дошкольные образовательные учреждения есть лишь в Вязьме и в центрах пограничных с городом Вязьма-Брянском и Кандаковском сельских поселениях. Учреждения дополнительного образования функционируют в районном центре. В нескольких школах организованы дошкольные группы.

Анализ показывает (таблица 2.2.3), что в сфере образования, которое осуществляется в сохранившихся школы, построенных еще во времена роста численности населения, которые ремонтируются и требуют ремонта, не заполнены (отмечен лишь 1 случай, в деревне Ново-Никольское, когда число учащихся превысило расчетное число). 
Таблица 2.3.2
Характеристика сельских поселений: дошкольное и среднее образование
	
	Центр сельского поселения
	Чис​лен​ность насе​ления
	Детские учреждения (дошкольные группы)
	Школы
	Дома культуры

	
	
	
	Рачет​ная вме​стимость
	Факти​чески
	Рачет​ная вме​стимость
	Факти​чески
	

	1
	с. Вязьма-Брянская
	3369
	150
	65
	570
	420
	600

	2
	с. Андрейково
	1513
	55
	-
	257
	184
	300

	3
	д. Кайдаково
	1416
	110
	61
	200
	142
	420

	4
	с. Туманово
	937
	52
	-
	220
	147
	200

	5
	с. Семлево
	925
	90(д/с)
	закрыт
	140
	93
	160

	6
	ст. Семлево
	874
	75
	-
	140
	87
	300

	7
	д. Новое Село
	841
	30
	-
	120
	109
	н/д

	8
	с. Новый
	638
	25
	-
	143
	97
	300

	9
	д. Относово
	633
	25
	-
	100
	55
	н/д

	10
	с. Исаково
	627
	20
	-
	320
	45
	

	11
	д. Ново-Никольское (Успенское)
	517

57
	34(д/с)
	закрыт
	61
	87
	190

	12
	с. Шуйское
	510
	20
	-
	103
	52
	н/д

	13
	д. Касня
	508
	10
	-
	100
	68
	н/д

	14
	д. Поляново
	408
	50 (35)
	закрыт
	41
	40
	н/д

	15
	с. Хмелита
	397
	н/д
	-
	104
	57
	н/д

	16
	д. Ефремово
	389
	н/д
	-
	70
	39
	120

	17
	д. Дмитровка
	329
	н/д
	-
	46
	15
	120

	18
	с. Богородицкое
	282
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	д. Царево Займище
	231
	н/д
	-
	44
	28
	н/д

	20
	д. Юшково
	216
	н/д
	-
	50
	39
	н/д

	21
	д. Хватов Завод
	179
	10
	-
	36
	6
	н/д

	22
	д. Малая Калпита
	128
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	50


Привлекают внимание результаты взаимодействия жителей села, их детей и преподавателей Шимановской средней общеобразовательной школы в Степаниковском сельском поселении. Их усилиями, силами жителей села Новый получено оборудование в результате участия в приоритетном национальном проекте «Образования», в рамках которого школа стала победителем и получила 1 млн. рублей, и в медиатеке школы появились компьютерные продукты, которые продолжают полняться. Некоторые из них:  «Моя малая Родина:  «Степаниковское сельское поселение», «История села Новый и совхоза «Исаковский» «Моя родословная», «Моя семья». Они успешно применяются в учебно-воспитательном процессе школы и  приюта, мероприятиях сельского Дома Культуры и библиотеки села. Кабинет информатики школы является  информационным центром сельского социума. В сборе материалов принимают участие школьники, родители, население поселения.

Учреждения культуры 
Наиболее крупные, значимые учреждения культуры, относимые к объектам эпизодического пользования, находятся в Вязьме:

- народный театр;

- историко-краеведческий музей;

- выставочный зал; 

- центральная районная библиотека;

- детская библиотека;

- детская художественная школа. 
В 1970 г. на базе школьного музея в здании церкви Рождества Богородицы был открыт Вяземский историко-краеведческий музей. Его экспозиция занимает восемь залов, в которых представлены "Вязьма с древнейших времён до XVIII в.", "Война 1812 года в Вяземском уезде", "Вязьма во второй половине XIX - начале XX в.", "Городской и сельский быт" и другие. С мая 2004 г. в выставочном зале действует художественный салон. Для внешкольного обучения имеются музыкальная, художественная, детско-юношеская спортивная школы. Работает музей, функционируют 2 стадиона, 4 поликлиники, рассчитанных на 1220 посещений в смену, 2 больницы на 926 больничных коек, 2 санитарно-эпидемиологических станции, 2 женских консультации, 7 аптек. Работают Дворец культуры, 3 клубных учреждения, 2 народных театра, 10 массовых библиотек.  Выпускается городская газета. В городе 10 почтовых отделений, АТС общей мощностью 10 тысяч номеров.
 

Одно из основных учреждений образования действует в пограничном с городом Вязьмой селе Вязьма-Брянская – Вяземский филиал Российской международной академии туризма, работают гарнизонная поликлиника, Дом культуры «Сокол» на 600 мест, гарнизонный офицерский клуб и филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского.
Следующие центры – центры групповых систем расселения, выделенные  в Проекте районной планировки района (1984 г.) в форме межхозяйственных систем расселения, центрами которых, кроме  Вязьмы, были выделены села Андрейково, Семлево, Туманово. В селе Андрейково расположен  ряд районных служб: станция защиты растений, агрохимическая лаборатория и работает  птицеферма. В селе Туманово функционируют молокозавод, льнозавод, хлебопекарня, СПТУ, больница. Кроме детских учреждений и школ, представленных выше, из других служб и учреждений обслуживания в сельских поселениях функционируют, как правило, учреждения здравоохранения, культуры. 

Андрейково 

В селе действует фельдшерско-акушерский пункт. Учреждения культуры: районный Дом культуры (по другим данным Андрейковский сельский дом культуры на 300 мест и клуб-библиотека). 

Семлёво  
В селе работают Семлевская амбулатория на 15 койко-мест, Семлевский сельский Дом культуры на 160 мест, Семлевская сельская библиотека, в Семлевской детской музыкальной школе на 30 мест обучаются 23 воспитанника. В селе есть памятное место: скульптура на братской могиле 4060 воинов Советской Армии, погибших в 1941 - 1943 гг. 

Туманово 

Работают Тумановская врачебная амбулатория, рассчитанная на 15 койко-мест, Тумановская туберкулезная больница на 40 койко-мест, Тумановский Дом культуры на 200 мест, сельская библиотека. Функционируют отделения связи, сберегательного банка, Из 7 магазинов 4 магазина Райпо и 3 частных магазина. Достопримечательность села – памятник революционеру, ткачу Петру Алексееву.
селенияя.






















































































































Кайдаково 
Работают Кайдаковская врачебная амбулатория на 50 мест, Кайдаковский сельский Дом культуры на 420 мест, Кайдаковская сельская библиотека, а также Кайдаковская музыкальная школа – филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского. 

Вязьма-Брянская 
В селе функционируют высшее учебное заведение: Вяземский филиал Российской международной академии туризма. Действуют Вязьма-Брянский фельдшерско-акушерский пункт, гарнизонная поликлиника, Дом культуры «Сокол» на 600 мест, сельская библиотека, гарнизонный офицерский клуб, филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского. 

Новое Село 
Работают в селе фельдшерско-акушерский пункт, Новосельский Дом культуры, Новосельская сельская библиотека, отделение связи, 4 магазина. 

Село Новый 
Обслуживающие население села отделение связи, магазины находятся в самом центре. Работают учреждения обслуживания в других населенных пунктах поселения: в Шиманово – сельский Дом культуры на 300 мест, Степаниковская сельская библиотека; в Коханово –  врачебная амбулатория; в Ново-Никольском – Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Центр детской психологической и физической реабилитации «Ковчег»  предназначен на 25 мест для круглосуточного пребывания и на 53 места дневного пребывания. 

Относово 
Фельдшерско-акушерские пункты работают в селе, а также в Чепчугово, Артемово, Черном. Работают также Относовский Дом культуры, Относовская библиотека (а также Дом культуры и сельская библиотека в д. Черное). В Относово функционируют АТС, почтовое отделение (которое есть и в д. Черное). 

Исако́во 
Работает в селе фельдшерско-акушерский пункт на 35 мест. В пользовании жителей имеются Исаковский Дом культуры на 100 мест, Исаковская сельская библиотека, отделение связи, 5 магазинов. 

Ново-Никольское 
Работают медпункт, отделение связи, библиотека, дом культуры. Фельдшерско-акушерские пункты работают в Успенском,  Ермолинке и Телепнево. Население обслуживают Успенский сельский Дом культуры на 190 мест, Ермолинский клуб-библиотека. Работают 5 магазинов, из них 2 – частных. 

Шуйское 
Население обслуживают фельдшерско-акушерский пункт (который есть и в Демидово, наибольшем из остальных малых населенных пунктов), Шуйский сельский Дом культуры и Шуйский сельский клуб-библиотека. 

Касня 
Функционирует детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина. Работают фельдшерско-акушерский пункт (он есть и в д. Семово), сельский Дом культуры,  сельская библиотека, отделение связи, 4 магазина (2 – частные). Памятное место в деревне: место, где с июля по октябрь 1941 г. размещался штаб Западного фронта.
Поляново 
К услугам населения: фельдшерско-акушерский пункт в Поляново (еще в трех населенных пунктах), дом культуры и библиотека. Памятное место в деревне вязано с заключением Поляновского мирного договора России с Польшей в 1634 году.
Хмелита 
Население Хмелиты обслуживается в фельдшерско-акушерском пункте, Доме культуры, сельской библиотеке. В селе работают отделение связи, районный узел связи, филиал сбербанка, 3 магазина, Музей-заповедник «Хмелита» – место  обслуживания и приложения труда. Основные направления деятельности музея-запо​ведника: научно-исследовательское, научно-просветительское, природоохранное. 
Ефремово 
Обслуживают население деревни фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры на 120 мест, сельская библиотека, отделение связи, 3 (2 частных) магазина. 

Дмитровка – административный центр Мещерского сельского поселения. 

Работают Мещерский, а также Леонтьевский (в удаленном селе Леонтьево) фельдшерско-акушерские пункты. На обслуживание населения рассчитаны Мещерский Дом культуры на 120 мест и Мещерская сельская библиотека. 

Богородицкое 
Для обслуживания населения села предназначены фельдшерско-акушерский пункт, Богородицкий Дом культуры и Богородицкий сельский клуб-библиотека. Функционирует отделение связи.

Царево Займище 
Медицинское обслуживание населения деревни предоставлено в фельдшерско-акушерском пункте (который есть и во второй по численности деревни Вырубово). Культурное обслуживание предусмотрено с размещением в ней Царево-Займищенского Дома культуры и Царево-Займищенской клуба-бибиотеки. 

В честь этого события у автомагистрали М1 установлен памятный знак. Одно из местных крестьянских хозяйств названо «Кутузовским». 

Юшково 
В деревне медицинское обслуживание осуществляется  в фельдшерско-акушерском пункте. Юшковский Дом культуры, Юшковская сельская библиотека (размещенная в здании школы) предоставляет соответствующие услуги, функционируют отделение связи, АТС, 4 магазина. 

Хватов завод 
Медицинская помощь в деревне  оказывается в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП есть также в Путьково, Дебрево и Бол. Петрово). Услуги культурного обслуживания предусмотрены в Хватово-Заводском клубе-библиотеке (и в Путьковском клубе-библиотеке). В д. Хватов Завод (а также в д. Путьково) есть отделения связи и магазины (еще один  магазин в д. Староселье).

Малая Калпита  

В деревне из всех видов учреждений обслуживания с исходных данных фигурируют: фельдшерско-акушерский пункт и Калпитский клуб-библиотека на 50 мест. 

Функционирование административных центров в качестве планировочных центров обусловлено существующей системой функциональных связей, характеризуемых их значением – федеральным, региональным, местным
. 
Главная ось: широтная – федеральная автодорога М-1 «Беларусь». Оси следующего ранга – дороги  регионального значения Смоленск - Вязьма - Зубцов (Р-134), Вязьма –Калуга – Тула -  Рязань (Р-132),  Холм-Жирковский – Вязьма,  Вязьма – Темкино. Существенную роль в планировочной организации территории района играют железные дороги, влияние которых в настоящее время  сказывается в крупных узлах: на зонировании территории города Вязьмы (в частности на размещении промышленной зоны); на развитии сельских населенных пунктов, расположенных  в северо-восточ​ном и восточном секторах территории района.
          Как и автодорога федерального значения, основные автодороги регионального значения, сходящиеся узлом в районном центре, обеспечивают внешние связи района – внутриобластные и межрегиональные. Опорную сеть автодорог общего пользования дополняют дороги регионального и местного значения, осуществляющие внутрирайонные связи. Уже отмечались как недостаточная развитость дорог местного значения, так и обеспеченность населенных пунктов автобусным сообщением, а также проблемы, связанные с пересечением  автомобильных и железных дорог при наличии большого числа неохраняемых железнодорожных переездов.
Инфраструктура отдыха и туризма

Информация по организации отдыха, размещению баз, учреждений для отдыха – кратковременного, длительного отсутствует. В районе имеется сеть базовых объектов для принятия туристов: гостиница, объекты общественного питания, исторические и архитектурные памятники, которые «дают возможность развивать экскурсионно-познавательный туризм, традиционно сложившийся в районе».
Вяземский район богат рекреационными ресурсами – природными комплексами (рельефом, акваториями, растительностью) и памятниками историко-культурного наследия. Район обеспечивает рекреационными ресурсами не только свое население, но и жителей Московской агломерации. Район с начала 1990-х гг. всё более превращается в «зону отдыха» жителей Московского региона. Здесь активно ведется строительство дач, коттеджей, ведомственных домов отдыха. Этот процесс стимулируют близость к Москве и Московской области, наличие тесных связей – транспортных, экономических и культурных. 
11 сентября 2008 года комитетом по молодежной политике совместно с Вяземским филиалом Российской международной академии туризма обсуждался вопрос, касающийся проблем внутреннего туризма в г. Вязьме и Вяземском районе. Решение было принято исключительно на уровне систематизации информации и разработки предложений по реструктуризации системы управления туристской деятельностью региона. Среди проблем отмечены: 1) систематизация информационной базы в сфере туризма; 2) размещение туристов, гостей, деловых людей, молодежи из других районов и регионов; 3) разработка и проведение экскурсий; 4) состояние памятников культуры; 5) транспортное обеспечение; 6) инвестирование программ в сфере туризма. 
2.4. Историко-культурное наследие: сохранение и использование

Характеристика существующего историко-культурного наследия

Основные исходные материалы:

- представленные Управлениями культуры Администрации Вяземского  района:  списки объектов историко-культурного наследия – памятников архитектуры, истории,  археологии, а также списки памятников воинской славы и воинских        захоронений; 

-  литературные источники по Смоленской области и Вяземскому району  

-  материалы Схемы территориального планирования Смоленской области

-  материалы Интернета.

В данном разделе, отступив от общепринятого понятия историко-культур​ного наследия, рассмотрен несколько шире – не только историко-культурный но и просто культурный потенциал района. Это означает, что помимо объектов историко-культурного наследия, имеющихся в районе, рассматриваются  и те явления культурной жизни района, которые сегодня характеризуют ее уровень и должны быть поддержаны и развиты. К их числу относится деятельность Домов культуры, работа школьных музеев. Такой подход позволяет говорить об историко-культурном опорном плане Вяземского района.

История заселения Смоленщины была достаточно подробно освещена в материалах Схемы территориального планирования Смоленской области. 

Памятники археологии, находящиеся на территории района,  свидетельствуют о том, что его территория была заселена уже в доисторические времена. Наиболее древние - в районе деревни Козловцы курганный могильник и селище 1- нач. 2 тыс. н.э., у дер. Кочетово – стоянка 2 тыс. до н.э. Курганные могильники, городища и селища 9-13 века встречаются в разных частях района – у деревень Козловцы, Нивки, Шарапово и др. 

Юго-западнее города Вязьмы в урочище Русятка было раскопано городище с валом и рвом и курганы, а также несколько курганов XI-XII вв. в курганной группе на реке Бебре недалеко от ее впадения в Вязьму. Археологические исследования территории самой Вязьмы свидетельствуют об этапности ее заселения. Наиболее древние находки относятся к XI веку.

Вяземский район специфичен. Основная часть его историко-культурного наследия находится в Вязьме. Поэтому рассмотрение проблем сохранения и использования наследия в районе без характеристики этого наследия в Вязьме было бы неполным. В то же время, особенности исторической судьбы Вязьмы и особенности ее развития несомненно предопределили и характер наследия. Соответственно, история города, тесно связанная с историей всего района, обусловили специфику историко-культурного наследия района. Ретроспективный анализ становления и развития района приведен в приложении 1. Исторические потери  «дворянских гнезд» привели и к гибели многих историко-культурных ценностей, в частности, многих церквей, построенных в имениях в XVIII-XIX веках, дворцов, парков. Тем более важно сохранить то, что еще осталось, и найти верные формы его использования.

Историко-культурное наследие Вяземского района

В Вяземском  районе только один исторический город – Вязьма. Ниже приводится характеристика его историко-культурного наследия.

В XVIII в. Вязьма — крупный город, превосходящий губернский Смоленск.  В это время в городе ведется значительное каменное строительство. Именно дома постройки второй половины XVIII-XIX вв. составили основу гражданского архитектурного ансамбля города, сохранившегося в определенной степени и до сих пор. На месте деревянных церквей возводятся каменные, как правило, на средства купцов. В 1780 г. в Вязьме насчитывалось 42 каменных дома, большинство — купеческие. Сложился характерный облик каменного жилого дома — двухэтажный с трапециевидной мансардой, не имевший аналогов в области. В 1779 г. был утвержден первый регулярный план, но, в отличие от других городов, авторы вынуждены были сохранить здесь часть дорегулярной планировки, т. к. ее закрепили каменные дома. Большой урон городу нанесла Отечественная война 1812 г. и крупное сражение с отступающими французами. Последствия сражения для города были катастрофическими, было уничтожено 1580 строений. Потребовались десятилетия, чтобы возродить разрушенный войной город.
К середине XIX в. Вязьма стала снова наиболее значительным торгово-промышленным городом губернии, превосходившим Смоленск. По сведениям за 1850 г. в Вязьме работало 57 промышленных предприятий  После прокладки в 1860-1880-х гг. Московско-Брестской, Сызрано-Вяземской и Ржевско-Новоторж​ской железных дорог Вязьма становится крупнейшим железнодорожным узлом. Появляются новые производства: спичечные фабрики, маслобойные и льноперерабатывающие заводы. В 1900 г. в Вязьме насчитывалось 131 промышленное и 381 торговое предприятие

Страшной трагедией для города стала Великая Отечественная война. Под Вязьмой разыгралась одна из самых больших катастроф за всю историю российского государства – Вяземская оборонительная операция. После войны Вязьма была включена в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. 

В 1991-92 гг. Министерством культуры РСФСР разработан и утвержден проект Зон охраны и регулирования застройки Вязьмы, в котором наиболее полно учтено историко-культурное наследие города и определены условия для его сохранения (руководитель авторского коллектива архитектор С. М. Золотарев).

Несмотря на все потрясения, разрушения во время войн, уничтожение массы зданий, город обладает ценным историко-архитектурным наследием и имеет колоссальную привлекательность для туристического бизнеса. В соответствии с представленными списками памятников, в Вязьме насчитывается 9 памятников истории и памятных мест, 11 памятников воинской славы, памятники археологии – культурный слой средневекового города и городище на соборном холме – памятники федерального значения, а также городище на южной окраине города. 31 июля 1970 г. Постановлением Госкомитета по строительству РСФСР и коллегии Министерства культуры РСФСР Вязьма включена в число городов-заповедников. Памятником градостроительства является планировка города.

Особенно богата Вязьма памятниками градостроительства и архитектуры. В числе 109 памятников 14 – федерального значения и, что встречается достаточно редко – сохранилось более 80 каменных жилых домов XVIII – XIX веков различных стилистических направлений, в основном  барокко и классицизма.

Еще в 1629 году, после того, как по Деулинскому перемирию Вязьма остается за русским государством и становится граничным городом-крепостью, при воеводе Р.М.Пожарском (брат знаменитого Дмитрия Пожарского) здесь начинается строительство каменной крепости.  Строительство  новой  Вяземской  крепости велось в основном в 1631-34 гг.  Она  получила  два  кольца обороны.  
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	Внутренний «Верхний города» (он же «Малый город»), как и прежде, окружал острог, но уже с 5 деревянными башнями, валом и рвом. «Большой город» имел деревянные стены высотой 4 метра и 6 каменных башен, из которых сохранилась всего одна, Спасская башня. Уже в те времена в городе было 30 улиц, несколько слобод. В черте Большого   города   сформировались главные старинные

	Спасская башня
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	улицы, застроенные домами преимущественно привилегированной части населения - князей, бояр, высшего духовенства и богатого купечества. Это улицы Большая Московская,  Смоленская,  а также Ильинская и Торговая площади.  Вязьма принадлежит к числу тех немногих  городов, в которых сохранилась радиальная планировка, характерная для древнерусских городов. Укрепления, опоясывавшие Большой город, просуществовали до последней четверти XVIII века. К этому времени они потеряли оборонное значение, пришли в негодность и по генеральному плану  застройки Вязьмы  были снесены. То, что оставалось от крепости, было взорвано  наполеоновской армией при  отступлении.   До  настоящего   вре​мени 

	Церковь Одигитрии
	

	[image: image6.jpg]



	дожили только четырехгранная Спас​ская башня с прочной кирпичной клад​кой, мощными стенами, да комплекс древних архи​тек​турных сооружений Со​бор​ной горы. 

В архитектуре Вязьмы на протяжении 1-ой половины XVII в.  прочными и устойчивыми  оставались  русские (московские) традиции. Это -  Иоанно-Предтечен​ский  монастырь  с  одним из ценнейших памятников русской  архитектуры XVII в.



	Вознесенская церковь
	


трехшатровой церковью Одигитрии (1630-е г.г.) и несколько более поздний одноглавый собор Троицы (1674-76г.г.). Холм с собором, возвышающийся над обширными низинами в пойме р. Вязьма, и сейчас продолжает доминировать при взгляде с Минского шоссе. 

Первым каменным храмом Вязьмы стала Одигитриевская церковь Иоанна-Предтечьево монастыря, основанного еще в XVI веке (1630). В 1650 г. в этом же монастыре строится надвратная Вознесенская церковь.
Церковь Одигитрии уникальна. Она одна из семи существующих трехшатровых церквей: Одигитриевская в Вязьме, Троеверхая Дивная в Угличе, Успения в 
Путинках в Москве, Феодосьевская в Перми, церковь в Свирских монастырях на востоке  Ленинградской  области,  Успенский  собор в Кеми и церковь  из  села Передки
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	в  музее деревянного зодчества Витославлицы под Новгородом (последние две деревянные).

На территории древ​него городища, на высоком холме в центре городе по заказу царя Алексея Михайловича в 1674-76  на месте старого деревянного был выстроен Троицкий собор (трапезная и колокольня – 1847-49, некоторые переделки -1887-1890-е гг.).


	Троицкий собор
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	Значительный интерес представляет Екатерининская церковь второй половины XVIII века (1770-1776), расположенная на кладбище на высоком холме – яркий и оригинальный пример позднего барокко.

Все перечисленные выше памятники, а также церкви Введенская (1748-49), Рождества Богородицы (1782), Преображенская (1736), являются памятниками федерального значения. Памятников гражданского зодчества XVIII в. сохранилось немного и большинство из них находится в Вязьме: каменные двухэтажные нарядные особняки, которые строились в то время, когда в городе была развита промышленность в сочетании с интенсивной торговлей Своеобразная  традиция  строительства  жилого  возникла только в Вязьме.

	Екатерининская церковь на кладбище
	


В Вязьме перед Отечественной войной 1812 г. было 22 каменных церкви, каменный гостиный двор, рынок, 214 каменных и 1308 деревянных жилых домов. При восстановлении города, в силу разных причин в средней части города регулярность соблюдается по генплану, а ближе к окраине она нарушается «и улицы тесны без всякой связи между собой». После войны культовое строительство замирает. 

Ни эклектика (железнодорожный вокзал, «Соединенный банк», костел), ни классицизм (элементы в железнодорожном вокзале) не смогли пересилить барочный колорит Вязьмы. 

Как и по всей России, годы первой пятилетки Вязьма потеряла более половины храмов, что сильно обеднило живописную панораму города на холмистом рельефе. Она была включена в число 15 российских городов, подлежавших восстановлению в первую очередь. Снос церквей продолжался и после изгнания немецко-фашистских оккупантов. Местные власти снесли один из древнейших храмов города – Духовскую  церковь (1700-22). В результате преобразований погибали и гражданские старинные здания. В 1950-60 гг. строительство основных улиц и площадей ведется по типовым проектам.

Генеральный план 1962 г., не решал задачи сохранения архитектурного наследия, исторического облика Вязьмы. В результате в процессе интенсивной застройки центра города часть архитектурных памятников была утрачена. Новый генеральный план, разработанный и утвержденный в 1973 г. в связи с постановлением Госстроя РСФСР и коллегии Министерства культуры РСФСР 1970 г. о включении Вязьмы в число исторических городов, предусматривал сохранение исторической планировки и памятников архитектуры в центре города, устанавливал зоны исторической застройки и регулировал характер и этажность нового строительства. Несмотря на обезличение главной магистрали города новой многоэтажной застройкой в комплексе с Аркадиевым монастырем и невысокими компактными зданиями в традициях барокко и классицизма и немасштабное решение центральной площади, историческая градостроительная уникальность Вязьмы уцелела и прочитывается даже в наши дни.

Генеральный план Вязьмы (Гипрогор, 1991 г.), уже ставил задачу учета  сложившейся планировочной структуры, бережно относясь к средневековой ее части, обусловленной природным рельефом, а также к масштабу застройки и памятникам архитектуры. 

В 2002 г. Институтом археологии РАН была выполнена работа исключительной важности - разработан «Проект охранных зон памятника археологии - культурного слоя средневековой Вязьмы» с целью применения их в научной и практической деятельности. 

На основании сбора и анализа всех данных ор культурном слое города выполнена карта-схема распространения и мощности культурного слоя средневековой Вязьмы в границах города XVIII в. , которая по сути является паспортом этого объемного памятника истории и культуры. Перепланировка города в XVIII в. не уничтожила многовековые накопления культурного слоя. И хотя в течение XIX-XX вв. город не раз испытывал разрушения и перестройки, его археологические древности в большинстве своем сохранились. Разработано зонирование территории по мощности археологического слоя и режимы охраны для каждой зоны. Эти охранные зоны должны дополнить действующий проект зон охраны объектов культурного наследия.
Памятники археологии  Вяземского района

С точки зрения археологии представляют особую ценность комплекс памятников в районе деревни Козловцы – городище, XI-XIII вв, курганный могильник и селище 1 – нач. 2 тыс н.э., городища Шарапово и Калпита – ранний железный век, курганный могильник Нивки XI-XIII вв. Памятники археологии в основном рассредоточены по району, главным образом по берегам рек, образуя только в некоторых местах небольшие скопления – территории сосредоточения памятников. Эти места отмечены на схеме. Перечень памятников археологии приведен в Приложении. К сожалению, данных об их состоянии в представленных материалах нет, как нет и их более или менее точных привязок. Этот пробел должен быть заполнен на следующей стадии работы с обязательным привлечением местных археологов.

Памятники истории и воинской славы  Вяземского района

Памятников истории – зданий в районе 1: в д. Хватов завод – дом, в котором находился подпольный госпиталь фельдшера Васильева. Остальные памятники – памятные места. В их числе места, связанные с военными действиями, как из времен Отечественной войны 1812 года (место, где русскими войсками под командованием генерала Милорадовича были разгромлены войска Богарнэ и Даву у д. Максимкино; место, где М.И.Кутузов принял командование русскими армиями – с Царево-Займище), так и из времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (место прорыва войсками Красной Армии обороны гитлеровских войск и выхода из окружения частей и соединений 19, 20, 24 и 32 армий). 

Памятников воинской славы 13 в деревнях и селах Беломир, Бывалицы, Быково, Гаврилки, Гурки, Мармоново, Митьково, Сакулино, Серчугово, Шуйское, а также на железнодорожной станции Лосьмино и в поселке Семлево -2. В основном это братские могилы советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками, есть отдельные могилы, памятные знаки. Располагаются  они обычно либо в центре села, либо у школы. 
Памятники архитектуры и градостроительства Вяземского района.

На территории района сохранилось очень небольшое количество памятников архитектуры и градостроительства. Наиболее ценные, памятники федерального значения,  находятся в усадьбах Хмелита и Богородицкое, а также в Федяево (церковь Св. Троицы, 1795,1825, арх. М.Н.Слепнев).

Вне пределов усадеб сохранились 11 памятников-церквей в селах Велиичево, Горки, Костино, Леонтьево, Лосьмино, Новоникольское (2), Покров, Ризское, Станище и Фомищево), а также усадебный дом Дурново в с. Юшково. Церкви относятся в основном к концу XVIII в., одна (церковь Троицы в с.Горки) – к концу XIX- началу XX в. и две церкви (в с. и с. Костино и с. Величево – к началу и середине XIX в. соответственно. Дом Дурново относится к XIX в.
Церкви

Церковь Троицы в с. Федяево, памятник федерального значения 1795 г. Стоит на высоком открытом месте над долиной небольшой речки. Крупное здание в формах классицизма, построено на средства М.М.Грибоедова. Крестово-купольный храм с крупным пятиглавием и четырехколонными тосканскими портиками в центре каждого фасада. Две двухярусные колокольни фланкируют трапезную.

Церковь Троицы (Александра Невского) в Величево 1837 г. в усадьбе помещицы Артемьевой. В основу был положен проект созданный еще в 1815 известным архитектором Витбергом, но сильно упрощенный при строительстве. Центрический храм, характерный для позднего классицизма с антовыми портиками с тосканскими колоннами на северной и южной сторонах. На куб поставлен крупный барабан-ротонда с 12 арочными окнами. Двухъярусная колокольня пристроена в 3-ей четверти XIX века.

Церковь Троицы в Горках 1887 г. (на месте храма  1697 г.)Церковь деревянная, трапезная кирпичная, с обеих сторон охватывает церковь. Церковь – высокий крестообразный двусветный объем, завершенный двумя узкими восьмериками.

Церковь Покрова в Костино 1807 г. Находится на кладбище. Кирпичная, оштукатуренная, в формах классицизма. Высокий двусветный четверик с пилястровыми тосканскими портиками на северном и южном фасадах, увенчанный небольшой ротондой.

Церковь Преображения в Леонтьево 1744-1764 гг. Стоит на кладбище. Кирпичная. К высокому четверику храма примыкает пятигранная апсида и короткая широкая трапезная, огибающая его западные углы. Пятиглавая, с глухими главами. Полуколонны и разорванные фронтоны унаследованы от зодчества рубежа XVII-XVIII вв. Завершение храма было чисто барочным по силуэту и по декору.

Церковь Спаса Преображения в Лосьмино 1744-1755. Расположена на открытом возвышенном участке между жилой застройкой села и кладбищем. К северо-востоку от здания сохранились остатки усадебного парка с каскадными прудами. Церковь кирпичная. Главный алтарь, квадратная трапезная и колокольня разобраны. Высокий двусветный четверик завершен широким восьмериком с вытянутыми вверх гранями. Меньший восьмеричок над ним увенчан граненой главкой на глухой шее. Окна обрамлены наличниками с вогнутыми скатами разорванных фронтонов.

Храмовый комплекс церкви Николая Чудотворцев и Трех Святителей в Ново-Никольском  - два крупных барочных храма, построенных на средства братьев Корабановых в их имении, значительно удалены один от другого и разделены лощиной и прудом, но зрительно связаны единой продольной осью. Более ранний – Никольский храм построен в 1786 г , кирпичный окрашенный по кладке. Двусветный объем здания сильно вытянут с запада на восток, полукруглая апсида. Завершающие объемы утрачены.

Церковь Трех Святителей 1792-1796 гг. кирпичная, оштукатуренная и побеленная. Яркое произведение барокко с оригинальной пластикой фасадов. Строго осевая композиция, восьмерик на четверике с прямоугольным алтарем. Трехярусная колокольня.

Колокольня церкви Покрова в с. Покров 1749 г. Кирпичная оштукатуренная. Цилиндрическая, круглый конический шатер.

Церковь Ризположения в с. Ризское 1774 г. Была частью усадебного дома помещиков Энгельгардтов. Ее северный фасад был полностью открыт, с трех остальных сторон к ней примыкал дом до уровня карниза над вторым ярусом окон. Архитектура храма характерна для переходного периода от барокко к классицизму. Церковь сообщалась с домом через два проема в южной стене.

Церковь Богородицы в с. Станище 1785 г. Построена на средства помещика Арсеньева. Крестообразное здание в стиле позднего барокко, вытянутое с запада на восток.

Усадьбы 

Начиная с середины XVIII в. в Смоленской губернии становится заметным усадебное строительство, которое со временем сконцентрировало чуть ли не все лучшие достижения архитектуры. Создание в этом регионе большого числа непохожих друг на друга усадебных ансамблей в дворянских поместьях стало существенным вкладом в архитектуру Смоленщины и в русскую архитектуру в целом. Как правило, памятники усадебного строительства гораздо ближе столичному, нежели местному искусству. Самый ранний из ансамблей – Грибоедовская усадьба в с. Хмелита. По развитости и сложности архитектурного решения ее дворец – лучший гражданский памятник барокко в Смоленской области, вполне сопоставимый с постройками Петербурга того времени
В представленных списках – 20 усадеб, однако, практически они не сохранились. Их места помечены на схеме, а список с небольшими пояснениями – в Приложении. Здесь же следует сказать только о двух усадьбах, одна из которых, Бородицкое, хотя и сильно разрушена, но сохранилась церковь

Богородицкое – усадьба Маневских конца XVIII в.  Расположена на возвышенности к югу от села  и отделена от него речкой в лощине. В усадьбе из 3 церквей сохранилась только одна – барочная церковь Одигитрии (1782). Прекрасный образец характерного для восточной Смоленщины центрического барочного храма. Кирпичная, оштукатуренная. Сохранился также флигель и парк.

Наибольший интерес представляет усадьба Грибоедовых Хмелита 

В XVI веке село принадлежало князьям Буйновым-Ростовским, с конца XVII в. Хмелитой владел С.Ф. Грибоедов, с 1747 имением владел Ф.А. Грибоедов, дед знаменитого драматурга. При нем началось в 1753 г. строительство главного дома, а в 1759 возведена Казанская церковь. 4 флигеля и 2 хозяйственные постройки существуют уже на планах генерального межевания 1778 г. Чуть позже были созданы два парка – регулярный и пейзажный. В 1789 г. за озером была сооружена Алексеевская церковь (не сохранилась). Была и третья – деревянная – церковь на кладбище (просуществовала до 1836 г.).

Александр Сергеевич здесь никогда не жил, но часто приезжал сюда, подолгу гостил здесь, и именно в Хмелите им были найдены многие прообразы для "Горя от Ума", в том числе и Фамусов, "списанный" с дяди писателя Алексея Федоровича Грибоедова, тогдашнего владельца Хмелиты. 

Однако усадьба представляет интерес не только как место, где начиналась русская классическая литература, но и как ценнейший архитектурный ансамбль. Ансамбль усадьбы был создан в 1757 году, когда не было еще ни Кускова, ни Останкина, ни Архангельского, а загородные усадьбы с барочными дворцами могли позволить себе лишь императоры. Центром ансамбля служит главный дом, возведенный в 1757 году в стиле "елизаветинского барокко", а в 1820-е перестроенный в стиле ампир. Со второй половины XIXI в. Хмелита быстро меняет владельцев. К концу XIX века усадьба была в ужасном состоянии и претерпела множественные изменения, но пережила и Гражданскую, и Великую Отчественную войны. Главный дом, будучи занятым складом, практически полностью сгорел в 1954 году. Нынешний главный дом — результат огромных усилий реставратора Виктора Кулакова, благодаря которому с 1980-х годов здесь ведется активная реставрация. Наружная отделка дворца завершена, и дом восстановлен таким, каким был при жизни Александра Сергеевича Грибоедова. Внутри первый этаж занят музеем писателя, во втором частично (пока без мебели) восстановлены интерьеры. 
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	Помимо главного дома, в ансамбль усадьбы входят Казанская церковь и два флигеля (один отреставрирован) — отделкой они соответствуют барокко, но в плане куда больше напоминают допетровские палаты — европейские веяния в гражданской архитектуре в это время еще не прижились. Кроме того, за оградой усадьбы расположены два небольших домика, по своему  архитектурному  облику похожие на палаты XVII века.

	Главный дом в Хмелите Садовый фасад
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	. Впрочем, об их истории и времени их возведения неизвестно вообще ничего, были ли они построены. Один из них в настоящее время занят музеем адмирала Нахимова, а другой гостиницей. 

На базе Хмелиты в 1996 г.создан и в 2000 г внесен в реестр федерального имущества Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник «Хмелита», охватывающий значительную 

	Флигель. Сейчас – музей Нахимова
	


территорию - (24,6 тыс. га). Он включает также село Богородицкое - бывшую усадьбу Маневских), Григорьево - бывшую усадьбу Лыкошиных, родственников Грибоедовых (последняя – за пределами Вяземского района) и ряд деревень. Разработан и утвержден в 1998 г. проект зон охраны памятников музея-заповедника, в который входят зоны охраны Хмелиты, Богородского, урочищ Городок (место, где находилась усадьба Нахимовых) и Спас-Волжанский.

К сожалению, в представленных материалах нет данных ни о состоянии памятников. ни об их современном использовании. 

Также не представлены необходимые для разработки историко-культурного опорного плана данные о наличии музеев (кроме двух музеев а Вязьме), школьных музеев, о деятельности Домов культуры и других культурных учреждениях района, о народных промыслах и т.д. 

2.5.  Планировочные условия развития территории района 
(Схемы «Планировочные условия развития территории», «Планировочная структура района») 

Характеристика планировочных условий развития территории района, наряду с социально-экономическими, природными и инженерно-транспортными условиями, складывается в результате  анализа сложившейся ситуации и выявления возможностей ее улучшения. В результате территория характеризуется освоенностью, обустроенностью природной и антропогенной среды,  обеспеченностью центрами и зонами обслуживания населения, нужными, удобными связями между ними. Выявляяются предпосылки для контролируемого развития и рационального использования территории, приоритеты и ограничения. 
Условия развития территории района включают: 

1) характеристику состояния территории района в целом, сложившейся природной и антропогенной среды  и функционального ее использования; 

2) сравнительную характеристику территории в разрезе поселений – города Вязьмы и сельских поселений с их центрами  и сельскими населенными пунктами, которые ими не являются, но играют определенную роль в распределении функций на региональном и местном межселенном (отличном от стандартного) уровне. 
Существующее состояние и существующее функциональное использование территории района в целом отражается:

в распределении земель по категориям (функциональному назначению) с характеристикой используемых угодий; 
в концентрации и  продолжении концентрации промышленного и культурного потенциала в районном центре Вязьме и в ближайшем ее окружении;

в наличии крупных сельских населенных пунктов на главных транспортно-планировочных осях с производственными предприятиями и учреждениями обслуживания, отличными от «стандартного комплекса». 
Распределение земель по категориям (по функциональному назначению) и используемых по соответствующему назначению угодьям представлены в таблице 2.4.1 и отображены на картосхеме «Планировочные условия развития территории» – в   той мере, насколько это возможно, исходя из наличия исходной информации. 

До вступления в силу нового Лесного кодекса Российской Федерации наибольшую площадь территории района
 (72,07%) занимали  земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 47,5% - сельскохозяйственные угодья, а 44,6% - лесные земли. К настоящему времени наибольшие по площади земли числятся за лесным фондом 160728 га (48,2% площади района), земли сельскохозяйственного назначения – 39,9%, 85,7% их них – сельскохозяйственные угодья. Малые по площади территории занимают земли особо охраняемых территорий: Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник «Хмелита» (охватывающий значительную территорию – 24,6 тыс.га), памятники природы.
Следующие после земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения по занимаемой площади – земли поселений (т.е. земли населенных пунктов) – 20953 га, в том числе земли сельских населенных пунктов 16542 га.

Таблица 2.5.1

Состояние земель Вяземского района (категории земель и угодья)
	
	
	Общая площадь
	С/х угодья, всего
	Пашня
	Залежь
	Многол. насажд.
	Сенокосы
	Пастбища
	Лесные земли, всего
	Покр. лесами
	Не покр. лесами
	Под др.куст. растит.
	Под водой
	Земли застройки - всего
	 в т.ч.под промыш. сооруж.
	Под дорогами - всего
	в т.ч. грунто-выми
	Болота
	Наруш. земли
	Прочие земли, всего

	1
	Зем. с/х назначения, в т.ч.:
	240574
	114196
	88638
	632
	1225
	13834
	9867
	107306
	107259
	47
	11004
	1084
	1261
	 –  
	1981
	1929
	2689
	885
	168

	1

	Зем. с/х назначения, в т.ч.:
	133268
	114196
	88638
	632
	1225
	13834
	9867
	 –  
	 –  
	 –  
	11004
	1084
	1261
	 –  
	1981
	1929
	2689
	885
	168

	2
	Зем. поселений,в т.ч.:
	20953
	14087
	3582
	 –  
	414
	3531
	6560
	1171
	1171
	 –  
	1168
	234
	2077
	250
	942
	12
	638
	111
	525

	3
	Городских поселений
	4411
	1137
	459
	 –  
	367
	271
	40
	 –  
	 –  
	 –  
	329
	67
	1221
	180
	821
	 –  
	485
	88
	263

	4
	Сельских поселений
	16542
	12950
	3123
	 –  
	47
	3260
	6520
	1171
	1171
	 –  
	839
	167
	856
	70
	121
	12
	153
	23
	262

	5
	Зем. пром-сти и т.д.:
	5346
	728
	146
	 –  
	108
	392
	82
	1265
	935
	330
	375
	108
	590
	85
	1049
	5
	55
	745
	431

	6
	Зем. промышленности
	1102
	49
	19
	 –  
	 –  
	8
	22
	101
	90
	11
	25
	107
	372
	79
	31
	5
	
	225
	192

	7
	Зем. энеггетики
	16
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	13
	
	3
	 –  
	 –  
	 –  
	

	8
	Зем. транспорта, в т.ч:
	2917
	305
	8
	 –  
	 –  
	297
	 –  
	1114
	795
	319
	150
	1
	17
	6
	997
	 –  
	45
	119
	169

	9
	.железнодорожного
	1759
	141
	3
	 –  
	 –  
	138
	 –  
	779
	569
	210
	 –  
	1
	16
	6
	583
	 –  
	37
	63
	139

	10
	.автомобиль​ного
	1158
	164
	5
	 –  
	 –  
	159
	 –  
	335
	226
	109
	150
	 –  
	1
	 –  
	414
	 –  
	8
	56
	30

	11
	Зем. обороны...
	530
	149
	2
	 –  
	 –  
	87
	60
	48
	48
	 –  
	78
	 –  
	170
	 –  
	8
	 –  
	
	22
	55

	12
	Зем.иного спец.
назначения
	781
	225
	117
	 –  
	108
	 –  
	 –  
	2
	2
	 –  
	122
	 –  
	18
	 –  
	10
	 –  
	10
	379
	15

	13
	Зем.особо охр.тер.,в т.ч.:
	27
	12
	1
	 –  
	 –  
	11
	 –  
	11
	11
	 –  
	 –  
	1
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	2
	 –  
	1

	14
	Зем.истор.-культ.назн.
	27
	12
	1
	 –  
	 –  
	11
	 –  
	 –  
	11
	11
	 –  
	 –  
	1
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	1

	15
	Зем. лесного фонда
	53422
	52
	15
	 –  
	 –  
	27
	10
	50869
	49914
	955
	
	59
	54
	
	511
	501
	1410
	97
	370

	15

	Зем. лесного фонда
	160728
	52
	15
	 –  
	 –  
	27
	10
	158175
	157173
	1002
	
	59
	54
	
	511
	501
	1410
	97
	370

	16
	Зем. водного фонда
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  

	17
	Зем. запаса
	13468
	6456
	4517
	111
	
	801
	1027
	
	4915
	4224
	691
	549
	120
	16
	
	18
	18
	57
	365

	18
	Итого земель в адм.гр.
	333790
	135531
	96899
	743
	1747
	18596
	17546
	 –  
	165537
	163514
	2023
	13096
	1606
	3998
	335
	4501
	2465
	1895
	1860

	19
	Из всех:пр-охр.назн.
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  

	20
	Из всех : особо ценные
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  
	 –  


Промышленный и культурный потенциал района концентрируется в районном центре Вязьме и в ближайшем ее окружении. Из 23 ведущих предприятий 21 размещаются в Вязьме и 2 – в Кайдаково, в 3 км от южной границы Вязьмы на автодороге на Калугу. Абсолютное большинство инновационных площадок концентрируются относительно  Вязьмы в Кайдаковском, Новосельском, Степаниковском сельских поселениях. 

Определенные сдвиги отмечаются в территориальном расширении инновационных предложений с фрагментарным улучшением инфраструктуры связей  – в намерении осуществить инвестиционный проект по  развитию сельскохозяйственного производства и строительство объектов по переработке и производству сельскохозяйственной продукции ООО «Вязьма Агро» в Каснянском и Относовском сельских поселениях. При этом намечается строительство участка автодороги местной сети от Годуново до Богородицкого с выходом на региональную дорогу Вязьма – Холм-Жирковский. 

Из крупных сельских населенных пунктов – административных центров сельских поселений выделяются села Вязьма-Брянская на железной дороге Вязьма – Брянск, Андрейково на автодороге М1 «Беларусь», деревня Кайдаково на автодороге Р-132 Вязьма – Калуга, село Туманово  на железной дороге Вязьма – Москва и село Семлево на Старой смоленской дороге. 
В селе Вязьма-Брянская с  железнодорожной станцией на линии Ржев – Калуга размещен военный городок с гарнизонным офицерским клубом. На базе Вяземского учебно-авиационного центра создан аэроклуб. В селе есть высшее учебное заведение: Вяземский филиал Российской международной академии туризма. Филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского.  Ведется строительство храма святого Благоверного князя Александра Невского. 
В селе Андрейково расположен  ряд районных служб: станция защиты растений, агрохимическая лаборатория.  Работает  птицеферма.

В деревне Кайдаково функционируют предприятия: ООО «Славянский комплекс плюс», свиноводческий комплекс «Кайдаково». Работает музыкальная школа – филиал Вяземской детской музыкальной школы им. А.С. Даргомыжского. 
В селе Туманово с одноимённой железнодорожной станцией на линии Москва – Минс функционируют молокозавод, льнозавод, хлебопекарня, СПТУ.

В село Семлёво, бывшей усадьбе помещика П.Н.Бирюкова
 работает детская музыкальная школа на 30 мест.
Также требуют к себе внимания населенные пункты, центры с определенной специализацией и имеющие памятное место. К ним относятся:

Село Ново-Никольское, в котором находится «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на 305 мест, Центр детской психологической и физической реабилитации «Ковчег»  на 25 мест круглосуточного пребывания, 53 места дневного пребывания.

Хмелита, село. Центр государственного  историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова, в состав которого входят мемориальные и историко-архитектурные памятники - Хмелита, Григорьевское, Богородицкое, Никольское (Никольский сад), связанные с пребыванием здесь будущего великого писателя; Городок, место усадьбы Нахимовых. 

Богородицкое — село. Административный центр Масловского сельского поселения. Село в 1781 году принадлежало помещице Анне Васильевне Паниной. В селе сохранилась церковь Одигидрии, 1782 г – в усадьбе, принадлежавшей помещику М.Н. Маневскому, построившему этот храм.

Юшково – деревня. Административный центр Юшковского сельского поселения. Сохранившаяся бывшая усадьба Дурново XIX в.  

Существует еще ряд центров сельских поселений, в которых относительно высока доля населения занятого в промышленности, помимо Вязьма-Брянской, где численность занятых в ней наибольшая (но информация о местах его занятости отсутствует).  
Все перечисленные центры являются узловыми элементами существующего  планировочного каркаса, организующего территориальное планирование Вяземского района. Установленная их иерархия показана на схеме «Планировочная структура района. Существующее положение». Каркас, определенный и охарактеризованный в разделах «Современное состояние территории района» и  «Современное использование территории района», представленный в своих элементах в разделе «Транспорт. Анализ транспортного комплекса», и получивший дополнительные характеристики в настоящем разделе, закрепляется в существующем положении:  

выделяются, прежде всего,  главные узлы с существенным потенциалом развития, определяемым по характеристикам существующего положения и разрабатываемым перспективам изменений, развития; 
выделяется главный узел (планировочный центр 1-го ранга) – Вязьма в центральной  части района с ближайшим его окружением (с учетом размещаемых инновационных площадок); 
ко 2-му рангу планировочных центров отнесены с. Вязьма-Брянская, юго-восточнее Вязьмы, второй по величине населенный пункт в районе, с развитием освоения территорий в восточном направлении вдоль широтной автодороги на Темкино – Калугу, а также Андрейково, Кайдаково, Туманово и Семлево – по величине и по совокупности характеристик обеспеченности производственными предприятиями и учреждениями обслуживания. Все они размещены на дорогах регионального и  межрегионального значения;
к 3-му рангу – отнесены узлы также в крупных (но меньших по численности населения) центрах сельских поселений:  
д. Новое Село, д. Относово, д. Поляново, ст. Семлево,   с. Исаково, д. Ново-Никольское, с. Богородицкое, д. Дмитровке и д. Касне – в основном, более удаленные от Вязьмы (кроме Семлево и Туманово на главных и относительно скоростных магистралях); а также крупное село Шуйское на периферии района, но  с выходом по местной сети на магистральные направления; 

центры 4-го ранга – центры сельских поселений, с. Хмелита, с. Ефремово, д. Царево-Займище,  д. Юшково, д. Хватов Завод, д. Малая Калпита – относительно меньшие по величине (менее 400 жителей), находящиеся на периферийных территориях района. 
Общей характеристикой планировочных условий развития планировочных центров является размещение учреждений стандартного уровня обслуживания (с их расчетной вместимостью и фактическим использованием) и специализированных учреждений (на основе полученной  информации по учреждениям), представленное на соответствующих схемах: 

- учреждений культуры – библиотеки, культурно-досуговые центры, дома культуры, клубы, детские школы искусства (художественная, музыкальная);

- образовательных учреждений – начальных, общеобразовательных, специального общеобрания, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей, а также филиалов высших учебных заведений; 

- медицинских учреждений (муниципальных – городских и сельских). 

Вязьма – центр, формирующий  в зоне его 1,5-часовой доступности на общественном транспорте группу из 17 центров сельских поселений с их населением 14422 человек и населением в  меньших по численности населенных пунктах. В этой зоне находятся все центры кроме пяти. Вне зон этой транспортной доступности Вязьмы находятся Шуйское, Царево-Займище, Малая Калпита, Хватов Завод, Хмелита с населением в них 1445 человек.  
Функции Вязьмы в качестве центра межрайонного ранга  определяют необходимость обслуживания им помимо  населения своего района населения еще 8 районов. Возникает вопрос о размещении в нем учреждений  эпизодического обслуживания еще и для этих восьми районов. В сложившейся ситуации кроме Смоленска, в области нет городов, подготовленных для выполнения функций опорных центров на уровне развитого специализированного обслуживания населения значительных территорий. И транспортные связи недостаточно эффективны.
В зоне транспортной доступности Вязьмы, а также сельских населенных пунктов – центров сельских поселений,  из которых не все включены в транспортный каркас на главном направлении федерального значения (Москва-Минск) и основных направлениях регионального значения, расселение охватывает бо̀̀льшую территорию за счет обеспечения доступности центра по местной сети.  

Кроме того, требует определенных подходов ситуация, связанная с увеличением территорий населенных пунктов, потерявших население и тенденцией к размещению в них временного (сезонного) населения.
В транспортно-планировочном каркасе выделяются оси: 
 1-го ранга – оси широтного направления (железнодорожная и автомобильная магистрали федерального значения М1 Москва – Смоленск, мега-оси Московского региона и Центрального федерального округа;

2-го ранга – автодороги регионального (межрегионального) значения и железные дороги северного, восточного и юго-западного направлений, сходящихся в Вязьме – на Новодугино – Сычевку – Ржев, на Темкино – Калугу на Угру – Брянск, Калугу, на Семлево; 

3-го ранга – автодороги межрегионального значения на Холм-Жирковский – Белый, на Угру – Брянск и автодороги – связи с региональными дорогами  между центрами сельских поселений, связи центров с сельскими населенными пунктами и населенных пунктов между собой: 

4-го ранга – связи по грунтовым дорогам преимущественно малых населенных пунктов. 

В масштабе района основные автодороги – автодорога федерального значения, автодороги регионального значения, сходящиеся узлом в районном центре, обеспечивают внешние связи района – внутриобластные и межрегиональные. 
По данным, приведенным в разделе  «Транспорт. Анализ транспортного комплекса» техническая категория дороги федерального значения – I, дорог регионального значения – III-IV,  дорог местного значения   -  IV- V. Дорога федерального значения имеет земляное полотно шириной 18м, асфальтобетонное покрытие шириной 12м, дороги регионального значения – земляное полотно шириной 10 – 12м, асфальтобетонное покрытие шириной 6-7м. Там же содержится информация об  учетной интенсивности движения по основным автодорогам Вяземского района за 2008 год и о наличии дорожного сервиса содержится. Отмечается недостаточная развитость дорог местного значения и, соответственно, недостаточная обеспеченность населенных пунктов автобусным сообщением.
Уровень обустройства автомобильной трассы М-1 «Беларусь» в настоящее время далек от европейских стандартов. Привлекательной сферой для инвестиций  становится создание объектов притрассового сервиса, ремонт и содержание дорог, строительство платных скоростных участков автодорог и охраняемых автостоянок. Информация по заявкам на инновационные площадки на притрассовых территориях представлена в разделе «Состояние территории». Дополнительные возможности предоставляет использование рекреационных ресурсов в зоне трассы: организация туристических экскурсионных маршрутов с посещением достопримечательностей Вязьмы, старинных дворянских усадеб (Хмелиты), соседнего  Гагарина, Смоленска. 

Планировочные условия развития территории района для каждого муниципального образования (уровня города и сельского поселения), в качестве одного из основных компонентов, представляются на следующем этапе выполнения работы – в  комплексной оценке по совокупности факторов его состояния, современного использования и не используемого потенциала. Главными являются: 

размещение относительно транспортно-планировочного каркаса, главных его осей и узлов соответствующего ранга (порядка, значения);

размещение в зоне  с степенью градостроительной освоенности, характеризуемой плотностью сети населенных пунктов, проживающего в них населения, плотностью дорожной сети и  обслуженностью населенных пунктов дорогами с твердым покрытием;

наличие, использование, потенциал использования и/или охраны преобладающих компонентов природной среды, определяющей разное к себе потребительское отношение относительно развития экономики, наличия мест  труда, устройства быта, отдыха (использования, восстановления, охраны);

наличие в районе инженерной инфраструктуры (сети и узлов), обеспечивающей территорию электроэнергией, топливом;

наличие памятников историко-культурного наследия.

Условия существования и развития центра каждого поселения оцениваются по следующим факторам:

величина по численности населения;

наличие предприятий по переработке сельско- и лесохозяйственной продукции;

размещение вблизи мест добычи полезных ископаемых;

развитие промышленного производства (ведущих предприятий), науки и высшего образования (наличие предприятий, учреждений);

наличие учреждений обслуживания (среднего, среднего специального образования, здравоохранения, культуры;

размещение относительно транспортно-планировочного каркаса, его осей и узлов соответствующего ранга (значения);

размещение относительно магистральных инженерных сетей и узлов;

размещение на водном объекте (реке, озере, водохранилище);

наличие и условия размещения домов отдыха, гостиниц и других учреждений инфраструктуры рекреационного комплекса; 

условия организации центров охраны природной среды при особо охраняемых природных территориях;

наличие памятников историко-культурного наследия, статуса исторического  населенного места (Гагарина).

При анализе и дальнейшей оценке планировочных условий развития сельских поселений акцентировано внимание на том, что каждый центр – это центр обслуживания с размещением комплекса учреждений, предприятий и сооружений повседневного, частично периодического и частично эпизодического пользования и, как правило, центр переработки сельскохозяйственной продукции и выпуска товаров повседневного спроса – хлеба, мяса, молока. Он должен быть доступен для жителей населенных пунктов в его границах, для того, чтобы иметь, во-первых, обязательный (минимальный «в потребительской корзине его жителей») уровень обеспечения продуктами питания, медицинским обслуживанием, начальным и средним образованием, во-вторых, воспользоваться обслуживанием предприятий периодического и эпизодического пользования. Для удаленных населенных пунктов в системе культурно-бытового обслуживания необходимо устройство его передвижных средств. В связи с этим важнейшим фактором развития центров с целью выполнения ими этой функции обеспечения является обслуженность района дорогами с покрытием, обеспечивающими доступность центра, что является важным фактором их устойчивого развития. 

Общие выводы и проблемы
1. Прежде всего, отмечается чрезмерная раздробленность территории района, для которой характерны:

· мелкоселенность, как и для многих других районов Смоленской области, которая характеризуется уменьшением населения со  старением и снижением рождаемости, последующей ликвидацией малых сельских населенных пунктов с  утратой хозяйственных функций (в Вяземском районе малых и сверхмалых населенных пунктов более 80%);

· устойчивое увеличение числа поселений без населения, территории которых, даже в случае наличия дачных участков, в разной степени исключены из оборота и определяют отдельную проблему, сопряженную с необходимостью и возможностью их использования повышения ее привлекательности и доступности;

· процесс ликвидации и реорганизации крупных сельскохозяйственных предприятий, изменение в хозяйствовании, его организации, потребности рынка –требующие определенных изменений в системе управления функционированием первичных (малых и более крупных, в границах муниципального образования) сельских систем расселения, налаживания связей  «пункт обслуживания – потребитель», связей надежных и удобных.

2. Функции Вязьмы в качестве центра межрайонного ранга  определяют необходимость обслуживания им помимо  населения своего района населения еще 8 районов. Возникает вопрос о размещении в нем учреждений  эпизодического обслуживания еще и для этих восьми районов:

· в сложившейся ситуации кроме Смоленска, в области нет городов, подготовленных для выполнения функций опорных центров на уровне развитого специализированного обслуживания населения значительных территорий; 

· транспортные связи недостаточно эффективны. 

3. Другая сторона развития районного центра Вязьмы: отмечается наращивание концентрации предприятий в районном центре: 

· из 23 ведущих предприятий района 20 размещаются в Вязьме; 

· отмечается определенный сдвиг в размещении ведущих предприятий: из 7 предприятий за последний период (2001-2007 гг.) 2 предприятия размещены не в самой Вязьме, а в Кайдаково, южнее от нее.

С развитием Вязьмы, ее окружения и района в целом связан вопрос ориентации  работы транспорта на транзитные перевозки и организации грузового терминала (с учетом при этом намечаемого обхода железнодорожной магистрали). 

4. Требует решения вопрос развития транспортной сети: 

· вопрос соответствия загруженности «транспортной работой» по основным направлениям регионального значения и характера сельского расселения (концентрацией относительно них населения) – Калуга – Вязьма – Зубцов и транзитных характер транспортной работы федеральной магистрали М1 Москва-Минск; 

· вопрос развития  местной дорожной сети, сложившейся исторически (программы развития дорожной сети, мостов);

· вопрос перспективы развития туристского комплекса в районе. 

5. Необходима упорядоченность существенного инновационного развития территории, опирающаяся на использование сложившейся инфраструктуры:

· в основном в ближайшем окружении районного центра с элементами развития этой инфраструктуры на региональном уровне;

· территориальное расширение размещения инновационных площадок во взаимосвязи с уже реализуемыми проектами.

 6. Требует внимания существующая система культурно-бытового обслуживания: 
· необходимой реконструкции сети;
· ремонтом отдельных объектов;
· возможным перепрофилированием без ущерба для удовлетворения необходимых потребностей. 
7. Развитие инфраструктуры туризма на территории района, о наличии предпосылок которого в настоящее время достаточно много публикаций: 

· для этого есть объекты высшего и среднего образования в этой сфере; необходимо, чтобы специалисты с образованием оставались в районе;
· есть объекты показа, которые требуют, реконструкции, восстановительных работ;

· необходимо развитие сервиса достаточно высокого уровня и в достаточном количестве (в действительности в районе не развита инфраструктура туризма, при «широком представлении исторических и архитектурных памятников, которые дают возможность развивать экскурсионно-познавательный туризм, традиционно сложившийся в районе»); 

· существующие  в настоящее время туристические агентства (их 5: ООО ТК «Перекресток», ООО ТК «ЭКС-ПРЕСС - тур», ООО «Вязьматурист», ИП Пушня к Н.А. – турагенство «Твоя планета», ВУМЦ турагенство «Водолей») занимаются оформлением путевок на курорты на Черноморском побережье Крыма, Кавказа. 80% туристических поездок составляют поездки в Египет, Турцию, Болгарию, Финляндию, Швецию, Испанию. «Сеть базовых объектов для принятия туристов»: гостиница, объекты общественного питания.

8. Состояние жилищного фонда и жилищных условий граждан района настраивают на существенные изменения темпов жилищного строительства

3. Природные и экологические условия района

3.1.     Геологическое строение и инженерно-геологические условия

(см. ГИС-карту «Инженерно-геологические условия»)

В геологическом строении восточной части территории Смоленской области принимают участие отложения верхнего девона, нижнего и среднего карбона и четвертичного периода. О более древних отложениях можно судить по глубокой скважине, которая прошла отложе​ния среднего и нижнего карбона, верхнего и среднего девона, нижнего кембрия. На глубине 1417 м она вошла в гранодиориты и гранитогнейсы, слагающие докембрийский фундамент.

Кембрийская система представлена здесь отложениями валдайской серии, суммарной мощностью около 400 м., которые состоят из чередующихся прослоев глин, алевролитов и песчаников, общей мощностью 60 -70 м (нижневалдайские слои). Верхневалдайские слои представлены толщей пестро цветных глин, переслаивающихся с песками, песчаниками и алевролитами мощностью более 300 м.

Девонская система включает отложения среднего и верхнего отделов. Средний отдел представлен в нижней части песчаниками, алевритами, глинами, обшей мощностью около 40 м. Выше их залегают доломиты, мергели с прослоями доломитизированных глин, гипса, каменной соли, ангидрита мощностью этой около 130 м. Перекрывает их толща алевритовых глин с прослоями алевритов и песчаников мощностью около 100 м.

Верхний отдел девона мощностью около 200 м представлен снизу вверх: чистыми и доломитизированными известняками с редкими прослоями мергелей и известковистых глин, глинистыми и доломитизированными известняками. 

Средний отдел имеет несколько большую мощность (около 250 м). В нижней части отложения его представлены карбонатными породами (около 70 м), выше которых залегают доломиты, доломитизированные известняки и мергели, переслаивающиеся с пестроцветными и тёмными глинами, песчаниками.

Скважины, пробуренные на территории природного парка вскрывают верхнюю небольшую толщу девонских отложений, которые представлены (снизу вверх): чередованием серых и тёмно-серых глинистых доломитов с зеленовато-серы​ми мергелями с прослоями гипса, серыми доломитами с прослоями гипса, доломитовыми глинами, доломитами.
Отложения каменоугольной системы мощностью от 110 до 150 м. представлены серыми, серовато-зелёными и голубовато-серыми глинами, большей частью доломитизированными, нередко песчанистыми. 

Отложения карбона во многих местах залегают близко к поверхности и подстилают четвертичные отложения чаще известняки с прослоями мергелей доломитов, глин. В долинах ряда рек они выходят местами на дневную поверхность. Выходы известняков, доломитов можно наблюдать по долинам рек. 
Четвертичные отложения лежат на размытой поверхности этих коренных пород и покрывают всю территорию северо-восточной части области. Представлены они в основном ледниковыми породами (большей частью валунными суглинками) и водно-ледниковыми (преимущественно разнозернистыми и гравийными песками). Мощность их изменяется от 25 до 60 м. Залегают они на сильно расчлененной поверхности коренных пород. Выработанный в доледниковое время рельеф этой поверхности обнаруживает заметное сходство с современным рельефом. Абсолютные отметки коренных отложений изменяются от 140 – до 210 м. В рельефе коренных пород часто прослеживается несколько погребённых древних долин, днища кото​рых углублены местами до 100 м по отношению к древним водоразделам. 

Территория района подвергалась неоднократному оледенению, о чём свидетельствует чередование разной мощности слоев мореных суглинков и водно-ледниковых песков. Нижняя морена, представлена обычно мореными суглинками малой мощности с валунами. Мощность этой морены лишь в отдельных местах достигает 25 м. Суглинки светло-желтые, плотные, известковистые, неравномерно насыщенные гравием, галькой и валунами карбонатных пород. Подстилается эта морена часто глинистым песком, изредка – слабо окатанной щебёнкой.

Морена более позднего оледенения, нередко значительной мощности, представлена коричнево-красным суглинком, плотным, вязким, карбонатным, часто песчанистым, неравномерно насыщенным щебнем и плохо окатанной галькой с гравием. Содержание валунов и щебёнки нередко значительное. В суглинках местами наблюдаются линзы и прослои супеси и песка, мощностью до нескольких метров. Линзы песка нередко с гравием, галькой и щебнем. В морене иногда встречаются отторженцы каменноугольных отложений. Мощность этой толщи изменяется обычно от нескольких – до трёх десятков метров.

Моренные суглинки на значительной части территории района перекрыты песками, мощностью в ряде мест до 20 м. Пески разнозернистые, иногда глинистые, косослоистые с гравием, галькой и редкими небольшими валунами, местами они содержат линзы гравия, гальки, суглинка, их мощность обычно изменяется от 3 до 10 м. На наиболее высоких участках древних водоразделов данная морена и залегающие в её кровле пески нередко отсутствуют. На коренных отложениях здесь часто залегают непосредственно отложения последнего для данной территории оледенения – Московского.

Верхняя морена на всей территории района – московского возраста, на водоразделах она обычно перекрыта покровными суглинками. Подошва её опускается до абсолютных отметок 170 – 180 м., мощность – обычно не превышает 20 – 30 м. Представлена она в подавляющем большинстве песчанистыми, плотными, известковистыми суглинками, окрашенными в желтовато-бурые тона, насыщенными валунами, щебней и гравием. Валуны и щебень состоят преимущественно из известняка и кремния, реже встречаются обломки гранита и шокшинского песчаника, иногда встречаются валуны и глыбы размером до двух метров. Нередко в толщу морены включены многочисленные линзы и прослои песка и гравия. По внешним признакам и физико-механическим свойствам мореные суглинки толщи четвертичных отложений различаются незначительно. Они имеют один гранулометрический состав, одинаковую плотность, пористость и другие свойства.

Водно-ледниковые отложения на морене московского оледенения образовались в разное время отступания московского ледника, сложены песками супесями, иногда ленточными глинами и суглинками. Пески жёлто-бурые, жёлто-серые, косослоистые, разнозернистые, местами обогащены глинистым материалом. В песках местами встречаются ленточные глины и суглинки. Среди водно-ледниковых отложений значительное распространение имеют озёрно-ледниковые. Озерно-болотные отложения залегающие на московской морене, встречаются на небольших площадях в хоро​шо выраженных понижениях рельефа. Эти отложения являются реликтами более крупных озёрно-ледниковых бассейнов. Часто они перекрыты покровными или делювиальными суглинками.

Водоразделы данной территории во многих местах перекрыты толщей безвалунных покровных суглинков, их мощность – от 0.5 до – 5м. Они отсутствуют только на древних и современных речных террасах и не перекрывают современные болотные отложения. Внешне суглинки довольно однообразны. Цвет их в основном желтовато-бурый, иногда серовато-коричневато-бурый. На большей части они карбонатные. Встречаются тонкозернистые, пылеватые, пористые суглинки и более грубые, содержащие редкий гравий. В суглинках обычно преобладают частицы размером 0,1 - 0,01 мм (от 64 до 76% по объёму). Частиц размерами менее 0,01 мм содержится в основном от 20 до 25%, частиц крупнее 0,1 мм - от 4 до 6 %. Легкая фракция их представлена в основном полевым шпатом (от 34 до 80%) и кварцем (от 16 до 60%). В тяжёлой фракции преобладают роговая обманка (13 -28%), цоизит (13 -21%), эпидот (9 -14%) и циркон (11-16%). Залегание их на микулинских торфяниках позволяет считать, что образовались они в валдайскую эпоху,

Аллювий вторых надпойменных террас обычно маломощный (террасы преимущественно цокольные). По составу это суглинки, супеси и пески, залегающие на карбонатных отложениях, их мощность не превышает 6 – 8 м. 
Аллювий первых надпойменных террас, преимущественно также цокольных, имеет более широкое распространение. Его мощность обычно не превышает 6 – 7 м., представлен песками, супесями, реже суглинками. В цоколе залегают в основном мореные отложения, дочетвертичные породы встречаются редко. Современный аллювий пойм прослеживается по долинам как относительно крупных, так и малых рек. Среди осадков, слагающих поймы, наиболее развиты тёмные иловатые суглинки и глины. В основании пойменных террас наиболее распространены тёмные иловатые суглинки и глины, гравелистые пески. Встречаются в пойменном аллювии линзы в прослои торфа. Мощность аллювиальных отложений не превышает обычно 5 – 6 м.
Современные болотные отложения имеют заметное распространение. Образованию болот способствует: а) преобладание на поверхности слабо фильтрующих влагу пород тяжелого механического состава; б) слабое дренирование многих участков; в) превышение количества осадков над их испарением. Болота низинного типа, залегающие в долинах и на поймах рек, наиболее распространены в юго-западной части района (см. Карту-врезку «Районирование заболоченных территорий»). В пределах выделенного ареала заболоченность линейного типа составляет около 13% от его площади. Площадная заболоченность верховьев малых рек и водораздельных пространств – является другим её типом. Верховые болота в пределах исследуемой территории образуют несколько крупных ареалов на юге и северо-западе района. Суммарная площадь верховых болот не более 7% от площади района. Мощность торфов в пределах болот и заболоченных территорий в редких случаях превышает величину 6 м. По нашим оценкам, заболоченность линейного типа, особенно на юго-западе района, является весьма активным современным экзогенным процессом, приводящим к деградации системы малых рек района.

Делювиальные отложения развиты местами на склонах речных долин балок, оврагов. Представлены обычно суглинками, часто содержащими прослои и линзы песка, гравия и щебня. Мощность их не превышает нескольких метров. Занимают они в целом очень малые площади.

Данная территория, как и Смоленская область в целом, отличается спокойным тектоническим режимом. Для неё характерно моноклинальное падение на север палеозойских отложений. Наличие глубоких доледниковых долин свидетельствует о значительном поднятии данной территории перед началом оледенений. 

Инженерно-геологические условия территории Вяземского района в полной мере определяются четвертичной историей и особенностями сформированных в это время рыхлых отложений (см. ГИС-карту «Инженерно-геологические условия»). Простые инженерно-геологические условия и лёгкие условия для разработки грунтов, выявлены на территории Каснянского, Шуйского и частично Дмитровского сельских поселений, на площади около 200 кв. км, что составляет менее 6% от площади района. 

Инженерно-геологические условия средней сложности характерны для большей части территории, они отмечены на 2900 кв. км, что составляет более 86 % от площади района. 

По предварительной оценке, к территориям со сложными инженерно-геологическими условиями может быть отнесено до 240 кв. км (более 7%) территорий, расположенных на юго-востоке района.

Как было отмечено, особенностью района является широкое развитие процессов заболачивания и верховых болот, а также – наличие большого количества захоронений скота, павшего от сибирской язвы. Инфекции геологической среды опасны по двум причинам: а) для них нет «срока давности» и б) местонахождение данных захоронений не всегда часто удаётся достоверно установить в пространстве района доступными способами. 

Полезные ископаемые района, на наш взгляд, изучены ещё недостаточно полно. Здесь выявлены залежи общераспространённых полезных ископаемых: песчано-гравийного материала ((Вяземское, Нововяземское, Комягинское, Волосто-Пятницкое, Гредякинское и другие месторождения), керамзитовых и кирпичных глин (Боднянское месторождение), бурого угля (Мармоновское месторождение), месторождения известковых туфов, известняков, каменной соли, гипса, а также – торфа. Строительные пески, черепичные и гончарные глины встречаются во многих местах района. Покровные суглинки и особенно озёрно-болотные суглинки и глины являются хорошим сырьём для производства кирпича и керамических изделий. Запасы их достаточно велики. Во многих местах встречаются пески, песчано-гравийные отложения. Добыча их часто требует проведения вскрышных работ.
3.2. Орогидрография 

В орографическом отношении территория Вяземского района расположена на склоне Смоленско-Московской возвышенности. Большая часть её имеет уклоны в направлении с востока на запад и с севера на юг. Район полностью расположен в пределах Вяземской возвышенности с наивысшими для области абсолютными высотами, достигающими на северо-западе района 319 м (возле д. Марьино Хмелитского сельского округа), на юго-западе – 314 м, при средних абсолютных высотах 250–280 м. Возвышенность представляет собой водораздельное пространство между речными системами Днепра, Вазузы и Угры и выступает в качестве водосбора их многочисленных притоков. Будучи основным водоразделом еще в доледниковье, возвышенность была сильно расчленена речной сетью. Вследствие сложной дочетвертичной истории поверхности здесь сформировался комплекс четвертичных пород весьма различной мощности с колебаниями от 20 до 100-120 м. Наибольшая аккумуляция произошла по древним долинам, тектоническим понижениям, а также в местах холмисто-грядовых образований. Почти повсеместно возвышенность перекрыта лессовидными суглинками (кроме высот более 260 м). Основу дневной поверхности образуют крупно-холмисто-грядовый рельеф краевых образований с колебанием высот в 20-25 м в виде хорошо выраженных полос, разделенных участками пологоволнистых моренных равнин. Наиболее ярко выраженная полоса наблюдается севернее Вязьмы до Гагарина между верховьями рек Вазузы и Гжати. Вторая тянется от села Семлево до Вязьмы. В составе краевого рельефа, помимо моренных гряд и холмов, широко представлены озы и камы, богатые песчано-гравийным материалом. Наиболее выровненный характер поверхности наблюдается в южной части возвышенности (бассейн реки Угры), а также на водоразделе Днепра и Вязьмы. Вдоль рек местами встречаются долинные зандры. Глубина эрозионного расчленения изменяется в пределах 10-20 м, а его густота в виде долинной сети составляет 0,2-0,3 кв. км на склонах, обращенных к Угранской низине, долины рек отличаются большой глубиной, появляется овражно-балочный рельеф, который редко встречается на остальной территории возвышенности. Долины рек глубоко врезаны, водораздельные пространства имеют крупногрядовохолмистый рельеф. Мощность четвертичных отложений от 20 до 120 м. Они представлены моренами, песчано-гравийным материалом, на высоких участках поверхности – лёссовидными суглинками, которые подстилаются каменноугольными известняками, доломитами, песками и глинами с прослоями бурого угля.
На формирование рельефа рассматриваемой территории решающее влияние оказали длительная континентальная эрозия в дочетвертичное время, а затем – аккумулятивная деятельность ледников последних двух оледенений. Характерно, что, несмотря на довольно большую мощность ледниковых отложений сильно снивелировавших древний рельеф, расположение и даже отчасти конфигурация возвышенностей и понижений в доледниковое время на всей территории северо-востока области мало отличаются от современного. В областях древних возвышенностей находятся наиболее высокие участки современных водоразделов. Окончательное формирование современного рельефа произошло в основном под влиянием московского ледника. После его ухода сформирова​лась современная гидрографическая сеть. Во время последнего валдайского оледенения и в голоцене происходила эрозионная разработка мореной равнины, оставшейся после отступления московского ледника.
Основные черты современного рельефа рассматриваемой территории сформировались в конце третичного периода. К началу наступления ледников здесь уже была выработана система глубоких долин. 

В процессе деградации валдайского оледенения окончательно сформировалась современная гидрографическая сеть. В это время произошло двукратное углубление речных долин, приведшее к образованию двух надпойменных террас в долинах наиболее крупных рек. В голоцене в речных долинах вырабатываются современные поймы.

Наряду с положительными формами в пределах этого типа рельефа обычны ложбины стока ледниковых вод имеющее преимущественно северо-западное направление и разной формы заболоченные понижения на месте древних озёрных котловин. 

Среди плоских, покрытых болотами поверхности равнин на северо-западе района выделяются камы и озы. Холмы округлые или несколько удлиненные, озы ориентированы большей частью в меридиональном направлении. Очертания холмов и гряд сглаженные, пологие, относительная высота не превышает 10-15 м. Длина некоторых гряд достигает 1,0 км, ширина изменяется от 0,2 до 0.5 км.
3.3.     Климат

Климат данной территории умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года, умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. По сравнению с большей частью области, и особенно южными её районами, климат рассматриваемой территории, расположенной на востоке области, отличается более суровой зимой и более прохладным летом.

Изменения погодных условий в течение года определяются в основном неодинаковым поступлением солнечной радиации, количество которой зависит, прежде всего, от высоты солнца над горизонтом. Изменяется она от 10,5°С в декабре до 57,5°С в июне. Количество поступающей солнечной радиации зависит также и от продолжительности дня, которая изменяется на данной территории от 7,0 до 17,35 часов. По сравнению с южными районами области эта: территория получает летом меньше тепла, что определяет здесь и более низкие температуры воздуха в это время. В зимний период на данной территории, по сравнению с западными районами области, устанавливаются более низкие температуры воздуха. Но обусловлено это не различиями в количестве поступающей солнечной радиации, а ослаблением к востоку воздействия западного переноса воздуха с Атлантики.

Средняя многолетняя годовая температура составляет здесь 3.4°С (примерно на 1,0° ниже, чем в южных районах области) и имеет в последние два десятилетия тенденцию к увеличению. В январе-феврале почти ежегодно наблюдается понижение температуры воздуха в отдельные дни до - 30°С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет здесь - 35°С, абсолютный минимум (- 50°С) зарегистрирован в середине января 1940 года. Температуру воздуха ниже - 40°С отмечали и в декабре, но обычно ниже -30°С в этом месяце она бывает редко. Значительное понижение температуры воздуха связано всегда с втожением холодного арктического воздуха. Оттепели наблюдаются ежегодно. Температура воздуха в период оттепелей в январе - феврале может подниматься до -4,0 - -5,0°С, не чаще она немногим выше 0°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34°С. Продолжительность вегетационного периода - 171 день. С конца 80-х годов прошедшего столетия отмечается значительное повы​шение температуры воздуха в январе, феврале, марте и апреле. В зимние месяцы оттепели в последние два десятилетия наблюдались значительно чаще. Обусловлено это увеличением доли ветров южного направления. Отмеченные изменения в климате последних двух десятилетий заметно сказались на развитии отдельных процессов, например, в образовании и нарастании льда на реках и водоёмах, в стоке рек, в промерзании почвы.
Изменения температуры воздуха по годам в летние месяцы заметно ниже, чем в зимние, что связано с уменьшением влияния полярных, арктических и других воздушных масс, в значительной степени изменяющих свои свойства в результате трансформации в результате влияния подстилающей поверхности. В среднем годовая сумма осадков на данной территории составляет около 650 мм, при этом весьма значительны различия в годовых суммах осадков – от 300 мм, в засушливые годы и до 1000 мм – в очень влажные. 
В годовом ходе выпадения осадков минимум их приходится на апрель (34 мм). Немногим больше выпадает осадков в марте и в зимние месяцы (35-10 мм). Максимум осадков выпадает в июле (85 мм), но различия в количестве выпадающих осадков по отдельным месяцам весьма значительны, особенно в летний период. 
Осадки в виде снега выпадают с ноября по март. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря, в редкие годы образование постоянного снежного покрова приходится на начало ноября и конец декабря. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 135 дней, в редкие годы она бывает меньше. 
Промерзание почвы начинается в ноябре, но обычно в этом месяце периоды промерзания почвы чередуются с периодами её оттаивания. Хорошо дренируемые минеральные почвы к концу этого месяца могут промерзать до 20, реже 30 см. В декабре глубина их промерзания может достигать 50 см и даже более. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается чаще в начале или середине марта. На хорошо дренируемых минеральных почвах она может достигать 130-140 см, в редкие годы -160 см.
Различия в глубине промерзания почв весьма значительны. На целинных торфяниках глубина промерзания торфа обычно не превышает 30 см, в западинах с избыточно увлажнёнными почвами - 40-50 см, на повышенных, хоро​шо дренируемых мореных равнинах почвы промерзают обычно на 80 - 120 см.
В теплое время года на рассматриваемой территории господствуют ветры западного и северо-западного направлений. Но в отдельные месяцы, например в августе явного доминирования ветров этих направлений нет. В первые два осенних месяца относительно часты ветры юго-западного направления. В зимние месяцы и в начале весны явно выраженного направления ветра не наблюдается. Чаще, особенно в последние два десятилетия, отмечаются ветры южной четверти, т.е. юго-западные и юго-восточные. В целом за год преобла​дают ветры западного и юго-западного направлений. В тёплое время года скорость ветра изменяется в пределах 3-4 м/сек., в холодное - 4-5 м/сек.
Облачность в среднем за год составляет 7 баллов. Безоблачные дни редки. 
Относительная влажность воздуха в среднем за год близка к 80%. минимум её приходится на май -69%, максимум на первые зимние месяцы - 86%.
Начало вегетационного периода (переход температуры воздуха через 5°С) на данной территории приходится на начало последней декады апреля. Заканчивается он в конце первой декады октября. Активная вегетация растений (переход температуры воздуха через 10°С) начинается в среднем в конце первой декады мая, заканчивается этот период в середине сентября. Во все годы суммы температур воздуха выше 10°С достаточны для вызревания озимой пшеницы, ячменя, овса, гороха, льна, капусты. Недостаток тепла заметно лимитирует выращивание таких культур, как подсолнечник, кукуруза, томаты.

Существенно ограничивают возможности получения стабильно высоких урожаев ряда культур, и особенно овощей, плодовых заморозки. Средняя дата последнего заморозка весной приходится здесь на конец второй декады мая. В отдельные годы заморозки на почве возможны в середине июня. Но вблизи водоёмов последний заморозок весной в редкие годы отмечается в начале июня. Первый заморозок осенью отмечается обычно в конце второй декады сентября. В редкие годы заморозки могут быть в конце августа. Длительность безморозного периода составляет в среднем примерно 120 дней.

В зимние месяцы на данной территории нередки метели. В среднем число дней с метелями около 35. Чаше метели отмечаются во второй половине зимнего периода. Число дней с гололёдом и гололедицей в среднем около 20, но в последние два десятилетия отмечается увеличение числа таких дней.
Число дней с грозами на данной территории в среднем не превышает 25, наибольшее число таких дней приходится на июль (8), несколько меньше их в июне (7) и августе (5). Сильные ветры на данной территории отмечаются реже, чем на остальной части области. Ветры со скоростью 17-20 м/сек. возможны ежегодно. Проходят они обычно узкой полосой, вызывая порой значитель​ные разрушения построек, ветровалы в лесу.

Климатические условия в целом характерны для центральных регионов страны. Время комфортных и субкомфортных температур для летней рекреации составляет около трёх месяцев. Купальный сезон продолжается около 70 дней. Наиболее комфортным для рекреации временем года можно считать период с начала июня до середины августа. Нередко продолжительность этого периода увеличивается за счёт тёплых дней мая и второй половины августа. Число благоприятных для отдыха дней в июне колеблется в основном от 15 до 20, в июле -от 17 до 22, в августе от 12 до 16. Холодных дней с дождями бывает обычно не более 5-10 в каждый месяц летнего периода. Наиболее благоприятное время для отдыха с начала второй декады июня до начала второй декады августа. В это летнее время входит период с наибольшим количеством солнечных дней, отмечаются наиболее высокие температуры воздуха и воды. Это наиболее оптимальный для купания период. Вода в водоёмах прогревается в это время до 20-22°С.

Наличие водоёмов создаёт благоприятные условия для отдыха в жаркую субкомфортную погоду, когда температура воздуха в дневные часы близка к 30°С и поднимается выше. При этом типе погоды создаются наиболее благоприятные условия для отдыха на воде: плавания, катания на лодках, занятий водными видами спорта и др.

Дней с дискомфортными типами погоды здесь в среднем за летний период менее трети. Дискомфортные климатические условия в тёплый период связаны в основном с выпадением порой продолжительных обложных осадки обусловленных частым прохождением циклонов. Полностью дождливых дней бывает в среднем 5- 6 за месяц. Не более 2 в среднем за месяц здесь число дней с температурой в дневное время ниже 9°С и не более 4 дней - со скоростью ветра более 6 м/с. Число дней с грозами в наиболее благоприятный для отдыха период обычно не превышает 15 - 17. Ухудшают условия отдыха в летний период, и иногда существенно, кровососущие насекомые, особенно комары и оводы.
Климатические условия района в целом благоприятны для зимней рекреации, и особенно для рыбалки (подлёдный лов) и охоты. Продолжительность зимы составляет в среднем 213 дней (с 5 декабря по 5 апреля). Для организации зимних видов отдыха благоприятен период с устойчивым смеж​ным покровом, продолжительность которого составляет чаще 130 -135 дней. Примерно в течение такого же времени сохраняется постоянный ледовый покров на водохранилищах, позволяющий осуществлять такой популярный вид отдыха в зимний период, как подлёдный лов рыбы. Неблагоприятно ска​зываются на зимнем отдыхе метели. Количество дней с метелями за зимний период по годами весьма различно и изменяется от 10-15 до 30-35. Чаще они отмечаются в январе и феврале.

Первая половина весеннего периода мало благоприятна для отдыха. В мае возможен приём на открытом воздухе солнечных и воздушных ванн, прогулок, туристических походов, выездов в лес, на рыбалку. Возможен в это время и водный туризм.
Благоприятна для многих видов отдыха первая половина осени, особенно сентябрь. Это время сбора грибов, некоторых ягод. В период «бабьего лета», который продолжается обычно около 10 дней, а иногда и более, особенно благоприятны условия для прогулок в лесу, пешего туризма, пикникового отдыха.
3.4. Водные ресурсы 

(см. ГИС-карту «Водные ресурсы»)

Территория Вяземского района относится к бассейнам двух крупных рек Европейской территории России: р. Волги и Днепра и отличается сравнительно развитой гидрографической сетью. Площадь водосборных бассейнов на территории района соотносится в пропорции: 53% – бассейн р. Волги, и 47% территории – бассейн р. Днепр. Наиболее значительными реками района являются: Вязьма, Осьма и Жижала. 

Первый от поверхности горизонт подземных вод на территории района залегает на глубинах 0,5 – 20 м. Минимальной глубиной залегания отличаются болота и заболоченные низины, глубина первого от поверхности горизонта здесь не превышает 0,5 -1,0 м, чаще – 1,5 м. Воды этого горизонта – мутные, буроватого цвета с болотным запахом, их минерализация – от 0,1 до 0,5 г/л., отличаются они высокой окисляемостью. Представлены чаще в долинах рек и в пределах древних озёрно-ледниковых впадин. Выдержанного водоупора они часто не имеют, вследствие чего водообильность их непостянна. 

Эти воды легко загрязняются, в связи с чем в них нередко можно обнаружить высокое содержание нитрат-иона, органических веществ. Воды этого горизонта, несмотря на высокую опасность загрязнения. достаточно широко используются для водоснабжения местными жителями. Но они не могут являться надёжным источником водоснабжения в силу непо​стоянного режима, малой водообильности, легкой загрязняемости.
Воды аллювиальных и озёрно-ледниковых равнин приурочены к надпоймен​ным террасам и отложениям древних озёр, поверхность которых по высоте обычно незначительно отличается от поверхности террас. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, чаще мелко - и среднезернистыми песками с прослоями супесей, суглинков и реже глин, в основании этих пород нередки песчано-гравийные отложения. Преобладающая мощность водовмещающей толщи – 3- 6 м, редко – более 10 м. Глубина залегания уровня изменяется чаще от 3 до 5 м. Водоупором этих вод служат мореные суглинки московского возраста. Но выдержанного водоупора они часто не имеют, вслед​ствие чего водообильность их непостоянна. Удельный дебит колодцев невысокий - 0,4 л/с. воды гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0.2-0.7 г/л. В ряде мест в химическом составе увеличивается содержание ионов хлора, сульфатов и возрастание минерализации до 0.9 -1.2 г/л. Воды легко подвергаются поверхностному загрязнению, в связи, с чем нередко имеют повышенное содержание нитрат-ионов, органических веществ. Разгрузка происходит в реки. Практическое значение этих вод невелико из-за локальности распространения, низкой водообильности и подверженности загрязнению.

Грунтовые воды в водно-ледниковых отложениях широкого площадного распространения не имеют, Водовмещающие породы представлены разно-зернистыми песками с прослоями суглинков, глин, гравийно-галечного материала. Мощность водоносного горизонта составляет чаще 5-10 м. Водоупором служат обычно суглинки московского возраста. Уровень этих вод залегает обычно на глубине 3-6 м. Водообильность невысокая; удельный дебит колодцев изменяется в основном от 0,01 до 0,04 л/с. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже - кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л, реже до 1,0 г/л. Легко подвергаются загрязнению.

Верховодка в верхнечетвертичных перегляциальных и делювиальных образованиях встречается в основном на междуречных пространствах. Приурочены эти воды чаще к опесчаненным суглинкам, иногда к лессовидным суглинкам, реже – к супесям подстилаемых мореной. Глубина залегания верховодки 1 - 4м. Водообильность низкая, удельные дебиты колодцев составляют 0,01-0,06 л/с. Колодцы, питающиеся этими водами, быстро вычерпываются, уровень восстанавливается медленно. Воды часто сильно загрязнены.
Воды межмореных отложений встречаются на отдельных участках в основном в местах погребённых доледниковых долин. Питание их осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт подтока вод из лежащих ниже водоносных горизонтов. Население использует их редко из-за относительно большой глубины залегания. 
Воды в отложениях карбона вскрыты буровыми скважинами во многих местах и широко используются для водоснабжения населения. Дебит родников составлял в основном 0.5 -1,0 л/сек, достигая в отдельных местах 5 л/сек. Глубина залегания этих вод изменяется в основном от 35 до 70 м. Воды напорные, удельный дебит скважин обычно не превышает 2-4 м3/сек., достигая 5,6 м3/час. Воды удовлетворительного качества, в редких местах имеют повышенную минерализацию.
В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения используют в основном воды Каширского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов карбона, представленных известняками, доломитами с прослойками мергелей, глин, песка.
3.5. Почвенно-земельные ресурсы 

(см.ГИС-карту: «Почвенно-земельные ресурсы)
Формирование рельефа и четвертичных отложений на территории района определяет неоднородность почвенного покрова, который в силу значительной расчлененности современного рельефа и пестроты почвообразующих пород характеризуется как сложный и контрастный. Разнообразие форм ледникового рельефа, различный состав почвообразующих пород, обусловили своеобразие почвенного покрова, который представлен преимущественно двучленными и трехчленными комбинациями почв, в которых они односторонне связаны друг с другом. Причем пестрота почвенного покрова обусловлена как ледниковым морфолитогенезом, так и постледниковыми экзогенными процессами, преимущественно эрозионного типа, которые обозначили древовидно-линейный и округло-пятнистый характер почвенных контуров, имеющих более сложный рисунок и контрастные по составу почвы по сравнению, например, с Гагаринским районом Смоленской области. В целом это привело к усилению неоднородности почвенного покрова, как в автоморфных, так и подчиненных полу – и гидроморфных ландшафтах.

Вся территория района расположена в пределах Средне-Русской возвышенности ее северной Смоленско-Московской части. Перепад абсолютных высот в районе, как было отмечено выше, составляет более 120 метров, от максимальной отметки 319 м в северо-западной части в районе деревень Ломы и Марьино до 190 м. в долинах основных рек, паукообразно дренирующих территорию на все четыре стороны света. Водоразделы имеют сложную конфигурацию. При этом главный водораздел делит бассейны рек Днепр и Волга. 

Преимущественно моренно-холмистый рельеф, глубоко врезанные долины, относительно редкие плоские водоразделы с верховыми болотами питающими верховья рек, создают общий рисунок расчлененной поверхности с неоднородными по гранулометрическому составу почвами. 

Наследие плейстоценового ледникового рельефа и почвообразующих пород, их разнообразие по гранулометрическому и минералогическому составу, мощности отложений, внутрипочвенной и поверхностной каменистости, определяет основные свойства почв и характер их использования в сельском хозяйстве. 

Доминируют среднесуглинистые, реже тяжелосуглинистые покровные отложения, особенно в западной части района. Юго-восточная периферия сложена в основном легкосуглинистыми, местами супесчаными отложениями, которые непосредственно служат почвообразующими породами. 

Покровные суглинки доминируют на всей территории, имеют характерную ореховато-призмовидную структуру, что обуславливает хорошую фильтрацию и в целом благоприятные водно-физические свойства, особенно почв автоморфных позиций рельефа. Супесчаные и песчаные почвы встречаются значительно реже. Иногда они приурочены к долинам рек, но преимущественно к водоразделам.
Существенным фактором дифференциации почвенного покрова является водная эрозия. Крутые борта долин и склонов холмов создают благоприятные условия для водной эрозии особенно на лишенных лесной растительности участках, большая часть которых в прошлом распахивалась. 
Кроме названных важнейшим фактором, меняющим свойства почв и их строение является антропогенный, интенсивность которого нарастала от века к веку. Следствием интенсивного сельскохозяйственного использования почв (по меньшей мере, три четверти территории в той или иной мере подвергались распашке) явилось преобразование почвенных профилей, их морфологии, водно-физических и агрохимических свойств. Эти изменения были настолько сильными, что изменили не только отдельные свойства почв, а и в целом их природный облик, строение почвенного профиля, что обусловило их выделение на уровне антропогенно преобразованных почв с отчетливыми признаками агрогенного преобразования почвенной массы (Классификация …,2004). 

Время формирования большинства почв района протекало в постледниковую эпоху – голоценовый период. В силу этого возраст почв относительно невелик и выражается лишь несколькими тысячами лет, что и определяет в целом молодость большинства почв района. На этом фоне вариабельность биоклиматических факторов в голоцене была относительно слабой, что предопределило характер элементарных почвообразовательных процессов (ЭПА), главные из которых – элювиально-иллювиальная дифференциация профилей почв по подзолистому типу и поверхностное и грунтовое оглеение. Этому способствовали также промывной водный режим, фульвокислотный характер гумуса, его грубый состав, водноэрозионные формы микро- и мезорельефа и т.д. 

Территория района сравнительно однородна по характеру рельефа и почвообразующих пород, абсолютным высотам и почвам. В почвенном покрове преобладают дерново-средне- и сильноподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в понижениях – подзолисто-глеевые почвы. Среднее содержание гумуса – 1,75%. Вся территория в силу близких биоклиматических условий относится к зоне дерново-подзолистых почв, с характерным набором фонообразующих и сопутствующих почвенных типов. Полный список почв Вяземского района представлен в легенде к почвенной карте (табл. 3.5.1).

Таблица 3.5.1 

Легенда к почвенной карте Вяземского района (масштаб 1:50 000)

	№ п/п
	Индекс почв и их комбинаций 
	Название почв (комбинаций почв)

	Однокомпонентный почвенный покров

	1. 
	Пд2
	Дерново-среднеподзолистые

	2. 
	Дг
	Дерново-глеевые

	3. 
	Бн
	Болотные низинные

	4. 
	Бв
	Болотные верховые

	5. 
	Ад
	Аллювиальные дерновые

	Двухкомпонентный почвенный покров

	6. 
	Пд2 + Пдг
	Вариация дерново-среднеподзолистых с дерново-подзолисто-глееватыми

	7. 
	Пд2 + АПд
	Вариация дерново-среднеподзолистых с агродерново-подзолистыми 

	8. 
	Пд2 ++ АПд
	Сочетание дерново-среднеподзолистых с агродерново-подзолистыми

	9. 
	Пд3 ++ Пдг
	Сочетание дерново-сильноподзолистых с дерново-подзолисто-глееватыми

	10. 
	Пд3 + Пд2
	Вариация дерново-сильноподзолистых с дерново-среднеподзолистыми

	11. 
	Пд2 ++ АПд
	Сочетание дерново-среднеподзолистых с агродерново-подзолистыми 

	12. 
	Пдг + Пдгг
	Вариация дерново-подзолисто-глееватых с дерново-подзолисто-глеевыми

	13. 
	Пдг + Дг
	Вариация дерново-подзолисто-глееватых с дерново-глеевыми

	14. 
	Пдг + АПдг
	Вариация дерново-подзолисто-глееватых с агродерново-подзолисто-глееватыми

	15. 
	АПд ++ Пд2 
	Сочетание агродерново-подзолистых с дерново-среднеподзолистыми

	16. 
	АПд + АПдг
	Вариация агродерново-подзолистых почв с агродерново-подзолисто-глееватыми

	17. 
	АПдг •• Дг 
	Мозаика агродерново-подзолисто-глееватых с дерново-глеевыми

	18. 
	АПд ++ АПдг
	Сочетание агродерново-подзолистых почв с агродерново-подзолисто-глееватыми

	19. 
	Бв + Дг
	Вариация болотных верховых с дерново-глеевыми

	20. 
	Дг + Бв 
	Вариация дерново-глеевых с болотными верховыми

	21. 
	Бн + Ад
	Вариация болотных низинных с аллювиальными дерновыми

	Трехкомпонентный почвенный покров

	22. 
	(Пд2 + Пд3) ++ Пдг
	Сочетание вариации дерново-среднепод-золистых и дерново-сильноподзолистых с дерново-подзолисто-глееватыми 

	23. 
	Пд2 + АПдг + Дг 
	Вариация дерново-среднеподзолистых агродерново-подзолисто-глееватых и дерново-глеевых

	24. 
	(Пд2 + Пдг) ++ Пд3
	Сочетание вариации дерново-среднеподзо-листых и дерново-подзолисто-глееватых с дерново-сильноподзолистыми 

	25. 
	Пд3 ++ (Пд2 + АПдг)
	Сочетание дерново-сильноподзолистых с вариацией дерново-среднеподзолистых и агродерново-подзолисто-глееватых 

	26. 
	Пд3 ++ (Пд2 ≈ Пдэ)
	Сочетание дерново-сильноподзолистых с мозаикой дерново-среднеподзолистых и дерново-подзолистых эродированных 

	27. 
	Пдг ++ (Пд2 + АПдг)
	Сочетание дерново-подзолисто-глееватых с вариацией дерново-среднеподзолистых и агродерново-подзолисто-глееватых

	28. 
	Пдг + Пд2 + Пдэ
	Вариация дерново-подзолисто-глееватых с дерново-среднеподзолистыми и дерново-подзолистыми эродированными

	29. 
	Пдг + Пдгг + Дг
	Вариация дерново-подзолисто-глееватых, дерново-подзолистых глеевых и дерново-глеевых

	30. 
	(АПдг + АПд) ++ Ад
	Сочетание вариации агродерново-подзолисто-глееватых и агродерново-подзолистых с аллювиальными дерновыми

	31. 
	АПд ++ (АПдэ~ Пд2) 
	Сочетание агродерново-подзолистых с ташетом агродерново-подзолистых эроди-рованных с дерново-среднеподзолистыми

	32. 
	(АПд ~ АПдэ) + Пд2 
	Вариация ташета агродерново-подзолистых и агродерново-подзолистых эродированных с дерново-среднеподзолистыми

	33. 
	(АПд + АПдг)++ Пд2
	Сочетание вариации агродерново-подзолистых и агродерново-подзолисто-глееватых с дерново-среднеподзолистыми

	34. 
	(АПд ~ Пдг ) ++ Пд2 
	Сочетание ташета агродерново-подзолистых и дерново-подзолисто-глееватых с дерново-среднеподзолистыми

	35. 
	(АПд ≈ АПдэ) ++Пд2 
	Сочетание мозаики агродерново-подзолис-тых и агродерново-подзолистых эродирован-ных с дерново-среднеподзолистыми

	36. 
	(АПд + АПдг) ≈ Пд2
	Мозаика вариации агродерново-подзолистых и агродерново-подзолисто-глееватых с дерново-среднеподзолистыми

	37. 
	(АПд + АПдг) ++Пд3
	Сорчетание вариации агродерново-подзолистых и агродерново-подзолисто-глееватых с дерново-сильноподзолистыми

	38. 
	АПд +Пд2 + Пдг 
	Вариация агродерново-подзолистых, дерново-среднеподзолистых и дерново-подзолисто-глееватых

	39. 
	АПдг +Ад + Бн 
	Вариация агродерново-подзолисто-глееватых, аллювиальных дерновых и болотных низинных

	40. 
	Бн + Дг + Ад
	Вариация болотных низинных, дерново-глеевых и аллювиальных дерновых


Основной фон в районе составляют дерново-подзолистые почвы естественного профиля и агродерново-подзолистые почвы, естественный профиль которых изменен в процессе сельскохозяйственного использования. Причем почв с антропогенно преобразованным профилем по отношению к естественным больше. Особенно в центральной части района вокруг Вязьмы, где распаханность в прошлом и настоящем составляет до 90%. В настоящее время темпы сокращения пахотных площадей по сравнению с последним десятилетием 20 века уменьшились, но процесс продолжается, в связи с чем до сих пор отмечается рост залежных почв. 

Таким образом, среди агрогенно преобразованных почв есть сравнительно молодые залежи и почвы, используемые под пропашные культуры и так называемые старопахотные. В старопахотных почвах на фоне естественного профиля четко проступают черты прошлого окультуривания в виде относительно мощного гумусового горизонта (~20 см), ровной границы горизонта А1 и подплужной подошвы, а также припаханного подзолистого горизонта А2 (Е), который местами отсутствует. Содержание гумуса в таких почвах в основном невысокое, ниже среднего, при низком содержании подвижных форм калия и фосфора. Связано это с недостаточным внесением в почвы сельхозугодий органических и минеральных удобрений. Диагностика этих почв сравнительно легко реализуется при дешифрировании космических снимков. 

Как правило, все агродерново-подзолистые почвы (АПд) приурочены к населенным пунктам (включая заброшенные), а также дорогам – земельным артериям района в прошлом и настоящем. Химические и физические свойства АПд в силу их длительного окультуривания более благоприятные, по сравнению с естественными дерново-подзолистыми почвами (Пд). Однако для сохранения высокого плодородного фона в этих почвах требуется постоянное внесение органических и минеральных удобрений, что при современном состоянии сельского хозяйства в районе, постоянном падении численности КРС, дороговизны удобрений, просто не реально.

Типичные дерново-средне- и сильноподзолистые почвы встречаются в основном в лесных массивах, представленных смешанными хвойно-лиственными породами. Причем все это вторичные леса, хвойные компоненты которых на протяжении многолетней истории развития района постоянно вырубались и осваивались под пашню. В силу этих причин на большей части лесных массивов в настоящее время господствуют мелколиственные породы. В редких местах, где в течение длительного времени преобладали хвойные породы, почвы в настоящее время в основном дерново-сильноподзолистые.

Следует отметить, что современные лесные массивы не представляют собой в почвенном отношении однородных контуров. В прошлом они интенсивно распахивались, неоднократно превращались в залежи и сохранили до наших дней признаки окультуривания. Отсюда в почвенном покрове лесных массивов доминируют сложные двух- и трехкомпонентные комбинации, в которых агродерново-подзолистые почвы либо присутствуют в качестве самостоятельного компонента, либо составляют в почвенном покрове менее 5%, что не дает оснований для включения их в комбинации или выделения в качестве самостоятельных ареалов.

Достаточно характерны для района эродированные почвы. Обычно они имеют слабую степень эрозии и приурочены к крутым бортам речных долин и склонам округло-пятнистого моренно-холмистого рельефа. Общая высокая расчлененность территории способствует усилению эрозии при длительном использовании под пропашные культуры. Как правило, эродированные почвы не образуют сплошных площадей и входят составной частью к комбинации почв.

Наряду с вышеназванными почвами автоморфного ряда в районе широко распространены почвы различных стадий гидроморфизма (оглеения). От поверхностно- и грунтовоглееватых, до грунтово-глеевых, дерново-глеевых, эутрофных и олиготрофных торфяников и аллювиально-болотных почв. Эти почвы формируются в условиях ослабленного дренажа: 

· на плоских поверхностях холмисто-моренной равнины (верховые болота – олиготрофные торфяники);

· в понижениях рельефа открытого и полузакрытого типа (эрозионные формы рельефа – ложбины, промоины, западины и пр.);

· при близком залегании грунтовых вод;

· в редких случаях тяжелого механического состава почв, препятствующего внутрипочвенному дренажу. 

Большинство этих почв используется как сенокосные угодья и пастбища, но часть из них окультурена и до сих пор сохраняет свой потенциал как старозалежные земли. Торфяные почвы встречаются в основном небольшими участками, как в поймах рек, так и на водоразделах. 
Мелиорированных (осушенных) почв в районе сравнительно мало. Они представляют собой высоко кормовые угодья, использование которых возможно и при выращивании овощных культур.

Несмотря на значи​тельные площади занятые в той или иной мере увлажнёнными почвами, в целом они отличаются достаточно высоким потенциальным плодородием (легко- среднесуглинистый лессовидного характера гранулометрический состав, минеральный резерв в виде моренных пылеватых суглинков и покровных отложений, хороший дренаж на фоне расчлененного рельефа и т.д.). Учитывая эти показатели почвы Вяземского района по своему каче​ству, с учётом экономических факторов и инфраструктурных особенностей территории, можно отнести к одним из лучших в Смоленской области.
Структура почвенного покрова (СПП) района довольно сложная как по характеру комбинаций, так и номенклатуре входящих в них почв, о чем говорилось при описании факторов почвообразования. При этом состав компонентов в комбинациях, более однообразный. 

В почвенном покрове представлены простые и сложные, контрастные и слабоконтрастные мезо- и микрокомбинации почв связанные с рельефом и пестротой почвообразующих пород:

· Сочетания и вариации почв – комбинации почв обусловленные мезоформами рельефа. Почвы связаны между собой односторонне, от автономных к подчиненным. Сочетания характеризуют контрастные почвы в комбинации, а вариации – слабоконтрастные.

· Комплексы и пятнистости почв – комбинации почв, обусловленные микроформами рельефа. Почвы взаимосвязаны между собой. Комплексы характеризуют контрастные почвы в комбинации, а пятнистости – слабоконтрастные.

· Мозаики и ташеты почв – комбинации почв, обусловленные пестротой почвообразующих пород, эрозией, поверхностной и внутрипочвенной каменистостью, степенью антропогенной освоенности и др. причинами. Почвы, как правило, жестко не связаны между собой. Мозаики характеризуют контрастные почвы в комбинации, а ташеты – слабоконтрастные.

В легенде к карте (табл. 1) на территории района описаны простые двучленные и сложные трехчленные комбинации почв. Фоновым (первым) компонентом в этих комбинациях выступают в основном дерновосредне- и сильноподзолистые, агродерново-подзолистые, дерново-подзолисто-глееватые и агродерново-подзолисто-глееватые почвы. Именно эти почвы автономных элементов рельефа образуют разного генезиса комбинации с другими почвами полугидроморфного и гидроморфного ряда, формируя древовидно-эрозионные мезоструктуры на всей территории района, представленные преимущественно контрастными комбинациями почв – сочетаниями. 

Кроме древовидно-эрозионных мезоструктур в условиях холмисто-моренного рельефа типичны округло-пятнистые мезоструктуры, в которых также доминируют сочетания контрастных между собой почв.

3.6. Растительность 

Согласно лесорастительному районированию территория Вяземского района расположена в южной по​лосе подзоны смешанных лесов зоны хвойно-широколиственных лесов и от​носится к одному хвойно-широколиственному лесохозяйственному округу. Растительный покров района представлен более 1100 видами диких и культур​ных растений.

Лес – один из основных средообразующих компонентов природы этого района. Лесистость района – 47,2%, запасы древесины – 25,5 млн. куб. м (1998 г.). Очень важны их экологические функции, особенно свя​занные с обеспечением чистоты поверхностных и подземных вод. Достаточ​но высок их рекреационный потенциал. Леса района богаты грибами, ягода​ми, в них произрастает более 40 видов лекарственных растений. Коренные леса на большей части данной территории были представлены елью с небольшой примесью широколиственных пород - дуба, липы, реже ясеня. По сырым местам чаще господствовала осина с примесью ели, реже других пород. Коренные леса в основном были вырублены здесь ещё в XVIII веке, а к концу XIX века практически полностью были уничтожены. К началу про​шлого века лесов оставалось здесь немного. Тенденция зарастания этой территории древесно-кустарниковой расти​тельностью обозначилась с начала Великой Отечественной войны и сохраня​лась на протяжении многих десятилетий, заметно усилившись в ходе «реформенных преобразований» последних десятилетий. 
3.7. Ресурсно-рекреационный потенциал

(см. ГИС-карту «Ресурсно-рекреационный потенциал»)

Развитие рекреационного кластера района может существенно повысить его вклад в экономику и, в конечном счёте, улучшить социально-экономические условия жизни населения. 

Согласно генетической классификации все рекреационные ресурсы Вяземского района делятся на две основные группы: природную и социогенную. К природным рекреационным ресурсам относятся имеющие рекреационную ценность природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, акватории, растительность и т. п.). К социогенным (т. е. созданным человеком) – культурно-исторические памятники, архитектурные объекты, уникальные технические сооружения, поселения и т. п. Необходимо отметить, что район обеспечивает рекреационными ресурсами не только свое население, но и жителей Московской агломерации. Рекреационное обслуживание населения Московского столичного региона (МСР) может стать ещё одной и весьма перспективной специализацией района. В «суете городов и в потоках машин» миллионы людей всё более нуждаются в общении с природой, не затронутой всепоглащающим прогрессом. Индустрия туризма и отдыха во многих странах, традиционно развивающих этот вид непромышленной экономики, приносит многомиллиардные доходы.

Помимо традиционных для района отраслей хозяйства, близость к Москве и Московской области, наличие тесных транспортных, экономических и культурных связей стимулирует интенсивное развитие туристско-рекреационной деятельности на его территории. С начала 1990-х, когда Вяземский район всё более превращается в «зону отдыха» жителей Московской столичной области, в результате чего многие уже относят его территорию к дальнему Подмосковью. Здесь активно ведется строительство дач, коттеджей, ведомственных домов отдыха.

Исходной категорией для планирования устойчивой рекреационной деятельности в районе является ресурсно-рекреационного потенциал ее территории. Его основные структурные элементы:

• природный комплекс, включающий возобновляемые природные ресурсы, ландшафты, особо охраняемые территории различного статуса (ООПТ), включая памятники природы;

• историко-культурное наследие;

• собственно рекреационная инфраструктура.
Различные виды туризма сегодня, а тем более в течение ближайшей перспективы, в различных регионах нашей страны получают всё большее развитие. К привлекательным объектам туристских маршрутов наряду с уникальными природными ландшафтами, экологически чистыми и особо охраняемыми природными территориями, относятся также памятники истории и культуры. Их размещение во многом предопределяет планировочную организацию районов туризма, одной из главных задач которой является разработка мероприятий по охране памятников истории, культуры и архитектуры. При этом существенное значение имеет охрана природного окружения этих памятников; их сохранность зависит от состояния соответствующих ландшафтов. В этой связи становится необходимой организация зон охраны объектов природного и культурного наследия. 

Предложение туристских услуг Вяземского района базируется на уникальных по красоте и разнообразию ландшафтах, экологически чистых и территориях, природном наследии, включая краснокнижные виды растений и животных. В этом случае открываются возможности для развития экологического туризма, на который имеется постоянно возрастающий спрос, как в России, так и за рубежом. Экологический туризм более всего благоприятствует сохранению природы, цель которого максимальное приближение человека к дикой природе при минимально необходимом комфорте без существенных физических нагрузок. Такой туризм не требует строительства дорогостоящих баз и кемпингов, что способствует сохранению природной среды.


Цели развития экотуризма:

1. Снижение противоречий между существующим уровнем развития туризма и природной (или культурной) средой;

2. Увеличение доходов местных сообществ, создание новых рабочих мест;

3. Вклад в финансирование охраняемых территорий;

4. Компенсация за неустойчивое природопользование;

5. Улучшение позиций охраняемых территорий на региональном уровне;

6. Экологическое образование посетителей.

Наибольший интерес для посетителей района с познавательными целями будут иметь уникальные возможности наблюдения и фото-, киносъемок редких, экзотичных животных и растений, в том числе и для туристов из западных стран. 

Вяземский район по своему географическому положению в центре ЕТР, относительной доступности для соответствующего контингента туристов из Западной Европы представляет большой интерес. Подобный туризм предусматривает изучение живой природы, в том числе млекопитающих. Одним из перспективных, в этом плане, направлений является изучение видового разнообразия и количественных характеристик млекопитающих. Основными видами экологически мягкого туризма должны стать научный и познавательный. Главная цель познавательного туризма - духовное и эстетическое развитие человека посредством приобщения его к природно-культурным ценностям. 

Важным, и всё ещё недостаточно освоенным на сегодняшний день, остаётся ресурсно-рекреационный потенциал биосферных ресурсов включающий: «информационные ресурсы» особо охраняемых территорий (государственные заповедники и ключевые орнитологические территории, природные и природно-хозяйственные парки, заказники, генетические резерваты и многочисленные памятники природы. В пределах ООПТ района имеются хорошие природные условия для развития эколого-познавательного туризма. Не последнее место при оценке их ресурсно-рекреационного потенциала занимает и высокий уровень их изученности. Приоритетными задачами туризма на охраняемых территориях всегда должны быть: 

( охрана природы,

( улучшение качества жизни местного населения,

( усовершенствование туристического продукта и услуг. 

Наличие на территории района автомобильных дорог 2-4 категории, некатегорийных дорог и троп позволяют организовывать на ее территории авто-мото-вело путешествия различной категории сложности и массовые прогулки на велосипедах. 
В результате анализа ресурсно-рекреационного потенциала района были выявлены ресурсы, которые в настоящее время не могут быть отнесены к уже ставшим традиционными, массовыми видами отдыха «на природе». Все эти виды туризма и отдыха нами отнесены к эксклюзивным видам (см. ГИС-карту «Ресурсно-рекреационный потенциал»). Эти виды в течение ближайшей перспективы могут внести существенный вклад в диверсификацию формирующегося рекреационного кластера района и привлечь дополнительно рекреантов не только столичного, но и из соседних регионов России.

В последние годы среди видов туризма становится весьма популярным спортивно-охотничий туризм. Вяземский район обладает большими возможностями для организации и развития этого вида рекреации. Оценка запасов охотничье-промысловых животных области выполнена на основе зимнего учёта 2007г. При этом выявлены ареалы максимальной концентрации копытных (кабана, косули, лося) и пушных животных, масштабы освоения этого потенциала, а также зоны перспективные для спортивно-промысловой охоты на пушных животных (см. рис.1.). Общая численность животных, например, на территории охотхозяйства «Смоленское» составляет: лосей – 190; оленей – 320; кабанов – 700; косуль – 50; ланей – 50; зайцев – 400; куниц – 60; лис – 80; ондатр – 130, бобров – 60, волков – 20, глухарей –100, тетеревов – 180, уток –1200. 

Организация спортивной охоты может проводиться в районах с высокой плотностью конкретной дичи и с учетом динамики ее численности.

Ресурсы животного мира, представляющие интерес для туристического и рекреационного бизнеса, включают охотничьи и рыбные ресурсы, а также особо охраняемые редкие и исчезающие виды, встречи и наблюдения за которыми возможны в регионе.                                                                         

Рис.3.7.1.
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С целью анализа особенностей ресурсно-рекреационного потенциала оценки перспектив и масштабов его освоения нами была построена соответствующая карта, на которой визуализированы практически все значимые данные, необходимые для решения поставленных задач. В легенде карты отражены особенности биосферных ресурсов района, информация об объектах историко-культурного наследия и рекреационной инфраструктуры. Кроме этого карта содержит данные о потенциале возобновляемых природных ресурсов района, имеющих рекреационное значение, сведения о краснокнижных видах животных и растений. 

Фоном на карте «Ресурсно-рекреационный потенциал» показаны элементы и характеристика основных ландшафтов: леса, переуважнённые территории, агроландшафты и другие слабозалесённые территории, озёра и т.п. Переувлажнённые территории рассматриваются нами как потенциальные районы освоения нелесных ресурсов (лекарственных растений), а также - как места обитания многих ценных видов животных и растений, занесенных в Красные книги Мира, России и Смоленской области. 

Актуальной на сегодняшний день остается проблема охраны и воспроизводства ресурсно-рекреационного потенциала, которое включает:

( изучение, составление каталогов, карт, буклетов, альбомов

( развитие собственно рекреационной и социально-рекреационной инфраструктуры.

Воспроизводство и вовлечение в оборот ресурсно-рекреационного потенциала для ряда регионов страны, в том числе и Вяземского района, имеет важное экономическое и социально-экологическое значение. От уровня и масштабов развития рекреационной сферы напрямую зависит качество окружающей среды и благополучие широких слоев населения.
3.8. Оценка экологической ситуации

(см. ГИС-карту «Экологическая ситуация)

К сожалению, ГИС-карта «Экологическая ситуация», в связи с отсутствием необходимой информации по состоянию воздушного бассейна района, подземных вод, почв, данных по наличию или отсутствию санитарно-защитных зон вокруг экологически опасных предприятий и объектов, пока находится «в работе». На основании анализа имеющихся данных и экспертной оценки состояния территории района в результате её обследования, получен предварительный вывод о том, что экологическая ситуация в целом, на большей части территории района, удовлетворительная. Это особенно заметно в сравнении с другими районами Смоленской и тем более Московской областей. Однако, г. Вязьма, как было установлено, является не только административным и промышленным центром района, но и – центром Вяземского экологически проблемного ареала (см. рис.3.8.1.), как территории с напряжённой экологической ситуацией. Данный вывод сделан в результате комплексного анализа состояния воздушного и водного бассейнов, оценки воздействия на окружающую среду выбросов и сбросов предприятий и экологически опасных объектов района, выявленного несоответствия размеров их санитарно-защитных зон (СЗЗ) существующим нормативам, а также – отсутствие в ряде случаев СЗЗ как таковых. Эти и другие отрицательные тенденции, выявленные в развитии района, в течение ближайшей перспективы могут, при недостаточном к ним внимании со стороны руководства, существенно скорректировать имидж Вяземского района, как экологически чистой территории, свободной от острых экологических проблем. 

Общий выброс загрязняющих веществ от стационарных источников по данным статотчетов 2-ТП (воздух) – 3,361 тыс. т, в том числе: твердые – 0,418 тыс. тонн, диоксид серы – 0,484 тыс. тонн, оксид углерода – 1,945 тыс. тонн, оксиды азота – 0,226 тыс. тонн, углеводороды – 0,081 тыс. тонн, ЛОС – 0,192 тыс. тонн, прочие – 0,015 тыс. тонн.

Поступило на очистные сооружения 3,846 тыс. тонн загрязняющих веществ, уловлено- 3,595 тыс. тонн, утилизировано – 3,008 тыс. тонн. 

Рис.3.8.1..

Вяземский проблемный ареал
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Состояние воздушного бассейна. (см. Рис.3.) Наибольшее влияние на атмосферный воздух оказывают следующие предприятия:

· ОАО «Юкар-Графит», выброс в атмосферу составляет 1,366 тыс. тонн;

· Локомотивное депо Вязьма Смоленское отделение Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», выброс в атмосферу – 0,535 тыс. тонн;

· ОАО «Вяземский машиностроительный завод», выброс – 0, 349 тыс. тонн;

· Вяземский завод ЖБШ – филиал ОАО «РЖД», выброс – 0,235 тыс. тонн.

· Вяземский кожевенный завод – данные отсутствуют;

· Завод синтетических продуктов – данные отсутствуют.
Состояние водного бассейна (см. Рис.3.) (поверхностные и подземные воды) (см. Рис.3.). Забрано пресной воды из природных водных объектов для использования всего – 12,38 млн. куб. м, в том числе: из поверхностных источников – 3,7 млн. куб. м, из подземных – 8,68 млн. куб. м. При этом использовано пресной воды – 11,64 млн. куб. м., а сброшено сточных вод в природные поверхностные водные объекты – 9,18 млн. куб. м, в том числе: без очистки – 3,02 млн. куб. м, и – 6,16 млн. куб. м. недостаточно очищенных и неочищенных вод. 

В водные объекты сброшены следующие загрязняющие вещества: БПК полн. – 0,26 тыс. тонн, взвешенные вещества – 0,2 тыс. тонн, сульфаты – 0,38 тыс. тонн, азот аммонийный – 79,77 тонн, нитраты – 1,27 тонн, СПАВ – 2,69 тонн, хлориды – 0,42 тыс. тонн.
Отходы производства и потребления. Согласно отчетам 2-ТП (отходы) в 2003 году на территории района образовалось 98054,505 тонн отходов производства и потребления, из них:

1 класса опасности – 1,584 т;

2 класса опасности – 172,715 т;

3 класса опасности – 866,727 т;

4 класса опасности – 12995,729 т;

5 класса опасности – 84017,750 т.
В 2008 году количество твердо-бытовых и промышленных отходов составило 140000 м3
На собственных предприятиях использовано 73146,950 т; обезврежено – 439,602 т; передано для использования и обезвреживания другим организациям – 13387,157 т; размещено на свалках ТБО – 7817,738 т. 
На территории района имеются свалки:

· общегородская свалка в урочище Комягино, вместимостью 1000 тыс. куб. м. Накоплено отходов за предыдущие годы – 700 тыс. куб. м., обслуживает свалку ООО «Благоустройство» - в настоящее время закрыта;

· свалка отходов ОАО «Юкар-Графит» в урочище Комягино, на территории общегородской свалки, вместимостью 25 тыс. куб. м. Общее количество накопленных отходов 20 тыс. куб. м., обслуживает свалку ООО «Благоустройство- в настоящее время закрыта;

· свалка ТБО льнокомбината на территории общегородской свалки, обслуживает свалку ООО «Благоустройство».
Несанкционированные свалки:
· свалка в деревне Успенское, 1998 год, её площадь – 2 га, вместимостью 1,5 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0,1 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Петино, возникла в 1998 году, её площадь – 1 га, вместимостью 1 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0,1 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Бели, 1998 год, её площадь – 1 га, вместимость – 2 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0,15 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Шуйское, 1998 год, её площадь – 0,5 га, вместимостью 2 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0,2 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Ломы, 1998 год, площадью 0,06 га, вместимостью 1 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0,12 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Царево Займище, 1998 год, площадью 0,5 га, вместимостью 1 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0, 2 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Теплушка, 1998 год, её площадь 2,2 га, вместимостью 2 тыс. куб. м., количество накопленных отходов – 0, 2 тыс. куб. м;

· свалка в пос. Семлево, площадью 0,5 га, с количеством накопленных отходов – 3 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Лосьмино, площадью 0,5 га, с количеством накопленных отходов – 1,2 тыс. куб. м;

· свалка в пос. Андрейково, площадью 0,5 га, с количеством накопленных отходов – 2 тыс. куб. м;

Рис.3.8.2.
Место Вяземского проблемного ареала 
среди других районов области (по объему выбросов и сбросов)
· свалка в деревне Мясоедово, 1998 году
, её площадь 3 га, вместимость 5 тыс. куб. м, количество накопленных отходов – 2 тыс. куб. м; 
· свалка в деревне Марщинка, 1998 год, площадь 3 га, вместимость 5 тыс. куб. м, количество накопленных отходов – 2 тыс. куб. м;

· свалка в деревне Тихоново, 1998 год, площадь 3 га, вместимость 5 тыс. куб. м, количество накопленных отходов – 2 тыс. куб. м;

· свалка завода ЖБШ, расположенная в 2-х км от г. Вязьма. Количество накопленных отходов – 0,05 тыс. куб. м;

· свалка ОАО «Завод синтетических продуктов», вместимостью – 32,4 т, количество накопленных отходов – 4,0 т;

· иловые карты МП «Водоканал», количество накопленных отходов – 3 тыс. т;

· свалка Дистанции гражданских сооружений, вместимостью 3,1 тыс. куб. м;

· иловые карты завода ЖБШ, вместимостью 615 куб. м, количество накопленных отходов – 100 куб. м;

· свалка завода ЖБИ - количество накопленных отходов – 0,5 тыс. куб. м;

· свалка ОАО «ВКП-ЛТ».
Дальнейшее развитие района и связанное с ним крупномасштабное строительство и газификация неизбежно приведут к освоению больших объёмов земляных работ. Из десятков захоронений животных, павших от сибирской язвы, в материалах СТП района, удалось достаточно приблизительно определить местоположение не более 65%, так как координаты остальных – не известны. К сожалению, эта инфекция геологической среды не имеет срока давности. В этой связи контроль, в том числе и микробиологический, земляных работ, особенно для проблемных участков, крайне необходим.
4. Транспорт. Анализ транспортного комплекса

         Вяземский район расположен в восточной части Смоленской области и граничит с соседними районами: на северо-западе – с Жирковским, на севере – с Новодугинским, на северо-востоке – с Гагаринским, на юго востоке – с Темкинским, на юге – с Угранским, на юго-западе – с Дорогобужским, на западе – с Сафоновским районами.

         Транспортная инфраструктура района включает два вида транспорта – железнодорожный и автомобильный, причем основная доля в грузовых и пассажирских перевозках приходится на автомобильный транспорт.

         По территории района проходит международный транспортный коридор №2 «Транссиб» в направлении: Западная и Центральная Европа – Беларусь – центральные регионы России – Поволжье – Урал – Сибирь – Дальний восток – страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

          В состав коридора входит участок железнодорожной магистрали Москва-Смоленск-Брест Смоленского отделения Московской железной дороги и автомагистраль федерального значения М-1 «Беларусь». 

          Районный центр – город Вязьма – является крупным транспортным узлом, расположенным на пересечении международного транспортного коридора с меридиональными транспортными путями, включающими железнодорожные направления Ржев-Вязьма-Брянск и Вязьма-Калуга-Тула, а также автомобильные дороги межрегионального значения Р-134 Смоленск-Вязьма-Ржев и Р-132 Вязьма-Калуга. Указанные  автодороги составляют один из внутренних транспортных коридоров Центрального Федерального округа, связывающих северо-западные регионы с центральными и восточными в обход Московского транспортного узла. Вяземский транспортный узел играет роль  важнейшего перераспределительного транспортного узла не только Смоленской области, но и Центрального Федерального округа.

          Системой железнодорожного и автомобильного сообщения Вязьма хорошо связана со столицей Российской федерации – Москвой, областным центром – Смоленском, центрами соседних областей – Брянском, Калугой, Тулой, Тверью, центрами соседних районов Смоленской области.

         Через Вязьму проходят дальние пассажирские и скоростные поезда, связывающие Москву с городами Беларуси, странами Центральной Европы, Прибалтикой, Калининградом.

          Характеристика транспортной инфраструктуры по видам транспорта приведена ниже.

4.1. Железнодорожный транспорт

          Протяженность железных дорог общего пользования на территории Вяземского района составляет 139 км, в том числе:

          Двухпутный участок Туманово-Вязьма-о.п.273км (магистральная железная дорога Москва - Минск) протяжением 70км.  Обслуживается электрической тягой, оборудован автоблокировкой. Имеются внеклассная сортировочная  станция Вязьма; 4 промежуточные станции - Туманово и Семлево 4 класса, Мещерская и Гредякино 5 класса; остановочные пункты Комягино, Подъелки, Зубаревка, Ст.Деревня, Золотаревка,  Ждановка, 273 км, 218 км.

          Однопутный участок Касня-Вязьма-Исаково протяжением 47 км.. Обслуживается тепловозной тягой, оборудован автоблокировкой. На территории района расположена одна грузовая станция 2 класса Вязьма-Брянская, промежуточная станция 2 класса Вязьма-Новоторжская, 4 станции 5 класса – Касня, Фомкино, Пыжовка и Исаково, остановочные пункты 232 км, Меркучево, Новое село, Кокорево, 3 км, 5 км, 11 км, 18 км, 22 км.

         Однопутный участок Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница протяжением 22 км.  Обслуживается тепловозной тягой, оборудован диспетчерской сигнализацией. Помимо грузовой станции Вязьма-Брянская на участке расположены станции 5 класса Колозовка и Лосьмино, остановочный пункт 9 км.

          Коэффициент использования мощности на двухпутных линиях колеблется от 0,77 до 0,83 (при нормативно допустимом 0,91), на однопутных линиях составляет от 0,10 до 0,54.

         Вяземский железнодорожный узел – крупнейший в структуре Смоленского отделения Московской железной дороги - обслуживает пассажирские перевозки по направлениям Москва - Брест, Санкт-Петербург – Брянск, Санкт-Петербург – Калуга и грузовые на Москву, Бекасово, Поварово, Смоленск, Брянск, Калугу, Ржев.  Максимальная скорость пассажирских поездов на отдельных участках составляет 140 км/час.

          По характеру работы Вяземский железнодорожный узел является транзитным со сравнительно небольшой местной грузовой работой.

          На станции Вязьма осуществляется стыкование двух видов тока: с запада, со стороны Смоленска, главный ход электрифицирован, напряжение 25 кВ, ток переменный; с востока, со стороны Москвы, постоянный ток, напряжение 3 кВ. С севера подходит неэлектрифицированная однопутная линия от Ржева, с юга – неэлектрифицированные однопутные линии со стороны Калуги и Брянска (разветвляются на станции Вязьма-Брянская).          

          Станция Вяземская производит сортировку, прием, отправление, пропуск пассажирских и грузовых поездов, а также работы, связанные с грузовой деятельностью станции. Со станции отправляются в основном изделия из цветных и черных металлов, минерально-строительные материалы, а прибывают каменный уголь, нефтяные и минерально-строительные грузы.

          Станция располагает мощными погрузо-разгрузочными, сортировочными и складскими комплексами по переработке различных грузов. На станции имеются: пассажирский парк, три приемо-отправочных парка, сортировочно-отправочный парк, грузовой двор, локомотивное депо по обслуживанию электровозов, пункт технического обслуживания тягового подвижного состава. На станции имеется железнодорожный вокзал, одна высокая и четыре низкие пассажирские платформы,          

          В состав Вяземского узла, кроме станции Вяземская, входят также станции Вязьма-Новоторжская и Вязьма-Брянская. 

          Станция Вязьма-Новоторжская обслуживает предприятия и население города Вязьма, осуществляя грузовые и пассажирские операции. Со станции отправляются: лом черных металлов, зерно, хлебные грузы, комбикорма, лесные и строительные грузы, промтовары; а прибывают: каменный уголь, нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, зерно и хлебопродукты, лесные грузы.

          Станция Вязьма-Брянская, в основном, обслуживает горнообогатительный комбинат.

          Средства связи по движению поездов – автоблокировка, кроме направления Вязьма-Занозная, которое оборудовано диспетчерской сигнализацией.

          Весовая норма скорых пассажирских поездов составляет на участке Можайск-Вязьма-Смоленск 1400 тонн, на участке Осуга-Вязьма-Занозная – 1100 тонн. На участке Вязьма-Муратовка пассажирского движения нет.           

          Пассажирские и грузовые перевозки в целом по области обеспечивает Смоленское отделение Московской железной дороги.

     Таблица 4.1.1
Размеры движения на подходах к г.Вязьма за 2000 и 2007 годы 
в парах поездов в сутки                                                                         

	№

п/п
	Наименование

Участка
	Годы
	Грузовых
	Пассажирских
	Всего

	
	
	
	
	дальних
	пригор.
	

	1
	Осуга (Касня)-Вязьма-Новоторжская
	2000

2007
	9

1
	-

-
	2-3

2
	11-12

3

	2
	Вязьма-Занозная (Волоста-Пятница)
	2000

2007
	13

1
	13

2
	2

2
	28

5

	3
	Можайск (Туманово) –Вязьма
	2000

2007
	41

29
	30

27
	4-18

14
	75-89

70

	4
	Вязьма-Смоленск (Семлево)
	2000

2007
	41

27
	28

26
	9

5
	78

58

	5
	Калуга (Исаково) -Вязьма-Брянская
	2000

2007
	5

1
	1

-
	3-7

5
	9-13

6


          Общее количество грузовых и пассажирских перевозок уменьшается. Так, число отправляемых пассажиров уменьшилось по сравнению с 2000 годом с 651,7 до 414,5 тыс.чел. Связано это как с опережающим развитием автомобильного транспорта, так и с высокими тарифами на железнодорожном транспорте.

          Помимо основных железных дорог в районе имеется целый ряд подъездных путей, примыкающих к станциям Вязьма, Вязьма-Брянская, Вязьма-Новоторжская и Гредякино.

          На пересечении железных дорог с автодорогами функционируют искусственные сооружения и железнодорожные переезды. На подходе железной дороги Вязьма-Ржев к магистральной железной дороге Москва-Смоленск-Минск существует железнодорожная развязка, обеспечивающая возможность движения по линии Ржев – Калуга без пересечения маршрутов. На пересечении с автодорогой федерального значения железных дорог Москва-Минск (254км) и Касня-Вязьма-Исаково (235км) построены автодорожные путепроводы 
Таблица 4.1.2
Список переездов через магистральные железнодорожные пути на 01.01.08 г.

	№

Пп
	Местоположение
	Охраняемый,

неохраняемый
	Частота движения 

в сутки

	1
	ст.Туманово 209км
	неохраняемый
	126

	2
	ст.Мещерская 223км 
	-«-
	126

	3
	ст.Вязьма 242км 
	-«-
	126

	4
	Вязьма-Семлево 249км 
	охраняемый
	126

	5
	ст.Касня 236км 222м
	неохраняемый
	7

	6
	Касня-В.Новоторжская 249км
	-«-
	7

	7
	Касня-В.Новоторжская 252км
	-«-
	7

	8
	В.Новоторжская-Вязьма 258км
	неохраняемый
	7

	9
	В.Новоторжская-Вязьма обводная ветвь 3км
	-«-
	7

	10
	О.п.Городок 11км
	-«-
	1

	11
	О.п.Шиманово 18км
	-«-
	1

	12
	Вязьма-В.Брянская 4км
	охраняемый
	7

	13
	ст.Вязьма –Брянская 2км
	неохраняемый
	7

	14
	ст.Вязьма 245км
	-«-
	126

	15
	ст.Гредякино 255км
	-«-
	126

	16
	ст.Семлево 267км
	-«-
	126


           Кроме того в г.Вязьма существует ряд неохраняемых переездов на пересечении городских улиц с подъездными путями к промышленным предприятиям города.

4.2.    Трубопроводный транспорт

          В настоящее время по территории Андрейковского и Степаниковского поселений Вяземского района проходят трубопроводы, транспортирующие газ высокого и низкого давления. Строительство газопровода высокого давления Вязьма – Темкино ведется на территории Исаковского и Степаниковского поселений. 

4.3 .   Автомобильный транспорт

          Другим важнейшим видом транспорта  является автомобильный транспорт.

          Конфигурация дорожной сети Вяземского района отражает сложившиеся хозяйственные связи района. Основу ее составляет дорога федерального значения М-1 «Белару сь», пересекающая территорию в широтном направлении, и дороги регионального значения Смоленск - Вязьма - Зубцов (Р-134), Вязьма –Калуга – Тула -  Рязань (Р-132),  Холм-Жирковский – Вязьма,  Вязьма – Темкино.

          Как и дорога федерального значения, основные дороги регионального значения. сходящиеся узлом в районном центре, обеспечивают внешние связи района – внутриобластные и межрегиональные. Опорную сеть автодорог общего пользования дополняют дороги регионального и местного значения, осуществляющие внутрирайонные связи.

          Общая протяженность автодорог составляет  573,8 км, в том числе дорога федерального значения   70  км, дороги регионального значения 333 км, дороги местного значения 170,8 км. Кроме того, в районе существует  230 км бесхозных дорог.

          Техническая категория дороги федерального значения – I, дорог регионального значения – III-IV,  дорог местного значения   -  IV- V. Дорога федерального значения имеет земляное полотно шириной 18м, асфальтобетонное покрытие шириной 12м, дороги регионального значения – земляное полотно шириной 10 – 12м, асфальтобетонное покрытие шириной 6-7м. 

          Плотность дорог общего пользования составляет          км/1000 кв.км, в том числе плотность дорог федерального значения       км/1000кв.км. Практически все дороги общего пользования (99,2) имеют твердое покрытие, в том числе протяженность дорог с усовершенствованным покрытием составляет 80,9%.    

 Таблица 4.3.1
 Характеристика автодорог общего пользования на 1.01.2008 г. 
по данным СО ГУП «Вяземского ДРСУ»

	№

п/п
	Наименование

автодороги
	Про-

тяж.

км
	Категория
	Тип покрытия

	
	
	
	III


	IV
	V
	а/б, ц/б
	гра-

вий
	грунт

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
	Смоленск-Вязьма-Зубцов

Вязьма-Калуга

Стар.Смол.дорога-Гредякино

Ярцево-Холм-Жирки-Вязьма

Вязьма-темкино

«Б»-Туманово-Шуйское-Савенки

Семлево-Калпита

Семлево-Путьково-Хватов-завод

Кайдаково-Юшково

Лосьмино-Ефремово

Мартюхи-Богородицкое

Подъезд к Исаково

Сосновка-Дмитровка-Горки

«Б»-Успенское-Безобразово

Хмелита-Щелканово-Касня

Черное-Семлево-п.Семлево

«Б»-Артемово-Ямново

Подъезд к п.Новый

Подъезд к п.Хмелита

Селеево-Бобосовка

Каменная гора-Сакулино

«Б»-Новоржавец-Вязьма

Панфилово-Селиваново

Кайдаково-Панфилово-Теплушки

Исаково-Твердуново-с под.Ведерники

Исаково-Коханово

Касня-Мишаково

Касня-Меркучево

Новый-Степаники

Ефремово-Желтовка

Царево-Займище-Вырубово

Хватов з-д-ст.Годуновка

Вязьма-Семлево-Черемушки

Вязьма - Х-Ж – Яковлево – Хмелита

«Б»-Ризское

Б.Калпита-Дружба

Подъезд к д.Относово

Вязьма-Новоникольское

Подъезд к д.Горельково

Андрейково-Гридино

Новое Село-Фомкино

Артемово-Киево

«Б»-Вепрево

«Б»-Горовидка

Вязьма - ст.Вязьма-Брянская

Вязьма-Хиелита-Городок

Стар.Смол.дорога-Гредякино-Лукьяново

Тякино-Станино-Пожога

Всего: 
	68,1

18

2,85

36,8

24,1

25,4

12,6

28,7

9,1

17,8

3,3

1,25

20,4

10,5

31,4

15,2

11,6

1,75

2,64

5,1

2

9,9

3,6

35,77

8,5

10,4

3,7

4,35

4,3

2,13

8,2

7,18

3,05

0,95

3,45

7,2

1,09

4,55

2,08

6,5

2,74

4,17

1,7

1,74

3,9

5,6

1,7

6,73

503,8


	59,96

18

31,3

24,1

133,4


	8,14

2,37

5,5

25,4

12,6

28,7

9,1

17,8

3,3

1,25

20,4

10,5

31,4

15,2

11,6

1,75

2,64

5,1

2

9,9

3,6

35,77

8,5

10,4

8,2

7,18

3,05

0,95

7,2

1,09

4,55

6,5

4,17

1,3

3,9

5,6

332,4
	0,48

3,7

4,35

4,3

2,13

3,45

2,08

2,74

1,7

0,44

1,7

6,73

33,8
	59,96

36,8

24,1

17,95

7,12

28,7

9,1

17,8

3,3

1,25

14,1

10,5

3,8

7,2

11,6

1,75

2,64

5,1

2

9,9

3,6

35,77

2,8

10,4

0,50

0,53

4,3

2,13

3,5

0,23

3,05

0,95

3,45

7,2

1,09

4,55

1,6

6,5

0,74

4,17

1,74

3,9

5,6

1,7

6,73

394


	8,14

18

2,85

7,45

5,48

6,3

23,3

8

5,7

3,2

3,82

4,7

6,95

0,48

2

1,7

105,6
	4,2

4,2


Дорожный сервис: 7 автозаправочных станций (АЗС) на 192 км, 198 км, 215 км, 225 км, 227 км, 236 км, 247 км дороги Москва – Минск; две производственные базы; комплекс придорожного сервиса на 231 км и 247 км, газонаполнительная станция; промышленная база; склады временного хранения, а также кафе, гостиница и мотель.

Таблица 4.3.2

Учетная интенсивность движения по основным автодорогам Вяземского района 
за 2008 год                                                                                                   

	№

пп
	Наименование

автодороги
	Среднесуточная максимальная интенсивность движения авт/сутки

	
	
	легк.

авт и мотоц.
	грузов.
	Авто-

поезда
	авто-бус
	микро-

авто-бус
	про-чие
	всего

	1
	Вязьма-Калуга
	1512
	648
	151
	364
	278
	65
	3019

	2
	Вязьма-Темкино
	1033
	446
	53
	318
	221
	34
	2105

	3
	Вязьма-Хмелита
	466
	357
	61
	92
	175
	46
	1196

	4
	Вязьма-Зубцов
	2034
	774
	264
	295
	614
	49
	4030

	5
	Смоленск-Вязьма
	1276
	571
	8
	211
	326
	51
	2443

	6
	«Б»-Новоржавец
	1298
	737
	1119
	56
	74
	15
	3299

	7
	Алексеевская -В.Брянск
	3625
	196
	22
	707
	1297
	27
	5874

	8
	ЛосьминоЕфре-мово
	419
	133
	30
	105
	169
	45
	901

	9
	Кайдаково-Юшково
	419
	435
	30
	105
	169
	45
	1203

	10
	Под-д. к Относово
	404
	151
	26
	34
	74
	41
	730


Таблица 4.3.3
Крупные искусственные сооружения на дорогах на 01.01.2008 г.

	№

пп
	Тип сооружения

материал
	Местоположение
	Длина

м
	Габарит по ширине
	Техническое состояние
год постройки

	1
	Ж.б.мост
	139км а/д Смоленск-Вязьма ч/р Осьму
	77,2
	Г-10
	удовл.1989

	2
	Ж.б.мост
	144км а/д Смоленск-Вязьма-Зубцов ч/р Семлевку
	41,3
	Г-10
	удовл.1989

	3
	Ж.б.мост
	152км ч а/д Смоленск-Вязьма-Зубцов ч/р Михалевку
	59,1
	Г-10
	удовл.1986

	4
	Ж.б.мост
	179км а/д Смоленск-Вязьма-Зубцов ч/р Вязьму
	89,9
	Г-9,1
	хор.1971

	5
	Ж.б.мост
	182км а/д Смоленск-Вязьма-Зубцов ч/р Болдань
	50,3
	Г-10
	удовл.1973

	6
	Ж.б.путепровод
	17км а/д Вязьма-Калуга-Тула-Рязань
	60,8
	7-9
	хор.1975

	7
	Ж.б.путепровод
	29км а/д Вязьма-Темкино
	40,9
	Г-10
	удовл.1985

	8
	Ж.б.мост
	14км а/д Черное-Семлево ч/р Осьму
	50,2
	Г-8
	неуд.1986

	9
	Ж.б.мост
	9км а/д Семлево-Хватов з-д ч/р Корею
	41,2
	Г-8
	удовл.1990

	10
	Ж.б.мост
	10км а/д Лосьмино-Ефремово ч/р Лосьминку
	27,6
	Г-7
	удовл.1990

	11
	Ж.б.мост
	12км а/д Артемово-Ямново ч/р Вязьму
	58,2
	Г-8
	удовл.1983

	12
	Ж.б.мост
	19км а/д Туманово-Шуйское-Савенки ч/р Касню
	24,4
	Г-7
	удовл.

	13
	Ж.б.мост
	11км а/д Панфилово-Дебрево-Теплушки ч/р Озерную
	34,7
	Г-7
	удовл.1990

	14
	Ж.б.мост
	2км а/д Панфилово-Дебрево-Теплушка ч/р Среднюю
	23,1
	Г-7
	хор.1990

	15
	Ж.б.мост
	9км а/д Успенское-Безобразово ч/р Велейку
	40,9
	Г-6
	удовл.1989

	16
	Ж.б.мост
	3км а/д Касня-Меркучево ч/р Касню
	19,1
	Г-9
	удовл.1991


4.4.    Пассажирское сообщение

          Пассажирские перевозки Вяземского района осуществляются железнодорожным и автобусным транспортом.

Железнодорожное сообщение

          Железнодорожный транспорт обеспечивает междугородные, пригородные и внутрирайонные перевозки пассажиров. На территории района расположены 13 железнодорожных станций и 12 остановочных пунктов, на которых производится посадка и высадка пассажиров.

Таблица 4.4.1

    Характеристика пригородных железнодорожных маршрутов, 
проходящих через Вяземский район

	№

п/п
	Пункты назначения
	Протяжен.

Линий, км
	Кол-во пар

поездов в

сутки
	Время движения


	Средняя экспл

скор. км/час

	1
	Смоленск-Вязьма
	177
	2
	3ч.15мин.
	53,6

	3
	Сафоново-Вязьма
	74
	1
	1ч.15мин.
	56,9

	11
	Вязьма-Москва (до

о.п.Батюшково)
	83


	5
	1ч.23мин.
	59,2

	13
	Вязьма-Ржев (до

Помелицы)
	96
	2
	2ч.03мин.
	46,8

	14
	Вязьма-Калуга

(до Темкино)
	52
	2
	1ч.28мин.
	34,7

	15
	Вязьма-Фаянсовая

(до Милятинск.з-да)
	95
	2
	2ч.02мин.
	46,7


Автобусное сообщение

          По сети автодорог Вяземского района организована разветвленная сеть автобусного сообщения, включающая междугородные, внутриобластные и внутрирайонные маршруты, обслуживаемые автоколонной №1459.

          Междугородные рейсы связывают Вяземский район с Ржевом (2 рейса в сутки) и Санкт-Петербургом (1 рейс в четверг и воскресенье). Внутриобластные рейсы обеспечивают связь Вяземского района с областным центром и соседними муниципальными районами. На Смоленск организовано 3 ежедневных рейса, один из которых – прямой, по автодороге Москва-Минск (171 км), два других – через н.п. Всходы (365 км) и районный центр Темкино (291 км). Ежедневно отправляется 1 рейс в сообщении Вязьма - Новодугино, 2 – Вязьма - Темкино, 3 – Вязьма - Угра, 1 – Вязьма – Всходы, 1 – Вязьма – Пигулино.
                                                                                                              Таблица 4.4.2
Характеристика маршрутной сети автобусного транспорта

	№

п/п
	Наименование маршрута
	Протяж.

в км
	Перевезено

пассажиров

тыс. пас год/макс.месяц
	Объем работы

тыс.пас-км

в год
	Число рейсов

	120
	Вязьма-Относово
	14,0
	93,8/7,8
	1288,1
	5

	103
	Вязьма-Н.Никольское
	17,0
	42,3/3,5
	758,3
	3

	156
	Андрейково-Кайдаково
	18,5
	257,9/21,5
	3334,2
	11

	100
	Н.Село-Московская
	16,5
	243,1/20,3
	4039,9
	11

	60
	Строителей-В.Брянская
	11,7
	332,3/27,7
	3876/1
	11

	84
	Строителей-Ржавец
	11,4
	85,2/15,4
	2161,2
	10

	113
	Вязьма-Юшково
	31,0
	9,1/0,8
	288,7
	будни -1,

вых.-2

	112
	Вязьма-Колпита
	48,0
	1,4/0,1
	61,5
	пят.-2

воск.-1

	102
	Вязьма-Касня
	33,0
	20,7/1,7
	617,7
	3

	537
	Вязьма-Хв.Завод
	67,0
	10,8/0,9
	537,2
	пон.ср.пят.суб.-2

	74
	Ж.д.клуб-Мясоедово
	13,8
	
	
	

	73
	Русятка-Мелькомб.-Мясоедово
	15,5
	
	
	

	105
	Вязьма-Ефремово
	47,0
	
	
	

	110
	Вязьма-Исаково
	37,0
	
	
	

	106
	Вязьма-Семлево
	32,0
	
	
	

	108
	Вязьма-Хмелита
	47,0
	
	
	

	Дач
	Вязьма-Шуйское
	47,0
	
	
	

	540
	Вязьма-Н.Дугино
	81,0
	17,9/1,5
	651,5
	1

	609
	Вязьма-Темкино
	65,0
	28,0/2,3
	1109,9
	2

	
	Вязьма-Пигулино
	57,0
	14,8/1,2
	595,2
	2

	711
	Вязьма-Всходы
	97,0
	14,7/1,2
	890,7
	1

	504
	Вязьма-Угра
	75,0
	32,8/2,7
	1798,3
	3

	521
	Вязьма-Смоленск
	171,0
	19,1/1,6
	2015,1
	1

	526
	Вязьма-Всходы-Смоленск
	365,0
	28,0/2,3
	3233,7
	1

	534
	Вязьма-Темкино-Смоленс
	291,0
	29,2/2,4
	3232,7
	1

	530
	Вязьма-Темкино-Смоленск
	291,0
	13,0/1,1
	1307,7
	пят.суб.воск.-1

	608
	Вязьма-Ржев
	154,0
	38,6/3,2
	2246,2
	2

	904
	Вязьма-С.Петербург
	833,0
	4,9/0,4
	2374,3
	четв.воск.-1


Таблица 4.4.3
Работа автобусного парка за 2000-2007 гг. 
	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	2000
	2005
	2006
	2007

	1
	Количество перевезенных пассажиров
в том числе:

пригородными линиями

областными  
междугородными 
	т.пас

«

«
«
	1259,2

1030,6

162,8

65,8
	1576,6

1383,7

145,0

47,9
	1392,0

1214,2

150,4

27,4
	1437,6

1196,6

197,3

43,5

	2
	Годовая работа, 

в т.числе:

на пригородн. линиях

на областных

на междугородных
	т.пас-км

«
«
«
	23835,7

6840,1

9516,7

7478,9
	25511,4

10330,5

9244,5

5936,4
	25604,4

10536,2

11297,7

3970,5
	37317,6

16963,9

15734,5

4620,5

	3
	Средняя дальность поездки:

на пригородных линиях

на областных

на междугородных
	км

«
«
«
	6,6

58,5

113,7
	7,5

63,8

123,9
	8,7

75,1

124,0
	14,2

79,7

106,2


Парк транспортных средств района

                                                                                                         Таблица 4.4.4
Наличие автотранспортных средств Вяземского района 

	Вид транспортных

средств
	2005
	2006
	2007

	Общее количество транспорт-ных средств в районе, шт.

в том числе:
	18641


	19610


	19801



	         автобусов
	984
	1028
	979

	         микроавтобусов
	136
	124
	127

	         спец.автобусов
	-
	-
	-

	         грузовых автомобилей
	3824
	3719
	3537

	         легковых автомобилей, 

            из них:

            -  ведомственных

            -  такси

            -  индивидуальных
	12312

602

-

11710
	12414

573

-

11841
	12755

591

-

12164

	мотоциклов, мотороллеров, мопедов. 
	1429
	1208


	981


Выводы
          По наличию транспортной инфраструктуры Вяземский район занимает уникальное положение в Смоленской области.

          По территории района проходит международный транспортный коридор №2, обеспечивающий  международные транспортные связи в направлении Западная и Центральная Европа – Беларусь – Центральные районы России – Дальний Восток – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав коридора входит магистральная железная дорога Москва-Минск и федеральная автодорога М-1 «Беларусь». 

          В придорожной полосе федеральной автодороги размещены элементы дорожного сервиса – автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, склады временного хранения, гостиница. На пересечении автодороги с железными дорогами Москва-Минск и Касня-Вязьма-Исаково построены автодорожные путепроводы.

          Вяземский транспортный узел играет роль важнейшего перераспределительного узла не только Смоленской области, но и  Центрального Федерального округа.

          Вяземский железнодорожный узел обладает   мощными современными погрузочно-разгрузочными, сортировочными и складскими комплексами по переработке различных грузов. Через него, помимо магистральной железной дороги Москва-Минск, проходят два важнейших направления – Ржев-Вязьма-Брянск с выходом на Киев и Харьков,  и Вязьма-Калуга-Тула.

          На подходе железной дороги Вязьма-Ржев к магистральной дороге Москва-Минск существует железнодорожная развязка, обеспечивающая возможность движения по линии Ржев-Калуга без пересечения маршрутов.

          Город Вязьма является также узлом автомобильных дорог межрегионального и регионального значения. Через него проходят автодороги межрегионального значения Вязьма-Ржев-Тверь и   Вязьма-Калуга-Тула, являющиеся участками внутреннего транспортного коридора Центрального Федерального округа, связывающего северо-западные регионы с центральным и восточным в обход Московского транспортного узла, а также дороги регионального значения Вязьма-Холм-Жирковский,  Вязьма-Дорогобуж (Старая Смоленская дорога) и Вязьма-Темкино-Калуга.

          Плотность железных дорог Вяземского района составляет 42 км/1000 кв.км  - это второй показатель по области после Смоленского района.

          Плотность автодорог общего пользования, включая дорогу федерального значения, составляет 171,2 км/1000 кв.км при средней плотности по Смоленской           области 178,4 км.

          При высокой степени благоустройства дорожной сети общего пользования  (99,2 % автодорог имеют твердое покрытие, в том числе 80,9 %  усовершенствованное)  большую протяженность составляют так называемые бесхозные дороги, не имеющие твердого покрытия – 230 км.

          Конфигурация сложившейся дорожной сети имеет радиальную структуру  с центром в г.Вязьме, обеспечивая кратчайшие связи центров сельских округов с районным центром.

          Пассажирское сообщение осуществляется двумя видами транспорта - железнодорожным и автобусным.

          Железнодорожный транспорт обеспечивает междугородные, пригородные и внутрирайонные перевозки пассажиров. На территории района расположены 13 железнодорожных станций и 12 остановочных пунктов.

          По сети автодорог федерального и регионального значения организована разветвленная сеть автобусного сообщения, включающая междугородные, внутриобластные и внутрирайонные маршруты.

          Уровень автомобилизации составляет 249 машин на 1000 жителей при среднем по области 226.

           К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры нужно отнести следующее:

       -     радиальная направленность основной дорожной сети к районному центру не обеспечивает альтернативных путей сообщения на территории района;

       -   при наличии кратчайших связей центров сельских округов с районным центром отсутствуют кратчайшие связи между ними;

       -      отсутствуют участки дорог на границах с соседними районами;

       -      нет автодорожного обхода г. Вязьмы;

       -    117 населенных пунктов района с населением 1048 человек не обеспечено подъездами с твердым покрытием;

       -      не имеют автобусного сообщения         населенных пунктов с населением       человек;

       -    на пересечении автомобильных и железных дорог существует большое число неохраняемых железнодорожных переездов.

                    5. Инженерная инфраструктура

На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории Вяземского района проведен анализ существующего положения по инженерному обеспечению: водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, электрической связи и санитарной очистке. 

Перечисленные системы исторически складывались и развивались в разное время и  при разных уровнях технического прогресса и при разных экономических возможностях.  В связи с этим, в настоящее время инженерные системы разнятся не только по уровню технического состояния, но и по уровню оснащенности оборудованием, который в свою очередь зависит от функционального использования территории. Как правило, суммарный потенциал инженерного  обустройства любой территории определяется, в первую  очередь, энергетической обеспеченностью отраслей хозяйственного комплекса и населения.
5.1.     Водоснабжение и водоотведение. 
В настоящее время водоснабжение Вяземского района осуществляется от подземных источников водоснабжения, обеспечивающих все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. 
Водоснабжение г. Вязьма. Основным источником водоснабжения г. Вязьма является Бознянский водозабор с утвержденным запасом подземных вод – 48 тыс. м3/сут. При добыче подземных вод для снабжения г. Вязьма Веневско-тарусский подземный горизонт является целевым. Необходимо отметить, что целевой горизонт в данном районе считается слабозащищенным. Мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносный горизонт 8-15 м. Водозабор состоит из 10 эксплуатационных линейных артезианских скважин,  протяженностью 2,52 км, со средним расстоянием между скважинами 280 м. Мощность водозабора - 37 тыс. м3/сут. Глубина скважин - 40 - 45 м. На скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ 12-160-100 и ЭЦВ 12-160-65, являются насосными станциями 1 подъёма. По сборному водоводу диаметром от 150 до 600 мм вода поступает на станцию водоподготовки и обезжелезивания (открытые скорые фильтры из сборного железобетона - 8 шт.; высота слоя песчаной загрузки - 1200 мм, поддерживающий слой - гравий, высота слоя - 600 мм; промывка фильтров обратным током из водонапорной башни объемом 500 м3). Осадок, образующийся при промывке фильтров, осаждается в резервуарах промывных вод (3 шт. по 500 м3) и обезвоживается на шламовых полях с общим объёмом отстойных прудов (карт) 8520м3. После фильтрования вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт. по 6000 м3), после чего подается насосами второго подъема (6 шт. марки Д 630-90-250) по 2 напорным водоводам диаметром 600 мм в водопроводную сеть города. Насосная станция 2 подъёма оснащена станцией группового управления насосами (СГУ) с частотным регулированием мощностью 220 кВт. 

Дополнительным источником водоснабжения г. Вязьма является водозабор д. Кайдаково, состоящий из 3 скважин, из которых скважина №1 - недействующая, №2 -  недействующая, №3 - резервная. На скважине №2 установлен насос марки ЭЦВ 10-63x110, глубина скважины - 190м, производительность – 1200 м3/сутки. 

В системе городского водопровода используются 4 станции подкачки производительностью по насосам: «Плетниковка» -1,2 тыс.м3/сутки; «Восстания» -1,2 тыс.м3 / сутки; «Репина» - 1,2 тыс.м3/сутки; «Московская» 1,2 тыс.м3/сутки. 

Общая протяженность водопроводной сети г. Вязьма - 105,825 км, в том числе: водоводов - 17,985 км, уличных и внутриквартальных сетей 87,84 км. Материал труб водопроводной сети города - полиэтилен, чугун, сталь. Глубина заложения - 1,8 - 2,2 м. Износ сетей составляет 66 %. 

Среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода за 2008 год составил 11,369 тыс. м3 / сутки (4149,7 тыс. м3 / год), в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды населения - 9,334 тыс. м3 / сутки. (3406,8 тыс. м3 / год), на нужды промышленности - 2,035 тыс.м3/сутки. (742,9 тыс. м3 / год). Удельное водопотребление на человека составило 250 л/ сутки. В настоящее время отбор подземных вод по городу не превышает утвержденные запасы.

Водоснабжение сельских поселений района. Сведения о водоснабжении сельских поселений приведены в приложении 1. Как видно из приложения 1 средний уровень обеспеченности жилищного фонда сельских поселений района централизованным водоснабжением составляет 47%. Наибольшая обеспеченность централизованным водоснабжением в Исаковском (94%), Российском (80%) и Относовском (64%) сельских поселениях, наименьшая – в Семлевском (13%) и Юшковском (27%). Необходимо отметить, что во всех сельских поселениях не производится водоподготовка, а качество воды по санитарно-гигиеническим показателям (железо, общая жесткость) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того, высок уровень износа сетей и сооружений сельских водопроводов.

Водоотведение г. Вязьма. Канализование застройки г. Вязьма осуществляется через систему уличных сетей. Общая протяженность канализационных сетей – 64,21 км, в то числе коллекторов - 18,56 км, внутриквартальной сети - 45,65 км. Материал труб - керамика, чугун, асбестоцемент, сталь, железобетон, полиэтилен. Глубина заложения - от 1,5 до 6 м. Состояние сетей неудовлетворительное - износ составляет 82 %.

В городе действуют 12 КНС:

1. КНС-1, ул.Чапаева. Производительность - 8,640 тыс.м3/ сутки.

2. КНС-2, з-д ЖБИ, ул.Воинов-интернационалистов. Производительность - 4,320 тыс. м3/сутки.

3. КНС-3, ул. Кирова. Производительность - 2,424 тыс.м3/ сутки.

4. КНС-4, ул.Путевая. Производительность - 4,320 тыс.м3/ сутки.

5. КНС-5 ул. м-н Берёзы. Производительность - 4,320 тыс.м3/ сутки.

6. КНС -6, Дмитрова гора Производительность - 1,08 тыс. м3/ сутки.

7.КНС -7, м-н «Московский». Производительность - 11,496 тыс.м3/ сутки.

8. КНС-8, вокзал. Производительность - 4,0 тыс. м3/ сутки.

9. КНС-9, льнокомбинат. Производительность - 1,234 тыс.м3/ сутки.

10. КНС-10, ул.Новая Бозня. Производительность - 5,2 тыс. м3/ сутки

11. КНС-11, МЖК. Производительность - 3,6 тыс.м3/сутки.

12. Главная насосная станция, ул. Плетниковка. Производительность - 13,824 тыс.м3/ сутки.

Средний износ канализационных насосных станций составляет 80 %.

Среднесуточный пропуск стоков системой городской канализации за 2008 год составил 11,522 тыс. м3 / сутки (4205,6 тыс. м3/ год), в том числе:

a. - хозяйственно-фекальных - 9,509 тыс. м3/сутки (3470,7 тыс. м3/год)

b. - производственных - 2,013 тыс. м3/ сутки (734,9тыс. м3/год)

В г. Вязьма действуют 2 ОС:

1. Городские Очистные сооружения построены в 1976 г. по экспериментальному проекту института «Гипрокоммунводоканал» г. Москва. Мощность ОС - 10 тыс м3/ сутки.

Очистка сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетках, в песколовках, и первичных отстойниках, биологическую очистку в аэротенках. Однако, после сдачи в эксплуатацию в результате проведения пуско-наладочных работ было установлено, что биологическая очистка сточных вод не может осуществляться из-за залповых сбросов стоков от промышленных предприятий. В связи с этим было принято решение о переводе режима работы очистных сооружений только на механическую очистку. Осадок из песколовок подается на песковые площадки. Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников, образующийся в процессе очистки сточных вод, после уплотнения стабилизируется в метантенках и обезвоживается на иловых площадках. Приёмник сточных вод - р. Вязьма – рыбохозяйственный водоем 2-й категории.

2. Железнодорожные ОС построены по проекту института «Союзводоканалпроект» в 1973 г. Мощность ОС - 4,4 тыс.м3/ сутки. Очистка сточных вод включает механическую очистку в песколовках и первичных двухъярусных отстойниках, биологическая очистка осуществляется в биофильтрах. В качестве сооружений для уплотнения и сбраживания выпавшего сырого осадка из первичных двухъярусных отстойников и избыточной биопленки из биофильтров, задержанной во вторичных отстойниках, используется осадочная часть двухъярусных отстойников. Осадок подсушивается на иловых площадках. Приёмник сточных вод - Бознянское болото.

Водоотведение сельских поселений района.

В сельской местности централизованная система канализации развита очень слабо. Ефремовское, Заводское, Исаковское, Каснянское, Масловское, Мещерское, Тумановское, Царево-Займищенское вообще не имеют канализации. Наибольшая доля охвата домохозяйств централизованной канализацией в Российском сельском поселении - 78%. В остальных поселениях этот показатель заметно ниже: Андрейковское – 23%,
Ермолинское - 22%, Новосельское – 28%, Относовское – 39%, Семлевское -  9%, Степаниковское – 20%, Хмелитское – 11%, Юшковское – 14%. В Андрейковском, Относовском, Семлевском, Новосельском сельских поселениях очистные сооружения разрушены.

5.2.     Электроснабжение 

Электроснабжение Вяземского района осуществляется от питающих центров восточных электрических сетей ОАО «Смоленскэнерго».

На 01.03.2008г. на территории Вяземского района расположены 20 электроподстанций напряжением 35-110кВ, мощностью 247,7мВА, в т.ч.: 

ПС-110кВ: Вязьма-1 - 80 мВА; Вязьма-2 - 32 мВА; Россия - 32мВА; Туманово - 12,6 мВА; Касня - 2,5мВА; 

ПС-35кВ: Хмелита - 4,1 мВА; Исаково - 6,5 мВА; Семлево - 6,5 мВА; Лосьмино - 5 мВА; Ризское - 5 мВА; Путьково - 1,8 мВА; Березка - 8 мВА; Шиманово - 5,8 мВА; Успенское - 2,5 мВА; Шуйское - 2,5 мВА; Кайдаково - 8 мВА; Калпита - 1,6 мВА; Вязьма-Брянская - 12,6 мВА.

По территории Вяземского района проходят 35 ЛЭП напряжением 35-10 кВ, в т.ч.: 

ВЛ-35кВ-23 шт.: Вязьма-1-Шиманово; Шиманово-Исаково; Исаково-Нарытка; Исаково-Кикино; Вязьма-1-Кайдаково; Кайдаково-Лосьмино; Лосьмино-Михали; Вязьма-1-Семлево; Семлево-Мытишино; Семлево-Путьково; Россия-Семлево; Россия-Калпита; Россия-Артемово; Россия-Артемово-Ризское-Березка; Вязьма-1-Ризское; Вязьма-1-В.Брянская; Вязьма-1-Мелькомбинат-Льнокомбинат; Мелькомбинат-Березка; Березка-Хмелита; Хмелита-Высокое; Туманово-Шуйское; Шуйское-Новодугино; Туманово-Успенское; 

ВЛ-110кВ-12 шт: Вязьма-1-Знаменка №185; Восток-Вязьма-тяг.-Вязьма-1 №126; Восток-Вязьма-тяг.- Вязьма-1 №827; Восток-Мещерская-тяг. №127; Восток-Туманово-С.Ивановская №128; Туманово-Мещерская-тяг.-Светотехника №129; Восток-Торбеево-Касня №133; Восток-Графит №181-182; Вязьма-1-Вязьма-2 №810; Вязьма-1-Россия-Издешково №807; Вязьма-1-Издешково-тяг. №807.

По территории Вяземского района проходят ВЛ-КЛ-10кВ - 111шт., в т.ч.:
ВЛ-10кВ по территории района 1468,1 км.

ВЛ-10кВ по территории г. Вязьма 34,9 км.
КЛ-10кВ по территории района 4,8 км.
КЛ-10кВ по территории г. Вязьма 89,8 км.

По территории Вяземского района проходят ВЛ-КЛ-0,4кВ, в т.ч.:
ВЛ-0,4кВ по территории района 699,1 км.

ВЛ-0,4кВ по территории г. Вязьма 0,6 км.

На территории Вяземского района находятся ТП-10/0,4кВ - 647 шт. 

Все населенные пункты района электрифицированы. Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением городского и сельского населения - 100%. 

Суммарное потребление электроэнергии по Вяземскому району составило: 

· за 2005 год - 420,7 млн.кВт*ч;

· за 2006 год - 384,5 млн.кВт*ч;

· за 2007 год - 320,5 млн.кВт*ч;

5.3.     Газоснабжение 

Газоснабжение района природным газом в настоящее время осуществляется от магистрального газопровода "Торжок". По газопроводам среднего давления газ подается на отопительные котельные, промышленные и крупные коммунально-бытовые предприятия, и на районные ГРП; по газопроводам низкого давления – в жилые дома и на мелкие объекты коммунально-бытового обслуживания. 

Общая протяженность газопроводов по району составляет:

· высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) – 130,47 км, в том числе 54,94 км – в г. Вязьма, 75,53 км – в сельской местности
· среднего давления – 20,5 км, в том числе 19,19 км – в г. Вязьма, 1,31 км – в сельской местности
· низкого давления – 229,98 км, в том числе 187,98 км – в г. Вязьма, 42,0 км – в сельской местности
Протяженность полиэтиленовых газопроводов составляет 157,14 км, в том числе 242,64 – в г. Вязьма, 111,84 – в сельской местности.

Основными потребителями природного газа являются:

- население, использующее газ на приготовление пищи на газовых плитах и для стирки белья в домашних условиях, а также для приготовления горячей воды в квартирах, оборудованных проточными водонагревателями, а в индивидуальном жилищном фонде – на приготовление пищи, для отопления от емкостных водонагревателей и, в некоторых случаях, для приготовления горячей воды;

- коммунально-бытовые предприятия (поликлиники, больницы и т.п.);

- промышленные предприятия;

- отопительные котельные.

Годовой объем потребления природного газа на 1.01.2008г. составил 119983,0 м3, из них население – 54412,0 тыс.м3, промышленные предприятия – 59372 м3, коммунально-бытовые предприятия – 6199 м3.

Газоснабжением обеспечено 100% районного жилищного фонда, в том числе 69,71% – природным газом, 30,29% – сжиженным.  В г. Вязьма 87,86% жилищного фонда газифицировано природным газом, 12,14% - сжиженным; в сельской местности соответственно: 30,13% - природным газом, 69,87% - сжиженным.

Годовой объем потребления сжиженного газа на 1.01.2008г. составил 1780,69 т. Основными потребителями сжиженного газа в районе являются: население – 727,44 т, автотранспорт – 752,14 т, промышленность – 90,07 т, кроме того на прочие нужды было израсходовано 211,04 т.

5.4.     Теплоснабжение 

Потребность района в тепле определена ориентировочно в размере 0,2725 млн. Гкал/год. Покрытие тепловых нагрузок осуществляется от 21 отопительной котельной ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", а также от ряда ведомственных котельных. Наиболее мощными котельными в г. Вязьма являются:

c. Котельная "Восток", мощностью 60 Гкал/час

d. Котельная по ул. Маяковского, мощностью 40 Гкал/час

e. Котельная по ул. Кронштадтская 21, мощностью 19,5 Гкал/час

f. Котельная по ул. Комсомольская (ЦРБ), мощностью 10 Гкал/час

g. Котельная по ул. С.Перовской, мощностью 10 Гкал/час

h. Котельная по ул. Кронштадтская 6, мощностью 9,6 Гкал/час

i. Котельная по ул. Плетниковка, мощностью 8 Гкал/час

Большая часть города обеспечивается теплом от перечисленных котельных. Кроме этих источников в покрытии нагрузок участвуют мелкие отопительные котельные по ул. Докучаева, ул. Кирова, ул. Панина, ул. Гоголя и котельная дома престарелых, мощностью от 0,138 до 5,2 Гкал/час. Суммарная мощность всех котельных г. Вязьма составляет 164,288 Гкал/час.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется от котельных расположенных в п. Ново-Никольское, п. Кайдаково, п.Андрейково, п. Относово, п. Новое село, ст. Семлево, дер. Бородино, п. Семлево, с. Новый. Мощность указанных котельных – от 0,09 до 13 Гкал/час. Суммарная мощность всех котельных в сельской местности составляет 45,1 Гкал/час. 

Суммарная мощность всех котельных района составляет 209,388 Гкал/час.

5.5.     Электрическая связь 

Телефонизация

На 1 октября 2007 года количество подключенных абонентов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составило по району 20249 номеров, в том числе 17818 квартирных. Эксплуатируются 124 таксофона универсального обслуживания. В районе имеется один стационарный узел связи – Вяземский центр электросвязи структурного подразделения Смоленского филиала ОАО «ЦентрТелеком». На смену координатным станциям монтируются  электронные и цифровые, прокладываются волоконно-оптические линии связи. Развит Интернет, Интранет (областная информационная связь).

Сотовая связь
В районе предоставляют услуги связи четыре оператора сотовой связи: «МТС», «БиЛайн», «Мегафон», «ТЕЛЕ-2».

Телевидение и радиовещание

В городе осуществляется цветное телевизионное вещание «1» телеканала и телеканала «Россия». Также действуют два местных телеканала: «Форпост» и «Вязьма». Число основных радиотрансляционных точек составляет 7078. Продолжается уменьшение количества основных радиоточек, вызванное их переводом на УКВ-ЧМ вещание. Вопрос перевода проводного вещания на эфирное стал особенно актуальным в связи с тем, что основные объемы строительства и ввода в эксплуатацию линий радиофикаций приходились на период 60-х – 70-х годов, и в настоящее время требуется их полная реконструкция.

5.6.     Санитарная очистка 

В 2008 году количество твердо-бытовых и промышленных отходов составило 140000 м3, в  том числе от населения и организаций городского поселения – 132000 м3. Полигон по утилизации (захоронению) отходов имеет площадь 11,2 га. Мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в районе нет.

Водоснабжение сельских поселений Вяземского района.

	
	
	ед.изм.
	Андрейковское
	Ермолинское
	Ефремовское
	Заводское
	Исаковское
	Каснянское
	Масловское
	Мещерское
	Новосельское
	Относовское
	Российское
	Семлевское
	Степаниковское
	Тумановское
	Хмелитское
	Царево-
Займищенское
	Юшковское
	Всего

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.1.
	Обеспечение централизо-
ванным водоснабжением
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. % от общего числа квартир
	
	35%
	42%
	49%
	40%
	94%
	47%
	50%
	38%
	50%
	64%
	80%
	13%
	33%
	н.д.
	37%
	54%
	27%
	47%

	.2.
	Технические характеристики:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- протяженность магистралей
	км.
	2,0
	6,4
	5,1
	4,1
	8,5
	9,2
	8,1
	1,9
	8,8
	11,3
	3,3
	7,0
	3,4
	9,0
	7,5
	11,0
	4,0
	110,6

	
	- водоподготовка
	
	отсутствует

	
	качество воды
	
	по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по санитарно-гигиеническим
показателям (железо, общая жесткость) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

	
	-техническое состояние
	
	сети изношены, требуется замена участков магистральных, внутириквартальных сетей
	
	
	
	

	.3.
	Водопотребление всего
	тыс.м^сутки
	0,18
	0,03
	0,03
	0,02
	0,03
	0,03
	0,01
	0,01
	0,09
	0,08
	0,08
	0,01
	0,07
	0,09
	0,02
	0,03
	0,02
	0,86

	
	в т.ч.: на хозбытнужды
	тыс.м^сутки
	0,15
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,01
	0,01
	0,07
	0,06
	0,07
	0,01
	0,05
	0,05
	0,02
	0,02
	0,02
	0,66

	.4.
	Производительность водоза-
борных сооружений всего
	тыс.м^сутки
	0,72
	0,09
	0,19
	0,28
	0,19
	0,19
	0,28
	0,09
	0,24
	1,17
	0,09
	0,14
	0,72
	0,60
	0,58
	0,28
	0,19
	6,04

	
	в т.ч. водозабор подземных вод
	тыс.м^сутки
	0,72
	0,09
	0,19
	0,28
	0,19
	0,19
	0,28
	0,09
	0,24
	1,17
	0,09
	0,14
	0,72
	0,60
	0,58
	0,28
	0,19
	6,04

	.5.
	Среднесуточное водопотребление
	л/сут./чел.
	127,1
	58,4
	71,8
	27,7
	42,4
	57,9
	31,6
	54,1
	105,1
	54,3
	155,5
	14,3
	88,7
	39,7
	48,7
	94,3
	90,2
	67,8

	
	в т.ч.: на хозбытнужды
	л/сут./чел.
	127,1
	58,4
	71,8
	27,7
	42,4
	57,9
	31,6
	54,1
	105,1
	54,3
	155,5
	14,3
	88,7
	39,7
	48,7
	94,3
	90,2
	67,8

	1.6
	утвержденный лимит водопотребления
тыс.м3/год
	
	354,2 тыс. м3\год 


Из приведенного анализа инженерной инфраструктуры можно сделать следующие выводы:

Водоснабжение и водоотведение

Главной проблемой является высокий износ сетей и сооружений водопровода и канализации. В г. Вязьма износ сетей водопровода составляет 66 %, сетей канализации – 82%.

Во всех сельских поселениях не производится водоподготовка, а качество воды по санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В сельских поселениях района охват жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 47%. 

Значительно хуже в сельской местности развита централизованная система канализации. Ефремовское, Заводское, Исаковское, Каснянское, Масловское, Мещерское, Тумановское, Царево-Займищенское вообще не имеют канализации. Во всех сельских поселениях очистные сооружения разрушены, либо полностью изношены.
Электроснабжение

Электроснабжение Вяземского района осуществляется от 20 электроподстанций напряжением 35-110 кВ, общей мощностью 247,7 мВА.
Все населенные пункты района электрифицированы. Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением городского и сельского населения - 100%. 

Последние годы наблюдается снижение потребления электроэнергии: в 2005 году - 420,7 млн.кВт*ч; в 2006 году - 384,5 млн.кВт*ч; в 2007 году - 320,5 млн.кВт*ч;

Газоснабжение

Газоснабжение района природным газом осуществляется от магистрального газопровода "Торжок".
Основными потребителями природного газа являются население, коммунально-бытовые предприятия, промышленные предприятия, отопительные котельные.

Газоснабжением обеспечено 100% районного жилищного фонда, в том числе 69,71% – природным газом, 30,29% – сжиженным. 

Теплоснабжение

Обеспечение теплом осуществляется от от 21 отопительной котельной ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", а также от ряда ведомственных котельных. 

Наиболее существенной проблемой теплоснабжения является износ оборудования котельных и ветхость теплосетей.
Электрическая связь
Уровень телефонизации рассматриваемой территории ( 228 телефонов на 1000 человек – является относительно высоким.

Санитарная очистка

В районе имеется только один полигон ТБО. Переработка мусора не производится. 
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� Данные на 01.01.2008 г.; 2005 г: всего население 79268 человек: городское - 56500 человек;  сельское - 22768 человек, проживающее в 25 сельских округах.


� Создание комплекса – одно из предложений в СТП Смоленской области, разработанной НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства в 2005 году. 


� На 01.01. 2008


� Увеличение населения в связи с перераспределением населения в пользу села Вязьма-Брянская (центра сельского поселения) в рамках изменений  в административно-территориальном делении района.


� Потерявшая к 2003 году  за последние 8 лет 4% населения.


� В начале XVII - конце XVIII вв.


� Смоленского, Вяземского, Рославльского внутриобластных планировочных районов


� См. там же, стр.300.


� Черные земли – владения черных людей в России XIV – нач. XVIII вв. в сельских районах и городах. Собственность феодального государства в лице его главы – великого князя (царя).


� Дворцовые земли – земли, принадлежавшие в XV-XVIII вв. лично великому князю (царю) на праве феодальной частной собственности; с 1797 г. – удельные земли.


� Волость - сельская территория, подчиненная городу. С конца XIV века часть уезда (СЭС, 1986 г., стр. 242); удел княжеский, житейская единица  сельского населения; округ сел и деревень, состоящих под управлением одного головы или волостного старшины (В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, том 1, стр. 234).


� Вяземский район – 78214  человек: Вязьма - 55079 человек – Численность населения Смоленской области по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2008 года. Статистический бюллетень №102.- Смоленск, 2008. 


� 2005 г: всего население 79268 человек: городское - 56500 человек;  сельское - 22768 человек, проживающее в 25 сельских округах.


� Общая площадь лесничества – 162122 га (Лесохозяйственный регламент вяземского лесничества, Саратов, 2008 г.).


� Над чертой – данные за 2002 год, под чертой – за  2007 год.  


� В результате административной реформы в 2004 г. в состав Заводского сельского поселения вошли бывшие Заводской, а также Гришинский сельские округа. Также в состав Относовского и Поляновского сельских поселений вошли соответственно Артемовский и Гредякинский сельские округа.  


� Здесь и далее по списку – количество населенных пунктов в сельском поселении.


� При этом границы урбанизированной зоны не определены и, соответственно, не даются показатели плотности населения. Плотность по другим двум зонам приводится в разрезе районов, входящих в них. В пределах урбанизированной зоны выделена Смоленская агломерация, графическое выражение которой не представлено.


�Объем производства продукции сельского хозяйства 158739 тыс. руб. (13,3% к районному уровню). Для сравнения: в более крупных центрах – 81751 тыс. руб. (6,8%) в Вязьма-Брянском сельском поселении; 48048 тыс. руб (4,0%) в Андрейковском сельском поселении. 





� С. Амелин, «Смоленская газета» № 60 29 июля 2008 г.


�      Лит.: Виноградов И.П. Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времен до ХVII в. (включительно). – М., 1890; Маковский Д.П., Орлов В.С., Чернобаев А.В., Бельтюков Б.И. Вязьма. – Смоленск, 1953; Косточкин В.В. Старым смоленским трактом. – М., 1972; Пастухова З.И. По Смоленщине. – М., 1985; Архитектурные памятники Смоленской области. Каталог. – Кн. 1. – М., 1987; Смирнов И.А. Вязьма – старинный русский город. – М., 1988; Вязьма // Города России. Энциклопедия. – М., 1998. – С. 99-101.





� Для сравнения: в Гагарине:  земли сельскохозяйственного назначения - 167128. га или 60,7%; земли лесного фонда – 69763 га (24,0%).


� В строках 2 и 6 внесены изменения в соответствии с новым «Лесным кодексом Российской Федерации». Подробнее см. сноску к табл. 2.4.1.  





� См. Э.Б. Алаев. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – м,; Мысль, 1983, стр. 205. 


� Сравниваются два состояния: на 2004 г. (при разработке Схемы территориального планирования Смоленской области – при большем показателе,  и в настоящей Схеме – при меньшем показателе).


� Широтное – главное направление. Вязьма относится к группе городов Смоленской области на этом направлении, связи с Москвой, специфика которых заключается в том, что с начала 60-х годов они превращались в промышленные площадки, предоставляющие трудовые ресурсы для производства и к 1970-ым годам выделялись в опорном каркасе расселения как ядра поляризации. 





�      Лит.: Виноградов И.П. Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времен до ХVII в. (включительно). – М., 1890; Маковский Д.П., Орлов В.С., Чернобаев А.В., Бельтюков Б.И. Вязьма. – Смоленск, 1953; Косточкин В.В. Старым смоленским трактом. – М., 1972; Пастухова З.И. По Смоленщине. – М., 1985; Архитектурные памятники Смоленской области. Каталог. – Кн. 1. – М., 1987; Смирнов И.А. Вязьма – старинный русский город. – М., 1988; Вязьма // Города России. Энциклопедия. – М., 1998. – С. 99-101.


� В соответствии Законом РФ «Об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».





� Площадь территории района 333790 га.


� В строке выше «Зем. с/х назначения» площадь земель дана на 01.01.2008 г. – в день вступления в силу «Лесного кодекса Российской Федерации», согласно которому все леса, за исключением лесов на землях обороны и городских поселений, а также древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта, населенных пунктов, водного и иных категорий. В этой строке из общей площади земель исключены территории лесов, которые по новому Кодексу входят в земли лесного фонда.  


� В строке 15 (нижней) внесены изменения: в земли лесного фонда внесены все леса, за исключением, приведенным в сноске выше.  


� Из 20 усадеб вяземского района сохранились только 3, которые включены в данный перечень. Село  Семлево включено из-за наличия в ней музыкальной школы, выделяющего его от многих  других со стандартным набором учреждений «местного» уровня.
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